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РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАДОШКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е № 117

Тридцать третьей очередной сессии Совета депутатов 

Кадошкинского муниципального района 

«30 » августа   2024 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ КАДОШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
В целях приведения Устава Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия в соответствие с действующим законодательством, Совет депутатов Кадошкинского муниципального района
Р Е Ш И Л:

1. Внести в Устав Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия, утвержденный решением Совета депутатов Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия  от 9 марта 2016 г. № 192 (с изменениями, внесёнными решениями Совета депутатов Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия от 20 мая 2016 г. № 202, от 22 декабря 2016 г. № 26, от 13 июня 2017 г. № 71, от 15 августа 2017 г. № 84, от 25 сентября 2018 г. № 133, от 17 мая 2019 г. № 173, от 31 января 2020 г. № 198, от 31 августа 2020 г. №221, от 9 ноября 2021 г. № 13, от 23 марта 2022 г. № 30,от 31 августа 2022 г. № 38, от 15 марта 2023 г. № 61, от 20 декабря 2023 г. № 85), следующие изменения: 

1) в статье 3:

а) пункт 33 изложить в следующей редакции:

«33) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью, участие в реализации молодежной политики, разработка и реализация мер по обеспечению и защите прав и законных интересов молодежи, разработка и реализация муниципальных программ по основным направлениям реализации молодежной политики, организация и осуществление мониторинга реализации молодежной политики;»;
б) пункт 34 дополнить словами «, а также правил использования водных объектов для рекреационных целей»;
2) в статье 20:

а) дополнить частью 12.1 следующего содержания:

«12.1 Депутат Совета депутатов Кадошкинского муниципального района освобождается от ответственности за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и другими федеральными законами в целях противодействия коррупции, в случае, если несоблюдение таких ограничений, запретов и требований, а также неисполнение таких обязанностей признается следствием не зависящих от него обстоятельств в порядке, предусмотренном частями 3 - 6 статьи 13 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».»;
б) часть 13 признать утратившей силу;

3) статью 22 дополнить частью3.1 следующего содержания: 

«3.1. Полномочия депутата Совета депутатов Кадошкинского муниципального района прекращаются досрочно в случае отсутствия депутата без уважительных причин на всех заседаниях представительного органа муниципального образования в течение шести месяцев подряд.»;

4) часть 1 статьи 40 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

«11) приобретения им статуса иностранного агента.»;

5) статью 43 дополнить частью 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Муниципальный служащий освобождается от ответственности за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных настоящим Уставом, Федеральным законом  от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и другими федеральными законами в целях противодействия коррупции, в случае, если несоблюдение таких ограничений, запретов и требований, а также неисполнение таких обязанностей признается следствием не зависящих от него обстоятельств в порядке, предусмотренном частями 3-6 статьи 13 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».»;

6) абзац первый части 6 статьи 48 изложить в следующей редакции:

«6. Устав Кадошкинского муниципального района, решение Совета депутатов Кадошкинского муниципального района о внесении изменений и дополнений в Устав Кадошкинского муниципального района подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования в течение семи дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений об уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального образования в государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».»;
7) статью 52 изложить в следующей редакции:

««Статья 52. Вступление в силу и обнародование муниципальных правовых актов

1. Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, установленном уставом Кадошкинского муниципального района, за исключением нормативных правовых актов представительного органа Кадошкинского муниципального района  о налогах и сборах, которые вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, муниципальные нормативные правовые акты, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает Кадошкинский муниципальный район, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления Кадошкинского муниципального района, вступают в силу после их официального обнародования.

Устав Кадошкинского муниципального района, решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав Кадошкинского муниципального района вступают в силу в порядке, предусмотренном абзацем первым части 6 статьи 48 настоящего Устава. Решения Совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории Кадошкинского муниципального района, постановления администрации Кадошкинского муниципального района по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Кадошкинского муниципального района федеральными законами и законами Республики Мордовия, вступают в силу со дня их официального опубликования.

Решения Совета депутатов по вопросам организации деятельности Совета депутатов, постановления и распоряжения главы Кадошкинского муниципального района, распоряжения администрации Кадошкинского муниципального района по вопросам организации работы администрации Кадошкинского муниципального района, распоряжения и приказы иных должностных лиц местного самоуправления Кадошкинского муниципального района вступают в силу со дня их подписания либо в иные сроки, установленные указанными правовыми актами.

3. Порядок обнародования муниципальных правовых актов, в том числе соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления, устанавливается уставом Кадошкинского муниципального района и должен обеспечивать возможность ознакомления с ними граждан, за исключением муниципальных правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным законом.

4. Под обнародованием муниципального правового акта, в том числе соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, понимается:

1) официальное опубликование муниципального правового акта;

2) размещение муниципального правового акта в местах, доступных для неограниченного круга лиц (в помещениях государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных библиотек, других доступных для посещения местах);

3) размещение на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

4) иной предусмотренный уставом Кадошкинского муниципального района  способ обеспечения возможности ознакомления граждан с муниципальным правовым актом, в том числе соглашением, заключенным между органами местного самоуправления.

5. Официальным опубликованием муниципального правового акта, в том числе соглашения, заключенного между органами местного самоуправления Кадошкинского муниципального района, считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании, распространяемом в Кадошкинском муниципальном районе, или первое размещение его полного текста в сетевом издании.

Официальное опубликование муниципальных правовых актов Кадошкинского муниципального района осуществляется в газете для издания официальных сообщений и материалов, нормативных и иных актов «Вестник» и (или) районной газете «Возрождение».

В качестве источника официального опубликования Устава Кадошкинского муниципального района, решений Совета депутатов Кадошкинского муниципального района о внесении изменений и дополнений Кадошкинского муниципального района органы местного самоуправления также используют сетевое издание – портал Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» с доменным именем (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф), регистрационный номер и дата его регистрации в качестве сетевого издания – Эл № ФС77-72471 от 05 марта 2018 года.
Кроме того, для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов дополнительно используется сетевое издание - Портал официального опубликования муниципальных правовых актов Республики Мордовия с доменным именем mpa-mordovia.ru, зарегистрированный в качестве сетевого издания (серия Эл № ФС77- 84523 от 29 декабря 2022 года). 

6. В случае, если официальное опубликование муниципального правового акта, в том числе соглашения, заключенного между органами местного самоуправления Кадошкинского муниципального района, осуществляется в сетевом издании, в муниципальном образовании в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» обеспечивается создание одного или нескольких пунктов подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в местах, доступных для их использования неограниченным кругом лиц (в помещениях государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных библиотек, других доступных для посещения местах) без использования ими дополнительных технических средств.

7. Перечень периодических печатных изданий, сетевых изданий с указанием доменных имен соответствующих сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сведений об их регистрации в качестве средств массовой информации, в которых осуществляется обнародование (за исключением официального опубликования) муниципальных правовых актов, в том числе соглашений, заключенных между органами местного самоуправления, доводится до всеобщего сведения путем опубликования правового акта главы Кадошкинского муниципального района.».

3.Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования.

    Глава Кадошкинского
      Председатель Совета депутатов

    муниципального района
                           Кадошкинского муниципального

    Республики Мордовия
                     района Республики Мордовия

     А.В. Чаткин                                               В.Н. Кудряшкин

АДМИНИСТРАЦИЯ КАДОШКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.10.2024                                                                                                                                                                       № 767-П
п. Кадошкино

Основные направления бюджетной и налоговой политики Кадошкинского городского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовияна 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов


В целях обеспечения бюджетного процесса и в соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовияп о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Основные направления бюджетной и налоговой политики Кадошкинского городского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовияна 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы, начальника финансового управления Н.Р. Уторову.
          3. Настоящеепостановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Кадошкинского

муниципального района

Республики Мордовия                                                        А.В. Чаткин

Приложение 
к постановлению администрации
Кадошкинского муниципального района
от 15  октября 2024 г.№ 767-П  


Основные направления бюджетной и налоговой политики Кадошкинского городского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов разработанывсоответствии состатьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации с учетом итогов реализации бюджетной и налоговой политики Кадошкинского городского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовияв предшествующий период.

Целью Основных направлений бюджетной и налоговой политики Кадошкинского городского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов является определение условий, используемых при составлении проекта бюджетаКадошкинского городского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на2025годинаплановый период 2026 и 2027 годов, подходов к его формированию, основных характеристик и прогнозируемых параметров бюджета Кадошкинского городского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на2025—2027годов.

Основные направления бюджетной политики Кадошкинского городского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовияна 2025 год и на плановый период 2026 и 2027годов
Бюджетная политикаКадошкинского городского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на предстоящий трехлетний период сохранит преемственность бюджетной политики Кадошкинского городского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия предыдущих периодов и будет ориентирована в первую очередьна реализациюУказа Президента Российской Федерации указами от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и на перспективу до 2036 года» (далее национальные цели), с акцентом на формирование комфортной и безопасной среды, развитие и поддержку инфраструктуры поселка при сохранении сбалансированности и устойчивости бюджета Кадошкинского городского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия.

Бюджетная политика Кадошкинского городского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия в среднесрочной перспективе будет ориентирована на:

1) обеспечение финансовой устойчивости, сбалансированности и самостоятельности бюджета Кадошкинского городского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия за счет:

расширение доходной базы бюджета Кадошкинского городского поселенияКадошкинского муниципального района Республики Мордовия, повышение финансовой дисциплины, минимизации рисков несбалансированности бюджета Кадошкинского городского поселенияКадошкинского муниципального района республики Мордовия;

формирование бюджетных параметров исходя из необходимости исполнения в полном объёме действующих расходных обязательств Кадошкинского городского поселенияКадошкинского муниципального района республики Мордовия, принятие новых расходных обязательств с учетом их социально-экономической значимости и обеспеченности источниками финансирования, ограничения непервоочередных (необязательных) расходов;

мониторинга дебиторской и кредиторской задолженности и проведения мероприятий по недопущению ее возникновения и роста;

недопущение необоснованного роста муниципального долга Кадошкинского городского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия, своевременного исполнения долговых обязательств Кадошкинского городского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия перед кредиторами;
2) повышение эффективности управления бюджетными ресурсами, в том числе за счет реализации следующих мероприятий:

обеспечение высокой результативности расходов бюджета Кадошкинского городского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на реализацию региональных проектов в рамках федеральных и национальных проектов;

оптимизация и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Кадошкинского городского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия за счет системного применения ценностей, принципов и инструментов бережливого управления;

повышение эффективности процессов планирования и исполнения бюджета Кадошкинского городского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия, в том числе за счет проведения мониторинга качества финансового менеджмента, совершенствование системы бюджетных ассигнований, дальнейшего развития казначейского обслуживания исполнения бюджета Кадошкинского городского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия;

совершенствование системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Кадошкинского городского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия, в том числе обеспечение их дальнейшей централизации. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Кадошкинского городского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия конкурентными способами, обеспечивающими наименьшие затраты при сохранении качественных характеристик приобретаемых товаров, работ, услуг, исключение фактов заключения муниципальных контрактов 9контрактов, договоров) с недобросовестными поставщиками (подрядчиками, исполнителями);

высвобождение в процессе исполнения бюджета Кадошкинского городского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия недостаточно эффективно используемых бюджетных средств для их перенаправления на решение приоритетных задач, перераспределение экономии бюджетных средств, образовавшейся при заключении муниципальных контрактов (контрактов, договоров);

осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с федеральными стандартами внутреннего государственного (муниципального) контроля, утвержденного Правительством Российской Федерации;

усиление контроля за эффективностью использования бюджетных средств и муниципального имущества Кадошкинского городского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия, достоверностью отчетности о результатах реализации муниципальных программ Кадошкинского городского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия, выполнением муниципального задания муниципальными учреждениями Кадошкинского городского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия;

обеспечение прозрачности и открытости муниципальных финансов, в том числе за счет регулярной публикации на официальных сайтах и страницах актуальной информации, связанной с формированием и исполнением бюджета Кадошкинского городского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия, повышение качества «бюджета для граждан», представление и регулярная актуализация материалов на официальном сайте для размещения информации о деятельности муниципальных учреждений;
3) повышение эффективности финансовых взаимоотношений среспубликанским бюджетом и бюджетом Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия (далее местный бюджет), направленное на:

сохранение и дальнейшее повышение уровня содействия обеспечения сбалансированности бюджета Кадошкинского городского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия со стороны органов местного самоуправления;

содействие в обеспечении сбалансированности и финансовой устойчивости местного бюджета, создание стимулов для наращивания доходной базы и повышения качества управления муниципальными финансами, снижение рисков неисполнения первоочередных и социально значимых расходных обязательств;

реализацию мер, направленных на повышение эффективности и оптимизацию расходов местных бюджетов, ограничение дефицита и уровня муниципального долга;

реализацию мер по укреплению финансовой дисциплины, соблюдению органами местного самоуправления Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия требований бюджетного законодательства;

вовлечение граждан в процесс принятия решений о распределении муниципальных финансов. 

Основные направления 
налоговой политики Кадошкинского городского поселения Кадошкинского    муниципального района Республики Мордовия на 2025 год и наплановый период 2026 и 2027 годов

Налоговая политикаКадошкинского городского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов обеспечит преемственность основных целей и задач налоговой политики Кадошкинского городского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия, предусмотренных в предыдущие годы, а также будет направлена на обеспечение поступления в консолидированный бюджет Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия всех доходных источников в запланированных объёмах и мобилизации дополнительных доходов.

Налоговая политика Кадошкинского городского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия в среднесрочной перспективе будет основываться на следующих приоритетных направлениях:

1) обеспечение стабильных и предсказуемых условий налогообложения;

2) рассмотрение предложений по изменению регионального законодательства с позиции справедливой налоговой нагрузки, создания равных условий, способствующих добросовестной конкуренции, обеспечения сбалансированности бюджета;

3) увеличение налогового потенциала городского поселения за счет налогового стимулирования деловой активности в Кадошкинском городском поселении Кадошкинскго муниципального районаРеспублики Мордовия, привлечения инвестиций, реализации инновационных проектов;

4) повышение уровня ответственности главных администраторов доходов за качественное прогнозирование доходов консолидированного бюджета Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия и выполнение в полном объеме утвержденных годовых назначений по доходам бюджета Кадошкинского городского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовияи местных бюджетов, активизация претензионноисковой деятельности;

5) продолжение политики обоснованности и эффективности применения налоговых льгот, отмена неэффективных и невостребованных льгот. В 2025 2027 годах продолжится работа по проведению оценки эффективности налоговых расходов Кадошкинского городского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия, отмене неэффективных налоговых льгот, будут сохранены подходы к установлению налоговых льгот при условии положительной оценки их эффективности.

Основные направления налоговой политики Кадошкинского городского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовияна 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов формируются в условиях внесения изменений в налоговую систему, основанных на принципах справедливости, предсказуемости и стабильности, при которой должны быть учтены интересы граждан, бизнеса и государства.

Масштабная модернизация налоговой системы, проведенная на федеральном уровне, включает в себя следующие направления: 
1) в части налога на доходы физических лиц:

введение пятиступенчатой шкалы ставок по налогу на доходы физических лиц в зависимости от размера и вида дохода, полученного налогоплательщиком в налоговом периоде (доходы до 2,4 млн. рублей — 13 процентов, от 2,4 до 5 млн. рублей 15 процентов, от 5 до 20 млн. рублей — 18 процентов, от 20 до 50 млн. рублей — 20 процентов и от 50 млн. рублей — 22 процента); 
увеличение размеров стандартных налоговых вычетов на второго и последующих детей (за второго ребенка — 2 800 рублей, за третьего ребенка — 6 000 рублей); 
распространение стандартного налогового вычета на лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) комплекса «Готов к труду и обороне» и прошедших диспансеризацию в размере 18 000 рублей за налоговый период; 
увеличение предельного размера доходов, до достижения которого применяются стандартные налоговые вычеты с 350 000 рублей до 450 000 рублей; 
введение ежегодной выплаты из федерального бюджета работающим родителям, имеющим двух и более детей (семейная налоговая выплата), в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте Российской Федерации по месту жительства (пребывания) или фактического проживания заявителя, с целью достижения эффективной налоговой ставки для указанной категории в размере 6 процентов; 
2) в части имущественных налогов:

предоставление права на региональном и местном уровнях устанавливать ставки налога на имущество для недвижимого имущества с кадастровой стоимостью свыше 300 млн. рублей до 2,5 процента; 
предоставление права органам местного самоуправления устанавливать ставку земельного налога в размере 1,5 процента для участков с кадастровой стоимостью свыше 300 млн. рублей, при этом пониженная ставка 0,3 процента сохранится независимо от цены для участков сельхозназначения и земель, которые входят в зоны сельскохозяйственного использования населенных пунктов, а также предоставленных для обеспечения обороны, безопасности, таможенных нужд и ограниченных в обороте; 
повышение в три раза ставки налога на игорный бизнес за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы с 2,5 млн. рублей до 9,5 млн. рублей.

На региональном уровне также проведена серьезная работа по настройке налогового законодательства Республики Мордовия и принят ряд существенных изменений:

1) учитывая стоящие перед Республикой Мордовии задачи по развитию импортозамещающих производств установлена налоговая преференция в виде освобождения от уплаты налога на имущество организаций, осуществляющих производство телекоммуникационного оптического волокна, оказание услуг по окраске оптического волокна и нанесению кольцевых меток, при условии, что доля доходов от реализации товаров (работ, услуг) по данному виду деятельности составляет не менее 70 процентов в общем объеме доходов от реализации. Указанная мера поддержки введена по 3 1 декабря 2027 г. включительно;

2) для обеспечения роста количества объектов интеллектуальной собственности, а также совокупного объема инновационной продукции предприятий Республики Мордовия предусмотрено продление преференции в виде максимально сниженной налоговой ставки 0 процентов по налогу на прибыль организаций для налогоплательщиков (резидентов Российской Федерации), осуществляющих на территории Республики Мордовия деятельность по предоставлению по лицензионному договору прав использования результатов интеллектуальной деятельности до 31 декабря 2026 года.

Продление меры поддержки будет способствовать:

обеспечению прироста интеллектуального капитала Республики Мордовия за счет увеличения числа патентных заявок и заявок на регистрацию средств индивидуализации, поданных по результатам исследований и разработок; 
созданию условий для роста числа сделок по распоряжению результатами интеллектуальной деятельности со стороны компаний, находящихся на территории Республики Мордовия; привлечению в Республику Мордовия новых компаний и инвесторов, развивающих инновационные проекты; увеличению налоговых поступлений от локализации инновационных проектов на территории Республики Мордовия;

3) в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства, увеличения налогового потенциала за счет привлечения индивидуальных предпринимателей и организаций в республику предусмотрено продление периода действия максимально сниженных налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения (1 процент в случае, если объектом налогообложения являются доходы; 5 процентов — в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов) в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных на территории Республики Мордовия в связи с переменой ими места нахождения (места жительства) до 2026 года включительно.

Кроме того, для закрепления бизнеса в республике продлен срок применения указанных пониженных налоговых ставок до пяти последовательных налоговых периодов для налогоплательщиков, зарегистрированных в период 2022 — 2026 годов;

4) в целях создания благоприятного режима налогообложения не только для субъектов предпринимательской деятельности и отраслей экономики, но и для отдельных категорий населения, нуждающихся в государственной поддержке, в текущем году в целях освобождения от уплаты транспортного налога увеличена льготируемая мощность транспортных средств для многодетных семей и семей, воспитывающих ребенка-инвалида, до 200 лошадиных сил в отношении одного легкового автомобиля. Кроме того, сохранено право на получение налоговой льготы в виде освобождения от уплаты транспортного налога для членов семей погибших (умерших) участников специальной военной операции. Дополнительно прорабатываются вопросы:

предоставления налоговых преференций по налогу на прибыль и налогу на имущество для организаций участников региональных инвестиционных проектов, о размере пониженной ставки по налогу на прибыль, об условиях освобождения по налогу на имущество организаций и сроках действия указанных налоговых преференций; установления ежегодной индексации размера потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода на коэффициент-дефлятор по патентной системе налогообложения.

Результатом проводимой налоговой политики в среднесрочной перспективе должны стать рост налоговых и неналоговых поступлений, рост инвестиций, создание новых рабочих мест и, как следствие, рост валового регионального продукта.

АДМИНИСТРАЦИЯ КАДОШКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.10.2024                                                                                                                                                 № 768-П
п. Кадошкино

Основные направления бюджетной и налоговой политики Кадошкинского муниципального районаРеспублики Мордовияна 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов


В целях обеспечения бюджетного процесса и в соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить Основные направления бюджетной и налоговой политики Кадошкинского муниципального районаРеспублики Мордовия на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы, начальника финансового управления Н.Р. Уторову.
          3. Настоящеепостановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Кадошкинского

муниципального района

Республики Мордовия                                                                                                                    А.В. Чаткин

Приложение 
к постановлению администрации
Кадошкинского муниципального района
от 15  октября 2024 г.№ 768-П  


Основные направления бюджетной и налоговой политики Кадошкинского муниципального районаРеспублики Мордовия на2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов разработанывсоответствии состатьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации с учетом итогов реализации бюджетной и налоговой политики Кадошкинского муниципального районаРеспублики Мордовияв предшествующий период.

Целью Основных направлений бюджетной и налоговой политики Кадошкинского муниципального районаРеспублики Мордовия на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов является определение условий, используемых при составлении проекта бюджетаКадошкинского муниципального районаРеспублики Мордовия на2025годинаплановый период 2026 и 2027 годов, подходов к его формированию, основных характеристик и прогнозируемых параметров бюджета Кадошкинского муниципального районаРеспубликиМордовия на2025—2027годов.

Основные направления бюджетной политики Кадошкинского муниципального района Республики Мордовияна 2025 год и на плановый период 2026 и 2027годов
Бюджетная политикаКадошкинского муниципального района Республики Мордовия на предстоящий трехлетний период сохранит преемственность бюджетной политики Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия предыдущих периодов и будет ориентирована в первую очередьна реализациюУказа Президента Российской Федерации указами от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и на перспективу до 2036 года» (далее национальные цели), с акцентом на приоритетном финансировании мер социальной поддержки населения, направленных на повышение качества жизни, сбережение здоровья и благополучие людей, формирование комфортной и безопасной среды, развитие и поддержку инфраструктуры района при сохранении сбалансированности и устойчивости бюджета Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия.

Бюджетная политика Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия в среднесрочной перспективе будет ориентирована на:

4) обеспечение финансовой устойчивости, сбалансированности и самостоятельности бюджета Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия за счет:

расширение доходной базы бюджета Кадошкинского муниципального района, повышение финансовой дисциплины, минимизации рисков несбалансированности бюджета Кадошкинского муниципального района;

формирование бюджетных параметров исходя из необходимости исполнения в полном объёме действующих расходных обязательств Кадошкинского муниципального района, принятие новых расходных обязательств с учетом их социально-экономической значимости и обеспеченности источниками финансирования, ограничения непервоочередных (необязательных) расходов;

мониторинга дебиторской и кредиторской задолженности и проведения мероприятий по недопущению ее возникновения и роста;

недопущение необоснованного роста муниципального долга Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия, своевременного исполнения долговых обязательств Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия перед кредиторами;
5) повышение эффективности управления бюджетными ресурсами, в том числе за счет реализации следующих мероприятий:

обеспечение высокой результативности расходов бюджета Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на реализацию региональных проектов в рамках федеральных и национальных проектов;

оптимизация и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия за счет системного применения ценностей, принципов и инструментов бережливого управления;

повышение эффективности процессов планирования и исполнения бюджета Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия, в том числе за счет проведения мониторинга качества финансового менеджмента, совершенствование системы бюджетных ассигнований, дальнейшего развития казначейского обслуживания исполнения бюджета Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия;

совершенствование системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия, в том числе обеспечение их дальнейшей централизации. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия конкурентными способами, обеспечивающими наименьшие затраты при сохранении качественных характеристик приобретаемых товаров, работ, услуг, исключение фактов заключения муниципальных контрактов 9контрактов, договоров) с недобросовестными поставщиками (подрядчиками, исполнителями);

высвобождение в процессе исполнения бюджета Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия недостаточно эффективно используемых бюджетных средств для их перенаправления на решение приоритетных задач, перераспределение экономии бюджетных средств, образовавшейся при заключении муниципальных контрактов (контрактов, договоров);

осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с федеральными стандартами внутреннего государственного (муниципального) контроля, утвержденного Правительством Российской Федерации;

усиление контроля за эффективностью использования бюджетных средств и муниципального имущества Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия, достоверностью отчетности о результатах реализации муниципальных программ Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия, выполнением муниципального задания муниципальными учреждениями Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия;

обеспечение прозрачности и открытости муниципальных финансов, в том числе за счет регулярной публикации на официальных сайтах и страницах актуальной информации, связанной с формированием и исполнением бюджета Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия, повышение качества «бюджета для граждан», представление и регулярная актуализация материалов на официальном сайте для размещения информации о деятельности муниципальных учреждений;

6) повышение эффективности финансовых взаимоотношений среспубликанским бюджетом и бюджетами муниципальных образований Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия (далее местный бюджет), направленное на:

сохранение и дальнейшее повышение уровня содействия обеспечения сбалансированности бюджета Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия со стороны республиканских органов исполнительной власти 9далее – республиканские органы);

своевременное заключение с республиканскими органами соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов, в том числе в рамках реализации республиканских и национальных проектов;

достижение целевых показателей и соблюдение обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении финансовой поддержки бюджету Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия и о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия;

содействие в обеспечении сбалансированности и финансовой устойчивости местных бюджетов, создание стимулов для наращивания доходной базы и повышения качества управления муниципальными финансами, снижение рисков неисполнения первоочередных и социально значимых расходных обязательств;

реализацию мер, направленных на повышение эффективности и оптимизацию расходов местных бюджетов, ограничение дефицита и уровня муниципального долга;

формирование предсказуемых, прозрачных и комфортных условий предоставления финансовой помощи из бюджета Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия, своевременного ее доведения до муниципальных образований Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия, а также контроля за эффективным расходованием целевых межбюджетных трансфертов;

создание механизмов, позволяющих при предоставлении межбюджетных трансфертов усилить выравнивающий эффект, увеличить объёмы дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности с одновременным сокращением количества и объёма предоставляемых целевых межбюджетных трансфертов и увеличить объём трансфертов, распределяемых решением о бюджете Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия;

реализацию мер по укреплению финансовой дисциплины, соблюдению органами местного самоуправления муниципальных образований Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия требований бюджетного законодательства;

вовлечение граждан в процесс принятия решений о распределении муниципальных финансов;
7) развитие финансовой культуры, предполагающей ответственное отношение к принятию гражданами финансовых решений. 

Основные направления 
налоговой политики Кадошкинского    муниципального района Республики Мордовия на 2025 год и наплановый период 2026 и 2027 годов

Налоговая политикаКадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов обеспечит преемственность основных целей и задач налоговой политики Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия, предусмотренных в предыдущие годы, а также будет направлена на обеспечение поступления в консолидированный бюджет Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия всех доходных источников в запланированных объёмах и мобилизации дополнительных доходов.

Налоговая политика Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия в среднесрочной перспективе будет основываться на следующих приоритетных направлениях:

3) обеспечение стабильных и предсказуемых условий налогообложения;

4) рассмотрение предложений по изменению регионального законодательства с позиции справедливой налоговой нагрузки, создания равных условий, способствующих добросовестной конкуренции, обеспечения сбалансированности бюджета;

6) увеличение налогового потенциала района за счет налогового стимулирования деловой активности в Кадошкинском муниципальном районе Республики Мордовия, привлечения инвестиций, реализации инновационных проектов;

7) повышение уровня ответственности главных администраторов доходов за качественное прогнозирование доходов консолидированного бюджета Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия и выполнение в полном объеме утвержденных годовых назначений по доходам бюджета Кадошкинского муниципального района Республики Мордовияи местных бюджетов, активизация претензионноисковой деятельности;

8) продолжение политики обоснованности и эффективности применения налоговых льгот, отмена неэффективных и невостребованных льгот. В 2025 2027 годах продолжится работа по проведению оценки эффективности налоговых расходов Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия и муниципальных образований Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия, отмене неэффективных налоговых льгот, будут сохранены подходы к установлению налоговых льгот при условии положительной оценки их эффективности.

Основные направления налоговой политики Кадошкинского муниципального района Республики Мордовияна 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов формируются в условиях внесения изменений в налоговую систему, основанных на принципах справедливости, предсказуемости и стабильности, при которой должны быть учтены интересы граждан, бизнеса и государства.

Масштабная модернизация налоговой системы, проведенная на федеральном уровне, включает в себя следующие направления: 
1) в части налога на доходы физических лиц:

введение пятиступенчатой шкалы ставок по налогу на доходы физических лиц в зависимости от размера и вида дохода, полученного налогоплательщиком в налоговом периоде (доходы до 2,4 млн. рублей — 13 процентов, от 2,4 до 5 млн. рублей 15 процентов, от 5 до 20 млн. рублей — 18 процентов, от 20 до 50 млн. рублей — 20 процентов и от 50 млн. рублей — 22 процента); 
увеличение размеров стандартных налоговых вычетов на второго и последующих детей (за второго ребенка — 2 800 рублей, за третьего ребенка — 6 000 рублей); 
распространение стандартного налогового вычета на лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) комплекса «Готов к труду и обороне» и прошедших диспансеризацию в размере 18 000 рублей за налоговый период; 
увеличение предельного размера доходов, до достижения которого применяются стандартные налоговые вычеты с 350 000 рублей до 450 000 рублей; 
введение ежегодной выплаты из федерального бюджета работающим родителям, имеющим двух и более детей (семейная налоговая выплата), в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте Российской Федерации по месту жительства (пребывания) или фактического проживания заявителя, с целью достижения эффективной налоговой ставки для указанной категории в размере 6 процентов; 
2) в части налога на прибыль организаций:

увеличение общей налоговой ставки по налогу на прибыль организаций до 25 процентов, при этом в части налога на прибыль, зачисляемого в федеральный бюджет ставка устанавливается в размере 7 процентов (8 процентов в 2025 2030 годах), в бюджет субъекта Российской Федерации — 18 процентов (17 процентов в 2025 — 2030 годах);
продление ставки в размере 0 процентов по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации, для российских организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий на период 2025 2030 годов, в федеральный бюджет ставка составит 5 процентов; 
увеличение с 1,5 до 2 повышающего коэффициента амортизации высокотехнологичного отечественного оборудования при определении базы по налогу на прибыль организаций, что позволит налогоплательщикам списывать в два раза больше, чем фактически потрачено, и уплачивать налог с меньшего размера облагаемой прибыли. В таком же размере вырастет коэффициент учета затрат на покупку прав на использование российских компьютерных программ; 
введение федерального инвестиционного налогового вычета, применяемого к налогу на прибыль организаций, подлежащему уплате в федеральный бюджет; 

введение бессрочного действия механизма регионального инвестиционного вычета по налогу на прибыль организаций (изначально режим инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в региональный бюджет был введен с 1 января 2018 г. и до 31 декабря 2027 г.), 
предоставление субъектам Российской Федерации права в 2025 — 2030 годах вводить пониженные ставки по налогу на прибыль организаций, зачисляемого в региональный бюджет в отношении малых технологических компаний; 
окончание срока действия пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, установленных законами субъектов Российской Федерации, и непредусмотренных главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации (до января 2025 г.);

З) в части упрощенной системы налогообложения (далее — УСН):

повышение со 112,5 млн. рублей до 337,5 млн. рублей величины предельного размера доходов в целях перехода на УСН по итогам девяти месяцев года, предшествующего переходу; 
увеличение средней численности сотрудников для применения УСН со 100 до 130 человек без возможности превышения; 
увеличение предельного размера доходов налогоплательщиков, применяющих УСН с 200 млн. рублей до 450 млн. рублей с возможностью индексации на коэффициент-дефлятор; 
увеличение порога по остаточной стоимости основных средств со 150 млн. рублей до 200 млн. рублей, с возможностью индексации на коэффициент-дефлятор; [image: image1.jpg]



исключение возможности применения повышенных ставок по УСН в размере 8 и 20 процентов при нарушении лимитов по доходам и численности;

введение обязанности для налогоплательщиков УСН по уплате НДС при совокупных доходах более 60 млн. рублей в год. При этом налогоплательщику предоставляется выбор ставки НДС в размере 20 процентов и право на вычет либо в размере 5 процентов без права на вычет (для доходов до 250 млн. рублей) и 7 процентов без права на вычет (для доходов до 450 млн. рублей), до I января 2025 г. по общему правилу налогоплательщики на УСН не признавались плательщиками НДС; 
продление срока действия нормы о налоговых каникулах (право субъектов Российской Федерации по установлению налоговой ставки в размере 0 процентов) для начинающих индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН и патентную систему налогообложения, осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах, в сфере бытовых услуг населению и услуг по предоставлению мест для временного проживания, до января 2027 г.;

4) в части имущественных налогов:

предоставление права на региональном и местном уровнях устанавливать ставки налога на имущество для недвижимого имущества с кадастровой стоимостью свыше 300 млн. рублей до 2,5 процента; 
предоставление права органам местного самоуправления устанавливать ставку земельного налога в размере 1,5 процента для участков с кадастровой стоимостью свыше 300 млн. рублей, при этом пониженная ставка 0,3 процента сохранится независимо от цены для участков сельхозназначения и земель, которые входят в зоны сельскохозяйственного использования населенных пунктов, а также предоставленных для обеспечения обороны, безопасности, таможенных нужд и ограниченных в обороте; 
повышение в три раза ставки налога на игорный бизнес за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы с 2,5 млн. рублей до 9,5 млн. рублей.

На региональном уровне также проведена серьезная работа по настройке налогового законодательства Республики Мордовия и принят ряд существенных изменений:

5) учитывая стоящие перед Республикой Мордовии задачи по развитию импортозамещающих производств установлена налоговая преференция в виде освобождения от уплаты налога на имущество организаций, осуществляющих производство телекоммуникационного оптического волокна, оказание услуг по окраске оптического волокна и нанесению кольцевых меток, при условии, что доля доходов от реализации товаров (работ, услуг) по данному виду деятельности составляет не менее 70 процентов в общем объеме доходов от реализации. Указанная мера поддержки введена по 3 1 декабря 2027 г. включительно;

6) для обеспечения роста количества объектов интеллектуальной собственности, а также совокупного объема инновационной продукции предприятий Республики Мордовия предусмотрено продление преференции в виде максимально сниженной налоговой ставки 0 процентов по налогу на прибыль организаций для налогоплательщиков (резидентов Российской Федерации), осуществляющих на территории Республики Мордовия деятельность по предоставлению по лицензионному договору прав использования результатов интеллектуальной деятельности до 31 декабря 2026 года.

Продление меры поддержки будет способствовать:

обеспечению прироста интеллектуального капитала Республики Мордовия за счет увеличения числа патентных заявок и заявок на регистрацию средств индивидуализации, поданных по результатам исследований и разработок; созданию условий для роста числа сделок по распоряжению результатами интеллектуальной деятельности со стороны компаний, находящихся на территории Республики Мордовия; привлечению в Республику Мордовия новых компаний и инвесторов, развивающих инновационные проекты; увеличению налоговых поступлений от локализации инновационных проектов на территории Республики Мордовия;

7) введен инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль для организаций, осуществляющих поддержку образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы среднего профессионального образования и имеющих государственную аккредитацию, в виде безвозмездно переданного имущества (включая денежные средства).

Право применения инвестиционного налогового вычета введено до 31 декабря 2027 г., указанный механизм направлен на повышение активности хозяйствующих субъектов Республики Мордовия, оказывающих содействие деятельности образовательным организациям, а также на стимулирование обновления основных фондов (материально-технической базы) образовательных организаций;

8) в целях обеспечения роста инвестиций, в том числе капитальных вложений, промышленного производства и создания новых рабочих мест в республике установлен ряд налоговых преференций в отношении резидентов и управляющих компаний особой экономической зоны (далее — ОЭЗ), а именно:

по налогу на прибыль организаций — в виде сниженных налоговых ставок в размере 0 процентов в течение первых пяти налоговых периодов, 2 процента с шестого по десятый налоговый период, 13,5 процента с одиннадцатого и последующие налоговые периоды, в отношении прибыли, полученной от деятельности, осуществляемой на территории ОЭЗ; 
по транспортному налогу — в виде освобождения от уплаты налога в отношении автомобилей грузовых, автобусов и другихсамоходныхмашин и механизмов на пневматическом и гусеничном ходу. Указанные налоговые преференции позволят увеличить инвестиционную привлекательность ОЭЗ расположенной в Республике Мордовия для отечественных и зарубежных инвесторов из дружественных стран путем обеспечения лучших условий дляразмещения в республике новых востребованных производств;

9) в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства, увеличения налогового потенциала за счет привлечения индивидуальных предпринимателей и организаций в республику предусмотрено продление периода действия максимально сниженных налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения (1 процент в случае, если объектом налогообложения являются доходы; 5 процентов — в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов) в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных на территории Республики Мордовия в связи с переменой ими места нахождения (места жительства) до 2026 года включительно.

Кроме того, для закрепления бизнеса в республике продлен срок применения указанных пониженных налоговых ставок до пяти последовательных налоговых периодов для налогоплательщиков, зарегистрированных в период 2022 — 2026 годов;

10) в целях нивелирования негативных последствий роста кадастровой стоимости объектов недвижимости и недопущения резкого увеличения налоговой нагрузки на субъекты предпринимательства по налогу на имущество организаций установлена налоговая преференция по налогу на имущество организаций с поэтапным (за три года 2024 2026 годы) доведением до полной суммы начисленного налога на имущество организаций, рассчитанного от кадастровой стоимости (при применении льготы сумма налога возрастет к уровню 2023 года (базисный год): в 2024 году — не более чем на 40 процентов, в 2025 году — не более чем на 70 процентов, в 2026 году — не более чем на 100 процентов.

Оптимизация налоговой нагрузки на бизнес позволит не повышать арендную плату, сохранить рабочие места, повысить финансовые результаты ведения предпринимательской деятельности и, соответственно, обеспечить надлежащее и безопасное функционирование торговых объектов;

11) расширена налоговая льгота по налогу на имущество для организаций почтовой связи, то есть освобождением от уплаты налога полностью охвачены организации, основным видом экономической деятельности которых является деятельность почтовой связи общего пользования, а не только отделения, расположенные на территории сельских населенных пунктов.

Данная преференция направлена на оказание поддержки организациям почтовой связи путем предоставления возможности направления высвободившихся от применения налоговой льготы средства на оплату труда работников и на модернизацию региональной почтовой сети, что в свою очередь будет способствовать сохранению специалистов и благоприятно скажется на качестве жизни населения, особенно в малочисленных и отдаленных населенных пунктах Республики Мордовия;

12) в целях создания благоприятного режима налогообложения не только для субъектов предпринимательской деятельности и отраслей экономики, но и для отдельных категорий населения, нуждающихся в государственной поддержке, в текущем году в целях освобождения от уплаты транспортного налога увеличена льготируемая мощность транспортных средств для многодетных семей и семей, воспитывающих ребенка-инвалида, до 200 лошадиных сил в отношении одного легкового автомобиля. Кроме того, сохранено право на получение налоговой льготы в виде освобождения от уплаты транспортного налога для членов семей погибших (умерших) участников специальной военной операции. Дополнительно прорабатываются вопросы:

освобождения от уплаты налога на имущество государственных учреждений здравоохранения в целях исключения встречных финансовых потоков республиканского бюджета Республики Мордовия, а также снятия напряженности по обеспечению деятельности указанных учреждений; 
предоставления налоговых преференций по налогу на прибыль и налогу на имущество для организаций участников региональных инвестиционных проектов, о размере пониженной ставки по налогу на прибыль, об условиях освобождения по налогу на имущество организаций и сроках действия указанных налоговых преференций; установления ежегодной индексации размера потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода на коэффициент-дефлятор по патентной системе налогообложения.

Результатом проводимой налоговой политики в среднесрочной перспективе должны стать рост налоговых и неналоговых поступлений, рост инвестиций, создание новых рабочих мест и, как следствие, рост валового регионального продукта.
АДМИНИСТРАЦИЯ КАДОШКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.10.2024г.                                                                                                                                                                  №  769-П

п. Кадошкино

Обосновных направлениях долговой  политики Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
В соответствии с пунктом 13 статьи 107.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях реализации ответственной долговой политики Кадошкинского муниципального района  Республики Мордовия и повышения ее эффективности, администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Основные направления долговой политики Кадошкинского  муниципального  района Республики Мордовия на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, согласно приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2025 года и подлежит размещению в газете для издания официальных сообщений и материалов, нормативных и иных актов «Вестник».
ГлаваКадошкинского

муниципального района

Республики Мордовия                                                                  А.В. Чаткин
Приложение 
к постановлению администрации 
Кадошкинского муниципального района        
от 15 октября 2024г. №769-П
Основные направления
долговой  политики Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Настоящие Основные направления долговой  политики Кадошкинского  муниципального района Республики Мордовия на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027годов (далее - Основные направления) разработаны в целях повышения эффективности управления муниципальным долгом Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия. В 2025– 2027 годах приоритетами Кадошкинского муниципального районаРеспублики Мордовия в области долговой политики будут являться обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия (далее - местный бюджет) посредством эффективного управления муниципальным долгом.

Текущее состояние муниципального долга
           По итогам 2023 года объем муниципального долга Кадошкинскогомуниципального районаРеспублики Мордовиясоставил 32 572,4 тыс. рублей.

Сокращение муниципального долга в 2024 году составило 1008,8 тыс.руб. (1 %).

По состоянию на 01 января 2025 года муниципальный долг Кадошкинского муниципального районаРеспублики Мордовиясоставит 31 563,6 тыс.руб.

Основные факторы, определяющие характер и направления долговой политики Кадошкинского муниципального районаРеспублики Мордовияна 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Изменения в налоговом и бюджетном законодательстве, необходимость выполнения положений Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» предопределяют основные условия реализации муниципальной политики в области управления муниципальным долгом в 2025 – 2027 годах.

Дополнительным фактором, усложняющим ситуацию с муниципальным долгом в указанный период, является необходимость соблюдения параметров муниципального долга, определенных соглашением о реструктуризации задолженности Кадошкинского муниципального районаРеспублики Мордовия по бюджетным кредитам, предоставляемым из республиканского бюджета Республики Мордовия, заключенным с Министерством финансов Республики Мордовия.
Цели и задачи долговой политики на 2025 – 2027 годы
Реализация долговой политики Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия2025 – 2027 годов будет осуществляться в соответствии со следующими целями:

обеспечение исполнения долговых обязательств в полном объеме и в установленные сроки;

оптимизация структуры муниципального долга;

снижение рисков в сфере управления муниципальным долгом;

соблюдение условий соглашения о реструктуризации задолженности Кадошкинского муниципального района Республики Мордовияпо бюджетным кредитам, предоставляемым из республиканского бюджета Республики Мордовия, заключенным с Министерством финансов Республики Мордовия. Одной из приоритетных задач осуществления долговой политики в указанный период выступает уменьшение объема муниципального долга до установленного законодательством возможного уровня в имеющихся экономических условиях.

Достижению поставленных целей и намеченных задач должна способствовать реализация плана мероприятий оздоровления муниципальных финансов Кадошкинского муниципального района Республики Мордовияна 2019 – 2026 годы.
Инструменты реализации муниципальной долговой политики  Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия
В 2025 году и плановом периоде до 2026-2027 годов Кадошкинским муниципальным районом Республики Мордовия не планируется использование таких инструментов реализации муниципальной долговой политики как кредиты кредитных организаций и бюджетные кредиты от бюджетной системы Республики Мордовия.
Основные риски, связанные с реализацией долговой политики Кадошкинского муниципального района Республики Мордовияна 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
Основными рисками при реализации долговой политики Кадошкинского муниципального районаРеспублики Мордовияна 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов являются:

а) процентный риск - вероятность увеличения суммы расходов местного бюджета на обслуживание муниципального долга вследствие увеличения процентных ставок;

б) риск сокращения налоговых доходов местного бюджета при существующих тенденциях замедления темпов экономического роста.

Долговая политика Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия в предстоящий период будет направлена на последовательное снижение долговой нагрузки.
АДМИНИСТРАЦИЯ КАДОШКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.10.2024                                                                                  №  770-П

п. Кадошкино

Обосновных направлениях долговой  политики Кадошкинского городского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
В соответствии с пунктом 13 статьи 107.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях реализации ответственной долговой политики Кадошкинского городского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия, администрация   Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия п о с т а н о в л я е т:
3. Утвердить Основные направления долговой политики Кадошкинского городского поселения Кадошкинского муниципального района Республики  Мордовия на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, согласно приложения к настоящему постановлению.
4. Настоящее  Постановление вступает в силу с 1 января 2025 года и подлежит размещению в газете для издания официальных сообщений и материалов, нормативных и иных актов «Вестник».
ГлаваКадошкинского

муниципального района

Республики Мордовия                                                                  А.В. Чаткин
Приложение 

к постановлению администрации
Кадошкинского муниципального района        
 от  15 октября 2024г. №770-П

Основные направления
долговой  политики Кадошкинского городского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

             Настоящие Основные направления долговой политики Кадошкинского городского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовияна 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (далее - Основные направления) разработаны в целях повышения эффективности управления муниципальным долгом Кадошкинского городского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия.

В 2025 - 2027 годах приоритетами Кадошкинского городского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовияв области долговой политики будут являться обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Кадошкинского городского поселенияКадошкинского муниципального района Республики Мордовия (далее - местный бюджет) посредством эффективного управления муниципальнымдолгом.
Текущее состояние муниципального долга
Сокращение муниципального долга в 2024 году составило 430,1тыс.руб. (1 %). 

По итогам 2024 года объем муниципального долга Кадошкинского городского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия составил 13478,0 тыс. рублей.

Основные факторы, определяющие характер и направления долговой политики Кадошкинского городского поселенияКадошкинского муниципального района Республики Мордовияна 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Изменения в налоговом и бюджетном законодательстве, необходимость выполнения положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» предопределяют основные условия реализации муниципальной политики в области управления муниципальным долгом в 2025 – 2027 годах.

Дополнительным фактором, усложняющим ситуацию с муниципальным долгом в указанный период, является необходимость соблюдения параметров муниципального долга, определенных соглашением о реструктуризации задолженности Кадошкинского городского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия по бюджетным кредитам, предоставляемым из районного бюджета Республики Мордовия, заключенным с финансовым управлением администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия.

Цели и задачи долговой политики на 2025 – 2027 годы
Реализация долговой политики Кадошкинского городского поселенияКадошкинского муниципального района Республики Мордовия 2025 – 2027 годы будет осуществляться в соответствии со следующими целями:

обеспечение исполнения долговых обязательств в полном объеме и в установленные сроки;

оптимизация структуры муниципального долга;

снижение рисков в сфере управления муниципальным долгом;

соблюдение условий соглашения о реструктуризации задолженности Кадошкинского городского поселенияКадошкинского муниципального района Республики Мордовия по бюджетным кредитам, предоставляемым из районного бюджета, заключенным с финансовым управлением администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия.
Одной из приоритетных задач осуществления долговой политики в указанный период выступает уменьшение объема муниципального долга до установленного законодательством возможного уровня в имеющихся экономических условиях.
Инструменты реализации муниципальной долговой политики Кадошкинского городского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовияна 2025 год и на плановый   период 2026 и 2027 годов
В 2025 году и плановом периоде до 2026-2027 годов Кадошкинским городским поселением Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия не планируется использование таких инструментов реализации муниципальной долговой политики как кредиты кредитных организаций и бюджетные кредиты от бюджетной системы Республики Мордовия.
Основные риски, связанные с реализацией долговой политики Кадошкинского городского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовияна 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
Основными рисками при реализации долговой политики Кадошкинского городского поселенияКадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов являются:

а) процентный риск - вероятность увеличения суммы расходов местного бюджета на обслуживание муниципального долга вследствие увеличения процентных ставок;

б) риск сокращения налоговых доходов местного бюджета при существующих тенденциях замедления темпов экономического роста.

Долговая политика Кадошкинского городского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия в предстоящий период будет направлена на последовательное снижение долговой нагрузки.

АДМИНИСТРАЦИЯ КАДОШКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.10.2024                                                                                                                                                                 № 771-П
п. Кадошкино

О внесении изменений в постановление администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия от 17.08.2017 № 466 – П «Об утверждении муниципальной программы повышения эффективности управления муниципальными финансами в Кадошкинском муниципальном районе Республики Мордовия на период до 2022 года»
В целях обеспечения качественного управления муниципальными финансами в Кадошкинском муниципальном районе Республики Мордовия, руководствуясь статьями29, 31 Устава Кадошкинского муниципального района, Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия п о с т а н о в л я е т:
1.Внести в Постановление администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия от 17.08.2017 № 466 – П «Об утверждении муниципальной программы повышения эффективности управления муниципальными финансами в Кадошкинском муниципальном районе Республики Мордовия на период до 2022 года» (с изменениями в Постановлении администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия от 04.12.2017 № 1557 – П, от 01.04.2019 № 124 – П, от 09.09.2019 № 353 – П, от 03.02.2020 № 43 – П, от 18.02.2021 № 53 – П, от 26.01.2022 № 35 – П, от 24.08.2022 № 412 – П, от 26.09.2023 № 327 - П следующие изменения:

1) Наименование Муниципальной программы повышения эффективности управления муниципальными финансами в Кадошкинском муниципальном районе Республики Мордовия на период до 2022 года изложить в новой редакции: 

«Муниципальная программа повышения эффективности управления муниципальными финансами в Кадошкинском муниципальном районе Республики Мордовия на период до 2027 года»;

2) в пункте 1 слова «до 2022 года» заменить словами «до 2027 года»;

3) в паспорте Программы:

строку «Целевые индикаторы и показателя Программы»:

дополнить пунктами 16, 17 следующего содержания:

«16. Перечисление бюджетам сельских поселений Кадошкинского муниципального района Республики Мордовиясубсидии на софинансирование расходных обязательств по финансовому обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений»; 

«17. Перечисление бюджетам сельских поселений Кадошкинского муниципального района иных межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.»;

встроке «Этапы и сроки реализации Программы» цифры «2017-2026» заменить цифрами «2024 - 2027»;

строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных 
ассигнований ПрограммыОбъем бюджетных ассигнований на                                                                                                                     

реализацию Программы составляет 20609,0 тыс. рублей, в том числе:

2024 год –  7872,5 тыс. руб.;

        2025 год –  4245,5 тыс. руб.;

        2026 год –  4245,5 тыс. руб.;

        2027 год -   4245,5 тыс. руб.
На реализацию:

подпрограммы «Эффективное использование бюджетного потенциала предусмотрено 18 118,2 тыс. руб.;

подпрограммы «Управление муниципальным долгом Кадошкинского муниципального района предусмотрено 144,0 тыс. руб.;

подпрограммы «Повышение эффективности межбюджетных отношений» предусмотрено 2 346,8 тыс. руб.


2) в разделе 4 «Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы»:


абзац третий исключить;


абзац четвертый изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет 20 609,0 тыс. руб., в том числе:

       2024 год –  7872,5 тыс. руб.;

                 2025 год –  4245,5 тыс. руб.;

                 2026 год –  4245,5 тыс. руб.;


       2027 год – 4245,5 тыс. руб.»;


3) приложения 1 и 2 изложить в следующей редакции:
Приложение 1
К муниципальной программе
повышения эффективности
управления муниципальными финансами
в Кадошкинском муниципальном районеРеспублике Мордовия 
Сведения о показателях (индикаторах) реализации муниципальной программы повышения эффективности управления муниципальными финансами в Кадошкинском муниципальном районе и их значениях

	Наименование показателей (индикаторов)
	Ед. измерения
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	
	
	
	
	
	

	1. Доля расходов бюджета Кадошкинского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета Кадошкинского муниципального района
	процентов
	95
	95
	95
	95

	2. Отклонение исполнения бюджета Кадошкинского муниципального района по расходам к утвержденному уровню
	процентов
	не более 5
	не более 5
	не более 5
	не более 5

	3. Отклонение исполнения бюджета Кадошкинского муниципального района по налоговым и неналоговым доходам к утвержденному уровню
	процентов
	не более 5
	не более 5
	не более 5
	не более 5

	4. Соблюдение порядка и сроков составления и утверждения проекта бюджета Кадошкинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период
	процентов
	100
	100
	100
	100

	5. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении бюджета Кадошкинского муниципального района
	процентов
	100
	100
	100
	100

	6. Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы за счет средств консолидированного бюджета Кадошкинского муниципального района
	тыс. руб.
	=0
	=0
	=0
	=0

	7. Уровень просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Кадошкинского муниципального района
	процентов
	не более 0,19
	не более 0,19
	не более 0,19
	не более 0,19

	8. Использование муниципальными учреждениями Кадошкинского муниципального района нормативно-подушевого финансирования услуг
	да = 1

нет = 0
	1
	1
	1
	1

	9. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Кадошкинского муниципального района (по отношению к предыдущему году) не менее 3,1 процента в сопоставимых условиях
	да = 1

нет = 0
	1
	1
	1
	1

	10. Собираемость налогов и сборов
	процентов
	95,0
	95,0
	95,0
	95,0

	Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом Кадошкинского муниципального района»

	11. Соблюдение предельного уровня дефицита бюджета Кадошкинского муниципального района, определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации
	да = 1

нет = 0
	да = 1

нет = 0
	да = 1

нет = 0
	да = 1

нет = 0
	да = 1

нет = 0

	12. Просроченная задолженность по муниципальным долговым обязательствам Кадошкинского муниципального района
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.

	13. Соответствие показателя "Доля расходов на обслуживание муниципального долга Кадошкинского муниципального района в общем объеме расходов бюджета Кадошкинского муниципального района" требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации
	да = 1

нет = 0
	да = 1

нет = 0
	да = 1

нет = 0
	да = 1

нет = 0
	да = 1

нет = 0

	14. Отношение объема муниципального долга Кадошкинского муниципального района к доходам Кадошкинского муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений
	процентов
	не более 100
	не более 100
	не более 100
	не более 100

	Подпрограмма 3 «Повышение эффективности межбюджетных отношений»

	15. Отношение фактического объема предоставленной дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности к утвержденным бюджетным ассигнованиям в размере 100 процентов
	да = 1

нет = 0
	да = 1

нет = 0
	да = 1

нет = 0
	да = 1

нет = 0
	да = 1

нет = 0

	16. Перечисление из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджету Кадошкинского муниципального района субсидии, выплачиваемой в зависимости от выполнения социально-экономических показателей
	да = 1

нет = 0
	да = 1

нет = 0
	да = 1

нет = 0
	да = 1

нет = 0
	да = 1

нет = 0

	17. Перечисление из бюджета Кадошкинского муниципального района бюджетам сельских поселений Кадошкинского муниципального района субсидии, выплачиваемой в зависимости от выполнения социально-экономических показателей, поступающей из республиканского бюджета Республики Мордовия
	
	1
	1
	1
	1


Приложение 2
К муниципальной программе
повышения эффективности
управления муниципальными финансами
в Кадошкинском муниципальном районеРеспублике Мордовия 

Сведения об основных мероприятиях муниципальной программы повышения эффективности управления муниципальными финансами в Кадошкинском муниципальном районе 

	N

п/п
	Номер и наименование основного мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
	Последствия не реализации мероприятия
	Связь с показателями муниципальной программы (номер показателя)

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	
	

	Подпрограмма "Эффективное использование бюджетного потенциала"

	1.
	Основное мероприятие

1. Совершенствование бюджетного процесса в Кадошкинском муниципальном районе, совершенствование процедуры составления и организации исполнения бюджета Кадошкинского муниципального района
	Финансовое управление Администрации Кадошкинского муниципального района
	2024 год
	2027 год
	
	
	1, 2, 3, 4, 5

	2.
	1.1. Переход к программному бюджету
	Финансовое управление Администрации Кадошкинского муниципального района
	2024 год
	2027 год
	составление бюджета в "программном формате" в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации
	неэффективное осуществление бюджетного процесса, непрозрачность составления бюджета
	1

	3.
	1.2. Совершенствование бюджетного планирования
	Финансовое управление Администрации Кадошкинского муниципального района
	2024 год
	2027 год
	усовершенствование методики планирования бюджетных ассигнований, исключение дублирующих расходных обязательств, полная обеспеченность принимаемых расходных обязательств финансовыми средствами
	неэффективное планирование бюджетных расходов
	2, 3

	4.
	1.3. Формирование проекта решения Совета депутатов Кадошкинского муниципального района о бюджете Кадошкинского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период, подготовка проектов решений о внесении изменений в утвержденный бюджет на очередной год и плановый период
	Финансовое управление Администрации Кадошкинского муниципального района
	2024 год
	2027 год
	принятие решения Совета депутатов Кадошкинского муниципального района о бюджете Кадошкинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, его подписание и обнародование
	невозможность исполнения и предоставления  органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями установленных функций и услуг
	4

	5.
	1.4. Организация исполнения и подготовка отчетности об исполнении бюджета Кадошкинского муниципального района
	Финансовое управление Администрации Кадошкинского муниципального района
	2024 год
	2027 год
	исполнение бюджетных обязательств, своевременное формирование и исполнение бюджетных расходов
	отсутствие объективной информации об исполнении бюджета Кадошкинского муниципального района для принятия оперативных управленческих решений
	5

	6.
	Основное мероприятие

3.Совершенствование предоставления муниципальных услуг
	Финансовое управление Администрации Кадошкинского муниципального района
	2024 год
	2027 год
	сокращение расходов бюджета, эффективное планирование бюджетных ассигнований, оптимизация бюджетной сети, повышение качества предоставления услуг упрощение процедур предоставления услуг
	увеличение расходов бюджетов всех уровней на оказание услуг, отсутствие увязки деятельности по оказанию услуги с конечным результатом, отсутствие качества оказания услуг
	8

	7.
	Основное мероприятие

4. Наращивание доходного потенциала
	Финансовое управление Администрации Кадошкинского муниципального района
	2024 год
	2027 год
	полное исполнение консолидированного бюджета Кадошкинского муниципального района, поступление запланированных налоговых и неналоговых доходов
	неисполнение бюджетов всех уровней
	9,10

	8.
	Основное мероприятие

5. Повышение эффективности и оптимизация бюджетных расходов
	Финансовое управление Администрации Кадошкинского муниципального района
	2024 год
	2027 год
	уменьшение доли неэффективных расходов бюджета Кадошкинского муниципального района, повышение роли главных распорядителей при формировании бюджетных проектировок
	необоснованный рост расходов бюджета Кадошкинского муниципального района, отсутствие заинтересованности главных распорядителей в конечном результате проводимых мероприятий
	1,2,6,7,8

	Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Кадошкинского муниципального района»

	9.
	Основное мероприятие

1. Мониторинг состояния муниципального долга Кадошкинского муниципального района


	Финансовое управление Администрации  Кадошкинского муниципального района
	2024 год
	2027 год
	Создание и поддержание базы данных о долговых обязательствах Кадошкинского муниципального района
	Снижение долговой устойчивости Кадошкинского муниципального района
	11,14

	10.
	Основное мероприятие

2. Обеспечение своевременности исполнения долговых обязательств Кадошкинского муниципального района
	Финансовое управление Администрации  Кадошкинского муниципального района
	2024 год
	2027 год
	Достижение приемлемых и экономически-обоснованных объема и структуры муниципального долга Кадошкинского муниципального района
	Снижение долговой устойчивости Кадошкинского муниципального района
	12,13

	Подпрограмма 3 "Повышение эффективности межбюджетных отношений"

	11.
	Основное мероприятие

1. "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Кадошкинском муниципальном районе"
	Финансовое управление Администрации Кадошкинского муниципального района
	2024 год
	2027 год
	Снижение диспропорций в уровне бюджетной обеспеченности сельских поселений, обеспечение равного доступа граждан к основным бюджетным услугам и социальным гарантиям
	Рост дифференциации сельских поселений по уровню расчетной бюджетной обеспеченности
	15

	12
	Основное мероприятие

2. "Финансовая поддержка муниципальных образований в Кадошкинском муниципальном районе из республиканского бюджета Республики Мордовия для решения вопросов местного значения"
	Финансовое управление Администрации Кадошкинского муниципального района
	2024 год
	2027 год
	своевременное исполнение расходных обязательств по финансовому обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
	недостаточное финансовое обеспечение расходных обязательств по финансовому обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
	16, 17


3) приложение 4 изложить в следующей редакции:

Приложение 4
Кмуниципальной программе
повышения эффективности
управления муниципальными финансами
в Кадошкинском муниципальном районеРеспублике Мордовия 
Ресурсное обеспечение по реализации муниципальной программы повышения эффективности управления муниципальными финансами в Кадошкинском муниципальном районеРеспублики Мордовияза счет средств бюджета Кадошкинского муниципального района
(тыс. руб.)
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

	
	
	2024    
	2025                          
	2026 
	2027 

	Муниципальная программа Кадошкинского муниципального района
	Муниципальная программа повышения эффективности управления муниципальными финансами Кадошкинского муниципального района
	7872,5
	4245,5
	4245,5
	4245,2

	Подпрограмма
	подпрограмма "Эффективное использование бюджетного потенциала"
	5509,8
	4202,8
	4202,8
	4202,5

	Основное мероприятие 1
	Совершенствование бюджетного процесса в  Кадошкинсом муниципальном районе, совершенствование процедуры составления и организации исполнения бюджета Кадошкинского муниципального района
	5509,8
	4202,8
	4202,8
	4202,5

	Основное мероприятие  3
	Совершенствование предоставления муниципальных услуг
	х
	х
	х
	х

	Основное мероприятие  4
	Наращивание доходного потенциала
	х
	х
	х
	х

	Основное мероприятие  5
	Повышение эффективности и оптимизация бюджетных расходов
	х
	х
	х
	х

	Подпрограмма 
	подпрограмма «Управление муниципальным долгом Кадошкинского муниципального района»
	36,0
	36,0
	36,0
	36,0

	Основное мероприятие 1
	 Мониторинг состояния муниципального долга Кадошкинского муниципального района
	х
	х
	х
	х

	Основное мероприятие 2
	Обеспечение своевременности исполнения долговых обязательств Кадошкинского муниципального района
	36,0
	36,0
	36,0
	36,0

	Подпрограмма 
	"Повышение эффективности межбюджетных отношений"


	2326,7
	 6,7
	 6,7
	 6,7

	Основное мероприятие 1
	Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений Кадошкинского муниципального района
	6,7
	6,7
	6,7
	6,7

	Основное мероприятие 2


	Перечисление из бюджета Кадошкинского муниципального района бюджетам сельских поселений Кадошкинского муниципального района Субсидии на софинансирование расходных обязательств по финансовому обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
	2320,0
	
	
	


4) в приложении 5:

в паспорте подпрограммы «Эффективное использование бюджетного потенциала»:

в строке «Этапы и сроки реализации подпрограммы» цифры «2017 – 2026» заменить цифрами «2024-2027»;

строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в новой редакции:

	«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
	Объем бюджетных ассигнований на                                                                                                                     

реализацию Программы составляет                             18 118,2 тыс. рублей, в том числе:

   на 2024 год –  5 509,8 тыс. руб.;

на 2025 год –  4 202,8 тыс. руб.;

на 2026 год –  4 202,8 тыс. руб.;

на 2027 год -  4 202,8 тыс. руб.




раздел 5. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2024 - 2027 годах, соответствуют планируемым на 2024 - 2027 годы объемам бюджетных ассигнований.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств бюджета Кадошкинского муниципального района за весь период ее реализации составляет 18 118,2 тыс. рублей.»

5) в приложении 6:

в паспорте подпрограммы «Управление муниципальным долгом Кадошкинского муниципального района»:

строку «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить в новой редакции

	Этапы и сроки реализации подпрограммы
	2024-2027


строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в новой редакции:

	«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
	Объем бюджетных ассигнований на                                                                                                                     

реализацию Программы составляет                             144,0 тыс. рублей, в том числе:

   на 2024 год –  36,0 тыс. руб.;

        на 2025 год –  36,0 тыс. руб.;

        на 2026 год –  36,0 тыс. руб.;

        на 2027 год -   36,0 тыс. руб.


В разделе 4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» цифры «354,6» заменить цифрами «144,0».

6) в приложении 7:

в паспорте подпрограммы «Повышение эффективности межбюджетных отношений»:

строку «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить в новой редакции

	Этапы и сроки реализации подпрограммы
	
	2024-2027


строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в новой редакции:

	«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
	Объем бюджетных ассигнований на                                                                                                                     

реализацию Программы составляет                             2346,8 тыс. рублей, в том числе:

   на 2024 год –  2326,7 тыс. руб.;

        на 2025 год –  6,7 тыс. руб.;

        на 2026 год –  6,7 тыс. руб.;

        на 2027 год -   6,7 тыс. руб.


В разделе 4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» цифры «10032,3» заменить цифрами «2346,8».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Кадошкинского муниципального района, начальника Финансового управления Администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия Н.Р. Уторову.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете  «Вестник» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Кадошкинского муниципального района в сети «Интернет».

Глава Кадошкинского

муниципального района

Республики Мордовия                                                                  А.В.Чаткин

Н.Р.Уторова

АДМИНИСТРАЦИЯ КАДОШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 15.10.2024г.                                                              №  772-П

п. Кадошкино

О внесении изменений в постановление администрации Кадошкинского муниципального района  Республики Мордовия от 09.09.2019 года № 354 – П «Об утверждении муниципальной программы Кадошкинского муниципального района «Дополнительные меры социальной поддержки, 

социальной помощи на 2019 - 2024 годы»».

В целях повышения эффективности системы формирования дополнительных мер социальной поддержки, социальной помощи, в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кадошкинского муниципального района», утвержденным Постановлением Администрации Кадошкинского муниципального района от 29 апреля 2015 года № 160-П, администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия от 09 сентября 2019 года № 354 – П «Дополнительные меры социальной поддержки, социальной помощи на 2019 - 2024 годы» следующие изменения:

2. Муниципальную программу Кадошкинского муниципального района «Дополнительные меры социальной поддержки, социальной помощи на 2019 - 2024 годы» (далее – Программа) изложить в новой редакции:


3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя Главы Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия по социальным и общим вопросам В.В.Ханюкову.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Кадошкинского 

муниципального района

Республики Мордовия                                                                  А.В.Чаткин                                                                                  

                                                                                                                          Утверждена

Постановлением Администрации

Кадошкинского муниципального района

от  15 октября 2024 г. № 772-П

Муниципальная программа Кадошкинского муниципального района
 «Дополнительные меры социальной поддержки, социальной помощи на 2024-2027 годы»
1. Паспорт муниципальной программы
	Полное наименование Программы
	Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки, социальной помощи» на 2019 - 2027 годы (далее по тексту - Программа)

	Ответственный исполнитель программы
	Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Кадошкинского муниципального района

	Соисполнители Программы
	Финансовое управление Администрации Кадошкинского муниципального района

	Участники программы
	Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Кадошкинского муниципального района

Финансовое управление Администрации Кадошкинского муниципального района

	Подпрограммы программы
	Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

Подпрограмма - "Финансовая поддержка социально ориентированным организациям"

	Программно-целевые инструменты программы
	не предусмотрены

	Цель Программы
	Основными целями Программы являются:

формирование системы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Кадошкинского муниципального района, имеющих почетные звания и награды

создание благоприятных условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций и повышения активности жителей района в решении общественно-значимых вопросов

	Задачи Программы


	Для достижения целей Программы необходимо решение следующих задач:

Оказание мер социальной поддержки гражданам, имеющим почетные звания и награды

оказание финансовой помощи социально ориентированным организациям

	Целевые индикаторы и показатели программы
	Назначение и выплата пенсии за выслугу лет бывшим работникам органов местного (ед.)
Выплата субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям (тыс.руб.)

	Этапы и сроки 
реализации Программы
	2024 - 2027 годы.

Мероприятия Программы реализуются поэтапно.

Каждый этап предусматривает исполнение запланированных мероприятий на год

	Объемы бюджетных ассигнований Программы
	Программа будет финансироваться за счёт средств бюджета Кадошкинского муниципального района. Объём финансирования программы в 2024-2027 гг. в сумме 20 609,0 тыс. руб.:

2024 год – 7872,5 тыс. руб.

2025 год – 4245,5 тыс. руб.

2026 год – 4245,5 тыс. руб.

2027 год – 4245,5 тыс. руб.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета Кадошкинского муниципального района на очередной год и плановый период

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	Обеспечение социальной и политической стабильности в районе.

Активное участие социально-направленных некоммерческих организаций в общественной жизни района, решении социальных задач


2. Краткое описание программы
и общая характеристика сферы реализации
Количество граждан, получающих пенсию муниципальных служащих 9 человек.

На территории Кадошкинского муниципального района осуществляет деятельность 1 автономная некоммерческая организация, которую можно причислить к социально ориентированной.

Основными принципами Программы является:

адресность мероприятий, предусматривающая предоставление помощи конкретным нуждающимся гражданам с учетом их индивидуальных потребностей и среднедушевого дохода;

дифференцированный подход при определении размеров и видов социальной помощи, в том числе для НКО.

3. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации программы, основные цели и задачи, целевые показатели (индикаторы) эффективности
Данная Программа определяет основные направления деятельности Администрации Кадошкинского муниципального района в обеспечении дополнительных мер социальной поддержки (пенсия муниципальным служащим)

Особую актуальность сегодня приобретают социально ориентированные некоммерческие организации. Изменения, внесённые в Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в течение 2023-2024 годов, предоставили прямые полномочия субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Исходя из вышеизложенного целесообразно выделить в составе программы две подпрограммы:

1. Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан».

2. Подпрограмма «Финансовая поддержка социально ориентированным организациям».

Информация о целевых показателях Программы приведена в таблице 1

Таблица 1

Сведения о целевых показателях Программы и их значениях
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	N п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1.
	Назначение и выплата пенсии за выслугу лет бывшим работникам органов местного самоуправления
	чел.
	9
	8
	8
	8
	8

	2.
	Выплата субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям 
	кол-во орг.
	1
	1
	1
	1
	1


4. Прогноз конечных результатов программы
Ожидаемые результаты реализации программы:

своевременная выплата пенсии муниципальным служащим; 

оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.

5.Сроки реализации программы, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей
Срок реализации программы – 2024 - 2027 гг., поэтапно. Каждый этап предусматривает исполнение запланированных мероприятий на год.

6. Перечень основных мероприятий программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Для решения задач программы будут реализованы следующие основные мероприятия:

назначение и выплата пенсии за выслугу лет бывшим работникам органов местного самоуправления;

оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляемой путём предоставления субсидий в пределах финансовых средств, предусмотренных на эти цели в районном бюджете. 

Мероприятия Программы носят комплексный характер, они согласованы по срокам, а также по ресурсам, необходимым для их осуществления. Перечень основных мероприятий по реализации муниципальной целевой программы отражен в таблице 2.

Таблица 2

Перечень основных мероприятий по реализации муниципальной программы
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы
	Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия подпрограммы
	Срок
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
	Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия подпрограммы
	Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы, подраздела)

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

	1.
	Назначение и выплата пенсии за выслугу лет бывшим работникам органов местного самоуправления
	Администрация Кадошкинского муниципального района 
	2024
	2027
	Своевременное назначение и выплата компенсации 
	Неисполнение требований действующего законодательства
	Показатель 1

	3.
	Выплата субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям 
	Финансовое управление администрации Кадошкинского муниципального района
	2024
	2027
	Своевременное предоставление субсидий
	Неисполнение требований действующего законодательства
	Показатель 2


7. Основные меры правового регулирования 
программы направленные на достижение цели программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативно-правовых актов
Развитие мер правового регулирования программы будет обеспечено путем совершенствования нормативных правовых актов в сфере предоставления муниципальной социальной помощи.

Данные направления будут реализованы путем:

утверждения Положения о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации Кадошкинского муниципального района"
утверждения порядка определения объема и предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям".

8. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы
В качестве индикаторов достижения цели программы и решения ее задач предлагаются следующие показатели:

количество граждан, получающих муниципальную пенсию;

количество публикаций (статей) в социально ориентированных некоммерческих организациях (газете «Возрождение») – не менее 192 публикаций в год;

оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляемой путём предоставления субсидий в пределах финансовых средств, предусмотренных на эти цели в районном бюджете.

9. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы
Общий объем ресурсного обеспечения Программы – 20 609,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации Программы и источникам финансирования:

Таблица 3

	
	
	
	
	

	Год
	Всего (тыс. руб.)
	Источники финансирования

	
	
	федеральный бюджет
	республиканский бюджет
	местный бюджет

	2024
	7872,5
	0,0
	0,0
	7872,5

	2025 
	4245,5
	0,0
	0,0
	4245,5

	2026
	4245,5
	0,0
	0,0
	4245,5

	2027
	4245,5
	0,0
	0,0
	4245,5

	ИТОГО
	20609,0
	0,0
	0,0
	20609,0



           Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Кадошкинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

10. Описание мер муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей программы
Для оценки достижения цели программы необходимо учитывать макроэкономические, финансовые, операционные, социальные риски. Особое внимание при этом в рамках программы будет уделено финансовым рискам, связанным с исполнением обязательств по предоставлению мер социальной поддержки за счет средств бюджета Кадошкинского муниципального района.

Информационные риски в рамках программы будут минимизироваться путем разработки предложений по совершенствованию форм статистического наблюдения за представлением мер социальной поддержки гражданам в целях повышения их полноты и информационной полезности.

11. Методика оценки эффективности программы
При оценке эффективности программы будут сравниваться текущие значения целевых индикаторов, со значениями, установленными программой на соответствующий отчетный год

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе оценки:

1) степени достижения целей и решения задач подпрограммы (Эп), которая определяется путем сопоставления фактических значений индикаторов (показателей) подпрограммы и их плановых значений по следующей формуле:

Эп = Пф / Пп, где:

Пф - фактическое значение индикатора (показателя) подпрограммы;

Пп - плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы.

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных (Эз) средств, которая определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования мероприятий подпрограмм, по каждому источнику ресурсного обеспечения по следующей формуле:

Эз = Зф / Зп, где:

Зф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий подпрограммы;

Зп - плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию мероприятий подпрограммы, на соответствующий отчетный период;

3) степени реализации мероприятий подпрограммы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) (Эм), которая определяется исходя из числа выполнения запланированных мероприятий в соответствии со следующей формулой:

Эм = Мф / Мп, где:

Мф - количество реализованных мероприятий подпрограммы;

Мп - количество мероприятий подпрограммы, планируемое к реализации.

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы Кадошкинского муниципального района «Дополнительные меры социальной поддержки, социальной помощи» на 2024—2027 годы
1.Паспорт подпрограммы
	Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы
	Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Кадошкинского муниципального района

	Соисполнители подпрограммы муниципальной программы
	Финансовое управление Администрации Кадошкинского муниципального района

	Программно-целевые инструменты подпрограммы муниципальной 

программы
	программно-целевые инструменты в подпрограмме муниципальной программы не применяются

	Цель подпрограммы муниципальной,

программы
	повышение уровня жизни и социальной защищенности граждан — получателей мер социальной поддержки

	Задачи подпрограммы муниципальной

программы
	расширение масштабов предоставления в денежной форме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на основе принципа адресной направленности;

повышение охвата малоимущих граждан программами предоставления мер социальной поддержки

	Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы
	количество граждан, имеющих почетные звания и награды,  получивших социальную поддержку

	Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы
	2024 —2027 годы поэтапно

Каждый этап предусматривает исполнение запланированных мероприятий на год



	Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы муниципальной программы
	Подпрограмма будет финансироваться за счет средств бюджета Кадошкинского муниципального района в сумме 2330,0 тыс.руб., в том числе в:

2024 г. –  614,0 тыс. руб. 

2025 г. – 572,0 тыс. руб.

2026 г. – 572,0 тыс. руб.

2027 г. – 572,0 тыс. руб.

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы
	повышение уровня предоставления в денежной форме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;




2. Краткое описание подпрограммы
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы Кадошкинского муниципального района «Дополнительные меры социальной поддержки, социальной помощи» на 2024 —2027 годы разработана с целью предоставления мер социальной поддержки граждан, получающих муниципальную пенсию в Кадошкинском муниципальном районе.

Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Кадошкинском муниципальном районе, определены в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации Кадошкинского муниципального района"
Система мер социальной поддержки отдельных категорий граждан носит заявительный характер, и предусматривает выплату денежных выплат конкретным категориям граждан.

Получателями дополнительной меры социальной поддержки являются:

граждане, получающих муниципальную пенсию

3. Цели муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», основные цели и задачи, прогноз развития, планируемые показатели по итогам реализации подпрограммы

Цель подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной, а именно: своевременная выплата пенсии муниципальным служащим.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы:

своевременное оказание поддержки гражданам, получающих пенсию муниципальных служащих.

5. Сроки реализации подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Срок реализации подпрограммы – 2024-2027 гг., поэтапно. Каждый этап предусматривает исполнение запланированных мероприятий на год

6. Перечень основных мероприятий подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Для решения задач подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» будут реализованы следующие основные мероприятия:

Назначение и выплата пенсии за выслугу лет бывшим работникам органов местного самоуправления.

Перечень основных мероприятий по реализации муниципальной целевой программы отражен в таблице 2.

Таблица 2

Перечень основных мероприятий по реализации муниципальной программы

	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование основного мероприятия мероприятия подпрограммы
	Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия подпрограммы
	Срок
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
	Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия подпрограммы
	Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы, подраздела)

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

	1.
	Назначение и выплата пенсии за выслугу лет бывшим работникам органов местного самоуправления
	Администрация Кадошкинского муниципального района 
	2024
	2027
	Своевременное назначение и выплата компенсации 
	Неисполнение требований действующего законодательства
	Показатель 1


7. Основные меры правового регулирования 
подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Развитие мер правового регулирования подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» будет обеспечено путем совершенствования нормативных правовых актов в сфере предоставления муниципальной социальной помощи.

Данные направления будут реализованы путем:

утверждения Положения о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации Кадошкинского муниципального района"

8. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

В качестве индикаторов достижения цели подпрограммы и решения ее задач предлагаются следующие показатели:

          количество граждан, получивших муниципальную пенсию.

Информация о целевых показателях Программы приведена в таблице 1

Таблица 1

Сведения о целевых показателях Программы и их значениях

	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1.
	Назначение и выплата пенсии за выслугу лет бывшим работникам органов местного самоуправления
	чел.
	9
	8
	8
	8
	8


9. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Общий объем ресурсного обеспечения Программы – 2330,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации Программы и источникам финансирования:

Таблица 3

	
	
	
	
	

	Год
	Всего (тыс. руб.)
	Источники финансирования

	
	
	федеральный бюджет
	республиканский бюджет
	местный бюджет

	2024
	614,0
	0,0
	0,0
	614,0

	2025
	572,0
	0,0
	0,0
	572,0

	2026
	572,0
	0,0
	0,0
	572,0

	2027
	572,0
	0,0
	0,0
	572,0

	ИТОГО
	2330,0
	0,0
	0,0
	2330,0



           Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Кадошкинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

10. Описание мер муниципального регулирования и управления рисками подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Для оценки достижения цели подпрограммы необходимо учитывать макроэкономические, финансовые, операционные, социальные риски. Особое внимание при этом в рамках подпрограммы «Оказание помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» будет уделено финансовым рискам, связанным с исполнением обязательств по предоставлению мер социальной поддержки за счет средств бюджета Кадошкинского муниципального района. 

11. Методика оценки эффективности подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
При оценке эффективности подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» будут сравниваться текущие значения целевых индикаторов, со значениями, установленными подпрограммой, определенными на соответствующий отчетный год.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе оценки:

1) степени достижения целей и решения задач подпрограммы (Эп), которая определяется путем сопоставления фактических значений индикаторов (показателей) подпрограммы и их плановых значений по следующей формуле:

Эп = Пф / Пп, где:

Пф - фактическое значение индикатора (показателя) подпрограммы;

Пп - плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы.

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных (Эз) средств, которая определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования мероприятий подпрограмм, по каждому источнику ресурсного обеспечения по следующей формуле:

Эз = Зф / Зп, где:

Зф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий подпрограммы;

Зп - плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию мероприятий подпрограммы, на соответствующий отчетный период;

3) степени реализации мероприятий подпрограммы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) (Эм), которая определяется исходя из числа выполнения запланированных мероприятий в соответствии со следующей формулой:

Эм = Мф / Мп, где:

Мф - количество реализованных мероприятий подпрограммы;

Мп - количество мероприятий подпрограммы, планируемое к реализации.

Подпрограмма "Финансовая поддержка социально ориентированным организациям" муниципальной программы Кадошкинского муниципального района «Дополнительные меры социальной поддержки, социальной помощи» на 2024—2027 годы
1.Паспорт Подпрограммы
	Наименование

подпрограммы
	Подпрограмма «Финансовая поддержка социально ориентированным организациям" муниципальной программы Кадошкинского муниципального района»

	Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы
	отдел бухгалтерии Администрации Кадошкинского муниципального района

	Соисполнители подпрограммы муниципальной программы
	Финансовое управление Администрации Кадошкинского муниципального района



	Программно-целевые инструменты подпрограммы муниципальной

программы
	программно-целевые инструменты не применяются

	Цель подпрограммы муниципальной,

программы
	Создание благоприятных условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций

	Задачи подпрограммы муниципальной

программы
	Обеспечение их участия в общественной жизни района, решении социальных задач

	Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы
	Расширение участия социально-направленных некоммерческих организаций в общественной жизни района, решении социальных задач

	Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы


	2024—2027 годы, поэтапно

Каждый этап предусматривает исполнение запланированных мероприятий на год

	Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы муниципальной программы
	Подпрограмм будет финансироваться за счет средств бюджета Кадошкинского муниципального района 7400,0 тыс. руб., в том числе в:

2024 г. – 1700,0 тыс. руб.

2025 г. – 1900,0 тыс. руб.

2026 г. – 1900,0 тыс. руб.

2027 г. – 1900,0 тыс. руб.



	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы
	Координация взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций со структурными подразделениями Администрации района. Расширение участия социально направленных некоммерческих организаций в общественной жизни района, решении социальных задач.


2. Краткое описание подпрограммы и общая характеристика сферы реализации
Подпрограмма "Финансовая поддержка социально ориентированным организациям" муниципальной программы Кадошкинского муниципального района «Дополнительные меры социальной поддержки, социальной помощи» на 2019—2024 годы (далее – подпрограмма) соответствует целям, задачам и приоритетным направлениям развития социальной сферы Кадошкинского муниципального района. Важным аспектом модернизации общества является государственная и муниципальная политика по поддержке некоммерческих организаций.

На территории Кадошкинского муниципального района осуществляет деятельность 1 автономная некоммерческая организация, которую можно причислить к социально ориентированной.

Реализация данной подпрограммы позволит создать систему многоуровневого партнерства широких слоев населения с органами местного самоуправления и между собой, объединить ресурсы муниципалитета и общества в решении социально значимых проблем, повысить качественный уровень местного самоуправления.

создать благоприятные условия для развития социально ориентированных некоммерческих организаций и повышения активности населения района в решении общественно значимых вопросов.

3. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы основные цели и задачи, прогноз развития, планируемые показатели по итогам реализации подпрограммы
Особую актуальность сегодня приобретают социально ориентированные некоммерческие организации. Человек является высшей ценностью, поэтому вся деятельность таких организаций, как правило, направлена на защиту нарушенных или ущемлённых прав, а также на социальное улучшение жизни граждан.

Основной целью подпрограммы является создание благоприятных условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций и повышения активности населения района в решении общественно значимых вопросов.

4.Прогноз конечных результатов подпрограммы

Последовательная реализация мероприятий подпрограммы предполагает достичь следующих результатов:

освещение деятельности района в районной газете "Возрождение";

максимальное оказание содействия социально ориентированным некоммерческим организациям в проведении публичных мероприятий;

максимальное оказание содействия социально ориентированным некоммерческим организациям по взаимодействию со структурными подразделениями Администрации района;

оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляемое путём предоставления субсидий на реализацию проектов некоммерческих организаций района в пределах финансовых средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Кадошкинского муниципального района.

5. Сроки реализации Подпрограммы
Срок реализации подпрограммы — 2024 - 2027 гг., поэтапно. Каждый этап предусматривает исполнение запланированных мероприятий на год

6. Перечень основных мероприятий Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов.
              Подпрограмма "Финансовая поддержка социально ориентированным организациям" включает в себя следующие мероприятия:

             оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляемое путём предоставления субсидий на реализацию проектов некоммерческих организаций района на конкурсной основе в пределах финансовых средств, предусмотренных на эти цели в районном бюджете.

Перечень основных мероприятий по реализации муниципальной целевой программы отражен в таблице 2.

Таблица 2

Перечень основных мероприятий по реализации муниципальной программы

	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование основного мероприятия мероприятия подпрограммы
	Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия подпрограммы
	Срок
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
	Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия подпрограммы
	Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы, подраздела)

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Выплата субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям 
	Финансовое управление администрации Кадошкинского муниципального района
	2024
	2027
	Своевременное предоставление субсидий
	Неисполнение требований действующего законодательства
	Показатель 2


7. Основные меры правового регулирования 
Подпрограммы направленные на достижение цели подпрограммы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативно-правовых актов
            Развитие мер правового регулирования Подпрограммы будет обеспечено путем совершенствования нормативных правовых актов в сфере предоставления муниципальной социальной помощи;

Данные направления будут реализованы путем:

принятия в муниципальном районе постановление Администрации Кадошкинского муниципального района от 25 января 2017 г. № 25 - П «Об утверждении порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям".

8. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы
           Оценка эффективности подпрограммы «Финансовая поддержка социально ориентированным организациям» будет ежегодно производиться на основе использования системы целевых индикаторов:

          оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляемой путём предоставления субсидий в пределах финансовых средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Кадошкинского муниципального района.

Информация о целевых показателях Программы приведена в таблице 1

Таблица 1

Сведения о целевых показателях Программы и их значениях
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	Выплата субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям 
	кол-во орг.
	1
	1
	1
	1
	1


9. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств бюджета Кадошкинского муниципального района
Общий объем ресурсного обеспечения Программы – 7400,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации Программы и источникам финансирования:

Таблица 3

	
	
	
	
	

	Год
	Всего (тыс. руб.)
	Источники финансирования

	
	
	федеральный бюджет
	республиканский бюджет
	местный бюджет

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2024
	1700,0
	0,0
	0,0
	1700,0

	2025
	1900,0
	0,0
	0,0
	1900,0

	2026
	1900,0
	0,0
	0,0
	1900,0

	2027
	1900,0
	0,0
	0,0
	1900,0

	ИТОГО
	7400,0
	0,0
	0,0
	7400,0



           Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Кадошкинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

10. Описание мер муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы
           Для оценки достижения цели Подпрограммы необходимо учитывать макроэкономические, финансовые, операционные, социальные риски. Особое внимание при этом в рамках Подпрограммы будет уделено финансовым рискам, связанным с исполнением обязательств по предоставлению мер социальной поддержки за счет средств бюджета Кадошкинского муниципального района.

           Информационные риски в рамках Подпрограммы будут минимизироваться путем разработки предложений по совершенствованию форм статистического наблюдения за представлением мер социальной поддержки гражданам в целях повышения их полноты и информационной полезности.

11. Методика оценки эффективности подпрограммы
При оценке эффективности подпрограммы «Финансовая поддержка социально ориентированным организациям» будут сравниваться текущие значения целевых индикаторов, со значениями, установленными подпрограммой, определенными на соответствующий отчетный год.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе оценки:

1) степени достижения целей и решения задач подпрограммы (Эп), которая определяется путем сопоставления фактических значений индикаторов (показателей) подпрограммы и их плановых значений по следующей формуле:

Эп = Пф / Пп, где:

Пф - фактическое значение индикатора (показателя) подпрограммы;

Пп - плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы.

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных (Эз) средств, которая определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования мероприятий подпрограмм, по каждому источнику ресурсного обеспечения по следующей формуле:

Эз = Зф / Зп, где:

Зф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий подпрограммы;

Зп - плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию мероприятий подпрограммы, на соответствующий отчетный период;

3) степени реализации мероприятий подпрограммы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) (Эм), которая определяется исходя из числа выполнения запланированных мероприятий в соответствии со следующей формулой:

Эм = Мф / Мп, где:

Мф - количество реализованных мероприятий подпрограммы;

Мп - количество мероприятий подпрограммы, планируемое к реализации.

АДМИНИСТРАЦИЯ КАДОШКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.10.2024                                                                                                                                                        № 773-П

р.п. Кадошкино 
об установлении размеров базовых окладов

 (базовых должностных окладов) работников муниципальных учреждений Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия

В соответствии с Указом Главы Республики Мордовия № 243-УГ от 30 сентября 2024 года, администрация Кадошкинского муниципального района республики Мордовия  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) работников муниципальных учреждений Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия по профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ) согласно приложениям  1 - 5.

2. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) работников муниципальных учреждений Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим профессиональным квалификационным группам, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.

3. Настоящее постановление вступает в силу cо дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2024 года.

Глава Кадошкинского 

муниципального района 

Республики Мордовия                                                               А.В. Чаткин                                                                 

                            Приложение 1

                            к постановлению Кадошкинского 

                            муниципального района

                            Республики Мордовия       

                            от 15 октября  2024 г. № 773-П

Базовые должностные оклады работников муниципальных учреждений Кадошкинского муниципального района по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих

	Перечень должностей
	Размер базового должностного оклада, рублей

	Должности, отнесенные  к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
	2933

	Должности, отнесенные  к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
	3225

	Должности, отнесенные  к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
	3962

	Должности, отнесенные  к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
	6320


Базовые должностные оклады работников муниципальных учреждений Кадошкинского муниципального района по общеотраслевым профессиям рабочих

	Перечень профессий рабочих
	Размер базового должностного оклада, рублей

	Профессии рабочих, отнесенные  к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
	2809

	Профессии рабочих, отнесенные  к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
	3225


                                    Приложение 2

                                                                     к постановлению Кадошкинского

                                                     муниципального района

                                                   Республики Мордовия

                                                            от 15 октября  2024 г. № 773-П

Базовые должностные оклады работников муниципальных учреждений Кадошкинского муниципального района по должностям  работников образования

	Перечень должностей
	Размер базового должностного оклада, рублей

	Должности, отнесенные  к ПКГ «Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня»
	3523

	Должности, отнесенные  к ПКГ «Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня»
	3694

	Должности, отнесенные  к ПКГ «Должности педагогических работников»
	4539

	Должности, отнесенные  к ПКГ «Должности руководителей структурных подразделений»
	6022


Базовые должностные оклады работников муниципальных учреждений Кадошкинского муниципального района по должностям работников высшего и дополнительного профессионального образования

	Перечень должностей
	Размер базового должностного оклада, рублей

	Должности, отнесенные  к ПКГ «Должности работников административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала»
	3694

	Должности, отнесенные  к ПКГ «Должности профессорско-преподавательского состава и руководителей структурных подразделений»
	6022


                                     Приложение 3

                                                                     к постановлению Кадошкинского

                                                                     муниципального района

                                                                     Республики Мордовия

                                                                     от 15 октября 2024г. № 773-П

Базовые должностные оклады работников муниципальных учреждений Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия по должностям работников культуры, искусства и кинематографии

	Перечень должностей
	Размер базового должностного оклада, рублей

	Должности, отнесенные  к ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава»
	3523

	Должности, отнесенные  к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»
	4096

	Должности, отнесенные  к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
	4539

	Должности, отнесенные  к ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»
	6022


Базовые должностные оклады работников муниципальных учреждений Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия по профессиям рабочих культуры, искусства и кинематографии

	Перечень профессий рабочих
	Размер базового должностного оклада, рублей

	Профессии рабочих, отнесенные  к ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня»
	2809

	Профессии рабочих, отнесенные  к ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня»
	3072


                                                                     Приложение 4

                                                                     к постановлению Кадошкинского

                                                                     муниципального района

                                                                     Республики Мордовия

                                                                     от 15 октября 2024г. № 773-П

Базовые должностные оклады

работников муниципальных учреждений Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия по должностям работников физической культуры и спорта

	Перечень должностей
	Размер базового должностного оклада, рублей

	Должности, отнесенные  к ПКГ «Должности работников физической культуры и спорта первого уровня»
	3072

	Должности, отнесенные  к ПКГ «Должности работников физической культуры и спорта второго уровня»
	3962

	Должности, отнесенные  к ПКГ «Должности работников физической культуры и спорта третьего уровня»
	5255

	Должности, отнесенные  к ПКГ «Должности работников физической культуры и спорта четвертого уровня»
	9887


                                    Приложение 5

                                                                     к постановлению Кадошкинского

                                                                     муниципального района

                                                                     Республики Мордовия

                                                                     от 15 октября 2024г. № 773-П

Базовые должностные оклады

работников муниципальных учреждений Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия по должностям работников архивных учреждений

	Перечень должностей
	Размер базового должностного оклада, рублей

	Должности, отнесенные  к ПКГ «Должности работников государственных архивов, центров хранения документации, архивов муниципальных образований, ведомств, организаций, лаборатории обеспечения сохранности архивных документов четвертого уровня»
	6330


АДМИНИСТРАЦИЯ КАДОШКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.10.2024                                                                                                                                                                     № 795-П

р.п. Кадошкино 
Об утвержденииактуализированнойсхемытеплоснабжения Кадошкинского городского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2025 год 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» администрация Кадошкинского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Кадошкинского городского поселенияКадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2025 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановлением возложить на начальника отдела строительства,  архитектуры  и ЖКХ администрации Кадошкинского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете для издания официальных сообщений и материалов, нормативных и иных актов «Вестник» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Кадошкинского муниципального района в сети «Интернет».

	Глава Кадошкинского 

муниципального района 

Республики Мордовия
	А.В. Чаткин



 
 Приложение

к постановлению администрации

Кадошкинского муниципального района 

от 17 октября 2024г. №795-П

Актуализированнаясхематеплоснабжения Кадошкинского городского поселения 
Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2025 год
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1.1Функциональная структура организации теплоснабжения

1.1.1 Описание эксплуатационных зон действия теплоснабжающихорганизаций

На территории Муниципального образования рабочий поселок Кадошкино в сфере теплоснабжения осуществляет производство и передает тепловую энергию, обеспечиваеттеплоснабжение жилых и административных зданий поселкаодна организация МП «Кадошкиноэлектротеплосеть».

Котельная «Центральная», работает на природном газе и осуществляет теплоснабжение большей части р.п. Кадошкино.Котельная,введённая в эксплуатацию в  18.12.2012 году, расположена в здание бывшего теплового пункта (распределительного узла) в зоне многоэтажной жилой застройки посёлка.Конструктивно здание одноэтажное, материалы фундаментов ( сборные ж/бетонные блоки марки ФБС), материалы стен кирпичные –толщ.400мм., перекрытия –сборные железобетонные плиты, толщ.-220мм.

В котельной «Центральная» установлены два котла марки ЕСOMAX 3000NCтеплопроизводительностью 2,58 Гкал/ч каждый,работающие в водогрейном режиме. В состав котельной входит: ГРП, дымовая труба с надземными газопроводами, один бак-запаса воды, инженерные сети икоммуникации. Производительность котельной 5,16 Гкал/ч.

По состоянию на четвертый квартал 2024 года котельная «Центральная» р.п. Кадошкинообеспечивает тепловой энергией на цели отопленияжилищного фонда, объектов социально-культурного иадминистративного назначения.

Для покрытия внешних тепловых нагрузок котельная «Центральная» р.п. Кадошкино работает по температурному графику: первичный контур котла - 130-70°С; система теплоснабжения -95-70 ° , тепловая нагрузка потребителей котельной равна 3,5978Гкал/час.

Тепловые сети р.п.Кадошкино выполнены в двухтрубном исполнении. Системы теплоснабжения потребителей тепла подключены к тепловым сетям котельной «Центральная» по зависимой схеме. Тепловые сети выполнена из стальных газоводопроводных труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана и минеральной ваты, проложены в надземном исполнении, частично имеется прокладка трубопроводов подземном исполнении. Подпитка осуществляется насосом подпиточной воды из бака запаса воды.

1.1.2  Детализация Тепловые сети МП « Кадошкиноэлектротеплосеть ».

Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исполнении от котельной МП « Кадошкиноэлектротеплосеть» р.п. Кадошкино составляет- 6168 миз которых 1257м -подземном исполнении, 4911 м- надземном исполнении. Общая протяженность в двухтрубном исполнении- 3084 м.

Из них :

· Протяженность трубопроводов Ø219-429,0 м.

· Протяженность трубопроводовØ159-739,5м.

· Протяженность трубопроводов Ø133-281,0 м.

· Протяженность трубопроводов Ø108 -757,2,0 м.

· Протяженность трубопроводов Ø133-281,0 м.

· Протяженность трубопроводов Ø89-95,5 м.

· Протяженность трубопроводов Ø76-642,3 м.

· Протяженность трубопроводовØ57-97, м

· Протяженность трубопроводов Ø40-42,0 м

	Направление трубопроводов


	Давление, Мпа

(максимальное)


	Температура, С



	· Прямое/обратное
	· 0,6
	· 95/70


Сети теплоснабженияМП « Кадошкиноэлектротеплосеть »в р.п. Кадошкино:

	№

П.П


	Наименование участка  сети


	Протяженность,м


	Диаметр,мм


	материал


	Исполнение



	1.
	ТУ2-1-ТУ1-1
	18
	200
	сталь
	Двухтрубное

надземное

	2.


	ТУ1-1-МКД №30


	7
	50
	сталь



	Двухтрубное

надземное

	3.
	ТУ1-1-ТУ1-2
	45
	150
	сталь

	Двухтрубное

надземное

	4.
	ТУ1-2-МКД№28
	12
	40
	сталь

	Двухтрубное

подземное

	5.
	ТУ1-2-ТУ1-3
	90
	150
	сталь

	Двухтрубное

надземное

	6.
	ТУ1-3-МКД№26
	10
	40
	сталь

	Двухтрубное

подземное

	7.
	ТУ1-3-ТУ1-4
	39
	150
	сталь

	Двухтрубное

надземное

	8.
	ТУ1-4-ТУ1-5
	38
	150
	сталь

	Двухтрубное

надземное

	9.
	ТУ1-3-МКД№24
	12
	50
	сталь

	Двухтрубное

подземное

	10.
	ТУ1-ТУ1-6
	79
	150
	сталь
	Двухтрубное

надземное

	11.
	ТУ1-3-МКД№18
	17
	50
	сталь
	Двухтрубное

подземное

	12.
	ТУ1-6 -ТУ1-7
	68
	150
	сталь
	Двухтрубное

надземное

	13.
	ТУ1-7-МКД№3
	83
	70
	сталь
	Двухтрубное

подземное

	14.
	ТУ1-7-ТУ1-8
	62
	150
	сталь
	Двухтрубное

надземное

	15.
	ТУ1-8-МКД№16
	10
	80
	сталь
	Двухтрубное

подземное

	16.
	ТУ1-8-ТУ1-9
	58
	150
	сталь
	Двухтрубное

надземное

	17.
	ТУ1-9-ТУ1-10
	37
	100
	сталь
	Двухтрубное

надземное

	18.
	ТУ1-8-МКД№14
	10
	80
	сталь
	Двухтрубное

подземное

	19.
	ТУ1-10-ТУ1-11
	40
	100
	сталь
	Двухтрубное

надземное

	20.
	ТУ1-11-ТУ1-12
	38
	100
	сталь
	Двухтрубное

надземное

	21.
	ТУ1-8-МКД№11
	3
	70
	сталь
	Двухтрубное

надземное


	22.
	ТУ1-14-ТУ1-13
	52
	150
	сталь
	Двухтрубное

надземное

	23.
	ТУ1-13-ТУ1-14
	30
	150
	сталь
	Двухтрубное

надземное

	24.
	ТУ1-14-ТК1-1
	28,5
	150
	сталь
	Двухтрубное

подземное

	25.
	ТК1-1-МКД№5
	22,5
	50
	сталь
	Двухтрубное

подземное

	26.
	ТК1-1-ТК1-2
	85
	150
	сталь
	Двухтрубное

подземное

	27.
	ТК1-2-МКД №7
	70
	70
	сталь
	Двухтрубное

подземное

	28.
	ТК1-2-ТУ1-15
	65
	150
	сталь
	Двухтрубное

подземное

	29.
	ТУ1-15-МКД №9
	44,5
	80
	сталь
	Двухтрубное

подземное

	30.
	ТУ1-15-ТУ1-16
	117
	100
	сталь
	Двухтрубное

надземное

	31.
	ТУ1-16- МКД №2
	2
	70
	сталь
	Двухтрубное

надземное

	32.
	ТУ1-16- МКД №1
	53,5
	100
	сталь
	Двухтрубное

надземное

	33.
	ТУ2-1- ТУ1-16
	48,2
	100
	сталь
	Двухтрубное

надземное

	34.
	ТУ2-2- ТУ2-3
	60,5
	100
	сталь
	Двухтрубное

надземное

	35.
	ТУ2-3 МКД №32
	10
	40
	сталь
	Двухтрубное

надземное

	36.
	ТУ2-3- ТУ2-4
	33
	100
	сталь
	Двухтрубное

надземное

	37.
	ТУ2-4- Д/С Солнечный
	109,5
	100
	сталь
	Двухтрубное

надземное

	38.
	ТУ2-4- ТУ2-5
	19
	100
	сталь
	Двухтрубное

надземное

	39.
	ТУ2-5- Д/С Теремок
	26,5
	70
	сталь
	Двухтрубное

надземное

	40.
	ТУ2-5- ТУ2-6
	100
	100
	сталь
	Двухтрубное

надземное

	41.
	ТУ2-6- ТУ2-7
	10
	100
	сталь
	Двухтрубное

надземное

	42.
	ТУ2-7- МКД №22
	2
	40
	сталь
	Двухтрубное

надземное

	43.
	ТУ2-7- ТУ2-8
	18
	100
	сталь
	Двухтрубное

надземное

	44.
	ТУ2-7-  МКД №20
	31
	80
	сталь
	Двухтрубное

надземное

	45.
	ТУ2-6-  МКД №20
	52,5
	70
	сталь
	Двухтрубное

надземное

	46.
	ТУ2-1- m.2-1
	84
	200
	сталь
	Двухтрубное

надземное

	47.
	m.2-1- m.2-2
	13
	200
	сталь
	Двухтрубное

подземное

	48.
	m.2-2-  ТУ2-9
	50
	200
	сталь
	Двухтрубное

надземное

	49.
	ТУ2-9- ТУ2-10
	78
	200
	сталь
	Двухтрубное

надземное

	50.
	ТУ2-10- Мед.центр «Резерв»
	64
	70
	сталь
	Двухтрубное

надземное

	51.
	ТУ2-10- ТУ2-11
	74
	200
	сталь
	Двухтрубное

надземное

	52.
	ТУ2-11- ТУ2-12
	48,5
	100
	сталь
	Двухтрубное

надземное

	53.
	ТУ2-12- ТУ2-13
	6
	100
	сталь
	Двухтрубное

надземное

	54.
	ТУ2-13 - ДК
	19
	100
	сталь
	Двухтрубное

надземное

	55.
	ТУ2-13- ТУ2-14
	114,3
	70
	сталь
	Двухтрубное

надземное

	56.
	ТУ2-14-  МКД №4
	39
	50
	сталь
	Двухтрубное

надземное

	57.
	ТУ2-14- ТУ2-15
	14,5
	70
	сталь
	Двухтрубное

надземное

	58.
	ТУ2-15 - ТУ2-16
	40
	70
	сталь
	Двухтрубное

надземное

	59.
	ТУ2-16 - ТУ2-17
	52,5
	70
	сталь
	Двухтрубное

надземное

	60.
	ТУ2-17 – МКД №17
	2
	40
	сталь
	Двухтрубное

надземное

	61.
	ТУ2-17 - ТУ2-18
	28
	70
	сталь
	Двухтрубное

надземное

	62.
	ТУ2-18 – МКД №15
	2
	40
	сталь
	Двухтрубное

надземное

	63.
	ТУ2-18 - ТУ2-19
	18
	70
	сталь
	Двухтрубное

надземное

	64.
	ТУ2-19 - ТУ2-20
	30,5
	70
	сталь
	Двухтрубное

надземное

	65.
	ТУ2-18 – МКД №13
	2
	40
	сталь
	Двухтрубное

надземное

	66.
	ТУ2-20 – ТУ2-21
	27
	70
	сталь
	Двухтрубное

надземное

	67.
	ТУ2-21 – МКД №11
	2
	40
	сталь
	Двухтрубное

надземное

	68.
	ТУ2-11– ТУ2-22
	52
	200
	сталь
	Двухтрубное

надземное

	69.
	ТУ2-22-Администрация
	16,5
	70
	сталь
	Двухтрубное

надземное

	70.
	ТУ2-22– ТУ2-23
	60
	200
	сталь
	Двухтрубное

надземное

	71.
	ТУ2-23– m.2-5
	3
	133
	сталь
	Двухтрубное

надземное

	72.
	m.2-5 – m.2-7
	55
	133
	сталь
	Двухтрубное

надземное

	73.
	m.2-7-m.2-8
	135,5
	133
	сталь
	Двухтрубное

надземное

	74.
	m.2-8- Школа 
	87,5
	133
	сталь
	Двухтрубное

надземное


Результаты проведения технического диагностирования. 

Техническое диагностирование трубопроводовр.п. Кадошкино, выполнялось специалистами экспертной организации ООО НИЦ «Импульс» в 27.09.2022г. Работы проводились Согласно СО 13-34.17.464-2003 «Инструкция продления срока службы трубопроводов. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использования оборудования, работающего под избыточным давлением». РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю». ГОСТ Р 55614-2013.Национальный стандарт Российской Федерации. Толщиномерыультрозвуковые.

По результатам визуального и измерительного контроля тепловые сети в р.п. Кадошкино находятся в работоспособном состоянии, по результатам измерений не выявлено недопустимого утончения стенки.

Гидравлическое испытание трубопровода проводится силами и средствами МП «Кадошкиноэлектротеплосеть»

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к           отопительному периоду за 2024-2025гг. в р.п. Кадошкино:

Многоквартирные жилые дома, находящиеся на территории р.п. Кадошкино,  Кадошкинского муниципального района, имеющее теплоснабжение от котельнойМП « Кадошкиноэлектротеплосеть »:

1.
ул. Светотехническая, д.1;

2.
ул. Светотехническая, д.2;

3.
ул. Светотехническая, д.3;

4.
ул. Светотехническая, д.5;

5.
ул. Светотехническая, д.7;

6.
ул. Светотехническая, д.9

7.
ул. Светотехническая, д.11;

8.
ул. Светотехническая, д.14;

9.
ул. Светотехническая, д.16;

10.
ул. Светотехническая, д.18;

11.
ул. Светотехническая, д.19;

12.
ул. Светотехническая, д.20;

13.
ул. Светотехническая, д.22;

14.
ул. Светотехническая, д.24;

15.
ул. Светотехническая, д.26;

16.
ул. Светотехническая, д.28;

17.
ул. Светотехническая, д.30;

18.
ул. Светотехническая, д.32;

19.
ул. Дзержинского, д.4;

20.
ул. Заводская д.11;

21.
ул. Заводская д.13;

22.
ул. Заводская д.15;

23.
ул. Заводская д.17;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акты проверки готовности к отопительному периоду:

1.
ул. Светотехническая, д.1;          Акт №1 от 18.08.2024г.

2.
ул. Светотехническая, д.2;           Акт №2 от 18.08.2024г.

3.
ул. Светотехническая, д.3;          Акт №3 от 18.08.2024г.

4.
ул. Светотехническая, д.5;          Акт №4 от 18.08.2024г.

5.
ул. Светотехническая, д.7;          Акт №5 от 18.08.2024г.

6.
ул. Светотехническая, д.9           Акт №6 от 18.08.2024г.

7.
ул. Светотехническая, д.11;        Акт №7 от 18.08.2024г.

8.
ул. Светотехническая, д.14;         Акт №8 от 18.08.2024г.

9.
ул. Светотехническая, д.16;        Акт № 9 от 18.08.2024г.

10.
ул. Светотехническая, д.18;          Акт №10 от 18.08.2024г.

11.
ул. Светотехническая, д.19;        Акт №11 от 18.08.2024г.

12.
ул. Светотехническая, д.20;          Акт №12 от 18.08.2024г.

13.
ул. Светотехническая, д.22;          Акт №13 от 18.08.2024г.

14.
ул. Светотехническая, д.24;        Акт №14 от 18.08.2024г.

15.
ул. Светотехническая, д.26;        Акт №15 от 18.08.2024г.

16.
ул. Светотехническая, д.28;        Акт №16 от 18.08.2024г.

17.
ул. Светотехническая, д.30        Акт №17 от 18.08.2024г.

18.
ул. Светотехническая, д.32;        Акт №18 от 18.08.2024г.

19.
ул. Дзержинского, д.4;                Акт №19 от 18.08.2024г.

20.
ул. Заводская д.11;                      Акт №20 от 18.08.2024г.

21.
ул. Заводская д.13;                            Акт №21 от 18.08.2024г.

22.
ул. Заводская д.15;                            Акт №22 от 18.08.2024г.

23.
ул. Заводская д.17;                            Акт №23 от 18.08.2024г.

Здания и объекты  находящиеся на территории р.п. Кадошкино Кадошкинского муниципального района отапливаемых от котельной МП «Кадошкиноэлектротеплосеть»:

1. Котельная по ул. Светотехническая  30В в р.п. Кадошкино; Акт проверки готовности к отопительному сезону от 20.09.2024г.

2. Тепловые сети в р.п. Кадошкино; Акт проверки готовности к отопительному сезону от 20.09.2024г.

3. Здание администрации Кадошкинского муниципального района (р.п. Кадошкино, ул. Заводская,33;Акт проверки готовности к отопительному сезону от 20.09.2024г.

4. Здание дома культуры, р.п. Кадошкино, ул. Крупской, 14А;Акт проверки готовности  к отопительному сезону от 20.09.2024г.

5. Здание медицинского склада №2, ул.Заводская,27; Акт проверки готовности к отопительному сезону 20.09.2024г

6. Зданий ГБУЗ РМ «Ковылкинская ЦРБ», ул. Заводская, 34;Акт проверки готовности к отопительному сезону  от 20.09.2024г.

7. Здание школы, р.п. Кадошкино, ул.Заводская, 35;Акт проверки готовности к отопительному сезону от 20.09.2024г.

8. Здание детского сада, р.п. Кадошкино, ул.Светотехническая, 28А; Акт проверки готовности к отопительному сезону от 20.09.2024г.

9. Здание детского сада, р.п. Кадошкино, ул.Светотехническая, 32А; Акт проверки готовности к отопительному сезону от 20.09.2024г.

Компенсация тепловых удлинений осуществляется  за счёт углов поворота трассы и П-

образными компенсаторами. Год ввода в эксплуатацию 1986 с частичной перекладкой в 2006-2024 г.г.  Следовательно тепловые сети имеют моральный и физический износ.

Укрупненный фрагмент сетки кадастрового деления территории р.п. Кадошкино представлен на рисунке 1.1.

[image: image2.png]113001

105002

|




Рисунок 1.1 -Сетка кадастрового деления территории р.п. Кадошкино

1.1.2 Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими организациями

По состоянию на 09.10.2024г. в системах централизованного теплоснабжения - производство и транспортировку тепловой энергии осуществляет МП «Кадошкиноэлектротеплосеть».

МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» заключает договор на продажу произведенной тепловой энергии на котельнойнаселению. Оплата за потребленную тепловую энергию от потребителей поступает на счет МП «Кадошкиноэлектротеплосеть». 

Отпуск тепловой энергии в горячей воде от теплоисточника для передачи ее потребителям по магистральным и внутриквартальным тепловым сетям МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» определяется на границах ответственности по их приборам учета. 

1.1.3 Описание зон действия промышленных источников тепловой энергии
На территории р.п. Кадошкино действует следующие котельные: принадлежащей АО «КЭТЗ» «Мир цветов ТК», МП «Кадошкиноэлектротеплосеть», МБУ ДО «Спортивная школа», осуществляют теплоснабжение соответствующих предприятий и организаций, суммарная тепловая нагрузка которых составляет 27,2615 Гкал/ч.

1.2 Источники тепловой энергии

1.2.1 Общие положения

Теплоснабжение посёлка осуществляется от котельной «Центральная», работающей на природном газе. Тепловая мощность котельной 5,16 Гкал/ч вполне достаточна для теплоснабжения всего посёлка.

Теплоснабжение производственных предприятий таких как АО «КЭТЗ», ООО «Мир цветов ТК» и спортивного объекта МБУ ДО «Спортивная школа» осуществляется собственными котельными. 

Общая установленная тепловая мощность источников р.п. Кадошкино, обеспечивающая балансы покрытия присоединенной тепловой нагрузки на конец 2024 года составила 39,26 Гкал/ч. Доля отдельных групп источников в общую тепловую мощность г.п. Кадошкино, представленные , составляют: АО "Кадошкинский электротехнический завод"– 48,0 %; котельные Центральная п. Кадошкино – 13,0 %; котельная ООО «Мир цветов ТК» –38,0%;котельная МБУ ДО«Кадошкинская спортивная школа» – 1,0 %.

Вклады в общую тепловую мощность групп источников п. Кадошкино

1.2.2 Состав и технические характеристики основного оборудования (структура основного оборудования)

Котельная «Центральная» р.п. Кадошкино представляет собой капитальное железобетонное строение каркасного типа. Внутри помещения расположены водогрейные котлы ЕСOMAX 3000NCс температурой на выходе 95 °С суммарной установленной мощностью 5,16 Гкал/ч.

В качестве топлива используется природный газ, который по газопроводам подается в котельную.

Котлы снабжены предохранительными устройствами, манометрами, запорной и регулирующей арматурой, питательными устройствами и приборами безопасности. Для циркуляции теплоносителя в котельной установлены сетевые насосы марки СР 100/3850Т в количестве трех штук, конденсационные насосы марки DABВРН 120/360.80 Т в количестве -3 шт., подпиточные водяные насосы AQUQJET 132M - 2 шт.

Для защиты котлов, системы теплоснабжения и арматуры от коррозии, образования накипи предусмотрена автоматическая водоподготовительная установка. Обработка подпиточной воды осуществляется путем автоматического дозирования реагента в исходную воду. 

Отвод дымовых газов осуществляется посредствам металлических газоходов через металлическую дымовую трубу D 1000 высотой Н 18,0 м. 

Котельная «КЭТЗ» АО «Кадошкинский электротехнический завод» представляет собой двухэтажное капитальное железобетонное строение каркасного типа. Внутри помещения расположены водогрейные котлы марки ДКВР-4-13 3 шт., и один котел марки ТВГ-8.

В качестве топлива используется природный газ, который по газопроводам подается в котельную.
Котлы снабжены предохранительными устройствами, манометрами, запорной и регулирующей арматурой, питательными устройствами и приборами безопасности. Для циркуляции теплоносителя в котельной установлены сетевые насосы марки 1Д315-50 в количестве двух штук, подпиточные насосы К45/30 2шт.

Для защиты котлов, системы теплоснабжения и арматуры от коррозии,образования накипи предусмотрена водоподготовительная установка. 

Котельная ООО «Мир цветов ТК» представляет собой модульное здание каркасного типа. Внутри помещения расположены 7водогрейных котла марки DSLN235-4шт. производительностью по 9,3 мВт и 3 котлаDS LN200 производительностью -, мВт  .

В качестве топлива используется природный газ, который по газопроводам подается в котельную.
Котлы снабжены предохранительными устройствами, манометрами, запорной и регулирующей арматурой, питательными устройствами и приборами безопасности. Для циркуляции теплоносителя в котельной установлены сетевые насосы марки 1Д315-50 в количестве двух штук, подпиточные насосы К45/30 2шт.

Для защиты котлов, системы теплоснабжения и арматуры от коррозии,образования накипи предусмотрена водоподготовительная установка. 

Основноеоборудование котельных представлено котлами различной мощности отечественных и импортных производителей: ТВГ-8, ДКВр-4-13, ТМ-100, BRUNO. Котлы иностранных фирм производителей находятся на котельных ООО «Мир цветов ТК» и МП «Кадошкиноэлектротеплосеть»исоставляет 51,34 % от общей установленной мощности котельных поселка. Перечень основного оборудования по котельным представлен в табл. 1.1.

Таблица 1.1 – Перечень основного оборудования по котельным

	Тип котлоагрегата
	Марка котлоагрегата
	Количество
	Теплопроизводительность Гкал/ч
	Итого, Гкал/ч

	1
	2
	3
	4
	5

	Водогрейные
	Еcomax3000NC
	2
	2,58
	5,16

	
	ДКВР-4-13 (водогрейный)
	2
	3,4
	6,8

	
	ТВГ-8
	1
	8,0
	8,0

	
	DS LN235
	4
	9,3
	15,0

	
	DS LN200
	3
	5,8
	10,0

	
	ТМ-100
	3
	0,1
	0,3

	Паровые
	ДКВР-4-13 (паровые)
	1
	4,0
	4,0


Диаграммы котлов с имеющимися установленными мощностями в воде в разбивке по мощностям котельных представлены на рисунках 1.4. 
Таблица 1.2 – Подробная информация по котельным за 2024 г.

	№ п/п
	Ведомственная принадлежность,
	Тип котельной
	Марка котлоагрегата
	Год ввода в эксплуатацию
	Температурный график отпуска тепловой энергии
	Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час

	1
	МП "Кадошкиноэлектротеплосеть"
	отопительная
	Еcomax3000NC
	2012 г.
	95/70
	5,16

	
	
	
	Еcomax3000NC
	2012 г.
	
	

	2
	АО "Кадошкинский электротехнический завод"
	производственно-отопительная
	ДКВР-4-13
	1965 г.
	105/70
	18,80

	
	
	
	ДКВР-4-13
	1965 г.
	
	

	
	
	
	ДКВР-4-13
	1965 г.
	
	

	
	
	
	ТВГ-8
	1965 г.
	
	

	3
	ООО "Мир цветов ТК"

АО «Мир цветов»


	производственно-отопительная
	DS LN235 9.3 мВт
	2016г.
	95/70
	15,00

	
	
	
	DS LN235 9.3 мВт
	2016 г.
	
	

	
	
	
	DS LN235 9.3 мВт
	2011 г.
	
	

	
	
	
	DS LN235 9.3 мВт
	2011 г.
	
	

	
	
	
	DS LN200 5,8 мВт
	2016г.
	
	

	
	
	
	DS LN200 5,8 мВт
	2016г.
	
	

	
	
	
	DS LN200 5,8 мВт
	2007г.
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4
	МБУ ДО «Кадошкинская спортивная школа
	отопительная
	ТМ-100
	2007 г.
	95/70
	0,30

	
	
	
	ТМ-100
	2007 г.
	
	

	
	
	
	ТМ-100
	2007 г.
	
	


1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Техническое состояние водогрейных котлов и вспомогательного оборудования котельной «Центральная» р.п. Кадошкино – находится в рабочем  состоянии, так как данная котельная введена в 2012 г.

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные

Объем потребления тепловой энергии на собственные нужды котельной определяется расчетным путем согласно ''Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станции и котельных», утвержденнойПриказом Минэнерго России от «30» декабря 2008 г. № 323 и методических рекомендаций Роскоммунэнерго.

В состав общего расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной в виде горячей воды или пара входят следующие элементы затрат:растопка, (продувка котлов);обдувка поверхностей нагрева;деаэрация (выпар);технологические нужды ХВО;отопление и хозяйственные нужды котельной, потери с излучением тепловой энергии теплопроводами, насосами, баками и т.п.;утечки, парение при опробовании и другие потери.

Расчеты расхода тепловой энергии на собственные нужды выполняются на каждый месяц и в целом за год. При этом, расчеты по отдельным статьям расхода тепловой энергии могут выполняться в целом за год с распределением его по месяцам пропорционально определяющему показателю (выработка тепловой энергии; число часов работы; количество пусков; температура наружного воздуха; длительность отопительного периода и др.)

В качестве исходных данных принимались отчетные и нормативные показатели такие как: (планируемый отпуск, количество растопок, удельный расход на собственные нужды ХВО, температура воды, количество и площади баков, численность работающего персонала, количество душевых сеток и т.п.) (табл. 1.3). 

Ниже произведен расчет собственных нужд по статьям на 2012 г.для котельной «Центральная»р.п. Кадошкино на январь месяц в соответствии с методикой изложенной в Инструкции.

1.2.4.1 Потери тепловой энергии с продувочной водой

Потери тепловой энергии с продувочной водой, Гкал, зависят от периодичности и продолжительности продувки котла и определяются по формуле:
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где
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К

– коэффициент продувки i-го котла, принимаемый для непрерывной продувки паровых котлов – 0,01, для периодической продувки паровых котлов – 0,005, водогрейных котлов – 0,003;
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–  количество тепловой энергии, Гкал, произведенное котлом за расчетный период;
[image: image6.wmf]к

I

– количество котлов.

Для котельной Центральная р.п. Кадошкино январь периода регулирования потери с продувочной водой согласно формуле (1.1), составят:
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1.2.4.2 Расход тепловой энергии за расчетный период на растопку котлов

Расход тепловой энергии за расчетный период на растопку котлов Qраст,определяется по формуле (1.2.),
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где 
[image: image9.wmf]к

Q

– часовая выработка тепловой энергии i-ым котлом (по паспортной характеристике), Гкал;К'– доля расхода тепловой энергии на одну растопку котла после простоя до 12 ч (из горячего состояния), принимаемая в отопительном периоде – 0,3, в неотопительном – 0,2;N(i– количество растопок из горячего состояния в расчетном периоде;К'' - доля расхода тепловой энергии на одну растопку котла после простоя свыше 12 ч (из холодного состояния), принимаемая в отопительном периоде – 0,65, в неотопительном – 0,45;(((i - количество растопок из холодного состояния в расчетном периоде.

Расчетное количество растопок котлов определяется по отчетным данным базового года с внесением коррективов по прогнозируемому режиму потребления тепловой энергии потребителями в октябре месяце расчетного периода. 
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– в нашем случае мощность котлов №1 и №2 составляет по 2,58Гкал/ч.

Для данного примера расход тепловой энергии на растопку определяется, как 
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1.2.4.3 Расход тепловой энергии на технологические нужды химводоочистки

Расход тепловой энергии на технологические нужды химводоочистки при отсутствием охладителя выпара находится, как
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где Kхво– удельный расход воды на собственные нужды ХВО, исходной воды на 1 т химически очищенной воды, принимается в зависимости от общей жесткости воды;Gхво – средний расход воды на ХВО в расчетном периоде, т/ч определяется расчетным путем и составляет 0,00 т/ч;Квз – поправочный коэффициент;Св– теплоемкость воды, ккал/кг °С; принимаем – 1 ккал/кг °С;t", t' – соответственно температура воды после и до подогревателя сырой и исходной воды, °С;zхво– продолжительность работы, в январе;i’,i'– энтальпия соответственно выпара из деаэратора и исходной воды.

Для котельной «Центральная»р.п. Кадошкино расход тепловой энергии на химводоподготовку составит:
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1.2.4.4 Расход тепловой энергии на отопление помещения котельной

Часовой расход тепловой энергии, Гкал, на отопление помещения котельной определяется следующим образом:
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где  Vо  – объем отапливаемого помещения (рабочей зоны), 
[image: image15.wmf]3
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;qо – удельная отопительная характеристика здания при tр.о= -30 °С, Ккал/
[image: image16.wmf]3

м

°С;tр.о.– расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления °С; 
[image: image17.wmf]a

 – поправочный коэффициент на температуру наружного воздуха для проектирования отопления принимается по нижеприведенным данным:tвн – температура воздуха внутри помещения °С, принимаемая как средневзвешенная по всем помещениям непосредственно в котельной (котельный зал; насосное отделение; щитовое помещение и др.); принимается по Инструкции равной 19 °С.

Для помещения котельной «Центральная» р.п. Кадошкино расход тепла на отопление составит:
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Пересчет расхода тепловой энергии на отопление в конкретном расчетном месяце, Гкал по формуле:
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где tср– средняя за январь температура наружного воздуха, °С; rмес– продолжительность отопления.

Для котельной за январь затраты тепловой энергии на отопление составят
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Потери тепловой энергии котлоагрегатами определяются по формуле (1.6.):
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где
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 – производство тепловой энергии 
[image: image23.wmf]i

- котлом за расчетный период, Гкал;
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– удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии - котлом за расчетный период, кг.у.т./Гкал;q5– средняя потеря тепловой энергии всеми элементами котлоагрегатов в окружающую среду, в % от количества теплоты топлива, принимается по показателям режимной карты для января для котла №1 q5=1,9, а для котла №2 q5=1,9;
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– теплота сгорания по условному топливу, ккал/кг;Ik – количество котлоагрегатов.
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Так как тепловыделения от котлоагрегатов покрывают всю нагрузку отопления котельного зала в несколько раз, то нагрузка отопления из общего баланса убирается за исключением отопления подсобных помещений, которые составляют около 5%.

1.2.4.5 Потери тепловой энергии баками различного назначения

Потери тепловой энергии баками различного назначения Гкал, определяют по формуле:
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где qбј– норма плотности теплового потока через поверхность бака, принимаем 2,17 ккал/м2ч;Fбј–поверхность бака, 9 м2;Кt – температурный коэффициент, принимаем Кt =1;nј– количество баков 1шт.;rбј– продолжительность работы бака в январе, 744 ч.
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1.2.4.6 Расход тепловой энергии на хозяйственно-бытовые нужды

Расход тепловой энергии на хозяйственно-бытовые нужды котельной, Гкал, определяется по формуле:
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где (q– норма расхода горячей воды на одну душевую сетку, принимаетсяравной 0,27 м3/сут.;Nq– количество душевых сеток;Kq – коэффициент использования душевых, определяется практическим путем;(– норма расхода горячей воды на 1 человека в смену;M–численность работающих человек в сутки;tг, tхв– соответственно температура горячей и исходной воды; св– теплоемкость воды, 1 ккал/кг °С;Тq– продолжительность в январе месяце, принимаем Тq =31 сут.;
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– плотность воды, принимаем
[image: image31.wmf]в

r

= 0,98573 т/м3  (при температуре гор.воды 55°С).
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1.2.4.7 Другие потери тепловой энергии

Другие потери (опробование предохранительных клапанов, потери с утечками, парением, через теплоизоляцию трубопроводов), Гкал, для водогрейных котельных Qпр= 0,001Qпроизв.
где Qпроизв.– количество тепловой энергии, Гкал, произведенное котельной за расчетный  период.

Прочие потери для котельной «Центральная» 
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Общий расход тепловой энергии на собственные нужды за расчетный период определяется по формуле:
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где Qснi– тепловые потери  на i-е нужды, Гкал.
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Доли затрат по категориям по котельной «Центральная» в целом за год представлены на рисунке 1.5.

Рисунок 1.5 – Затраты тепловой энергии на собственные нужды котельной

	Таблица 1.3 – Исходные данные для расчета собственных нужд котельной «Центральная» р.п. Кадошкино  

	 
	Время работы 

котельной, Тк, ч.
	Планируемый отпуск тепловой энергии, S Гкал.
	 Коэффициент 

продувки, Кпрод.i.
	Доля расхода тепловой энергии на одну растопку из горячего состояния,K'. 
	Доля расхода тепловой энергии на одну растопку из холодного состояния,K''. 
	Количество 

растопок, N.
	 Удельный расход на собственные нужды ХВО, Kхво, т.
	Средний расход воды на собственные нужды ХВО,Gхво, т/ч
	 Температура воды до и после подогревателя, °С.
	Энтальпия выпора из деаэратора и исходной воды, ккал/кг.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	t" 
	 t'
	i"  
	 i'  

	Январь
	744
	1884,09
	0,003
	0,30
	0,65
	4
	0,125
	0,000
	0
	0,0
	0,0
	0,0

	Февраль
	672
	1669,15
	0,003
	0,30
	0,65
	4
	0,125
	0,000
	0
	0,0
	0,0
	0,0

	Март
	744
	1496,81
	0,003
	0,30
	0,65
	4
	0,125
	0,000
	0
	0,0
	0,0
	0,0

	Апрель
	720
	818,08
	0,003
	0,30
	0,65
	1
	0,125
	0,000
	0
	0,0
	0,0
	0,0

	Май
	139
	67,11
	0,003
	0,30
	0,65
	1
	0,125
	0,000
	0
	0,0
	0,0
	0,0

	Июнь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Июль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Август
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Октябрь
	533
	634,31
	0,003
	0,30
	0,65
	1
	0,125
	0,000
	0
	0,0
	0,0
	0,0

	Ноябрь
	720
	1276,40
	0,003
	0,30
	0,65
	4
	0,125
	0,000
	0
	0,0
	0,0
	0,0

	Декабрь
	744
	1665,79
	0,003
	0,30
	0,65
	4
	0,125
	0,000
	0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего за год
	5016
	9511,75
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Продолжение табл. 1.3

	 
	Объем отапливаемого помещения,

Vо, м3.
	Часовой расход тепловой энергии на отопление котельной, Гкал/ч.
	Расчетная температура наруж. и внутр. воздуха, °С.
	Нормативная температура наружного

воздуха,°С.
	Норма плотности теплового потока через поверхность  бака, q,ккал/м2ч.
	Поверхность

бака, м2.
	Кол-во баков,шт.
	Кол-во душевых сеток, N, шт.
	Численность работающих в сутки, M,чел.
	Температура горячей и холодной воды, °С.
	Норма расхода горячей воды на одного человека в сутки, a.

	
	
	
	tр.о.
	tвн
	
	
	
	
	
	
	tг
	tхв
	

	Январь
	524
	0,008
	-30
	19
	-12,3
	21,7
	9
	1
	1
	1
	55
	5,0
	0,024

	Февраль
	524
	
	-30
	19
	-11,7
	21,7
	9
	1
	1
	1
	55
	5,0
	0,024

	Март
	524
	
	-30
	19
	-5,9
	21,7
	9
	1
	1
	1
	55
	5,0
	0,024

	Апрель
	524
	
	-30
	19
	4,8
	21,7
	9
	1
	1
	1
	55
	5,0
	0,024

	Май
	524
	
	-30
	19
	13,1
	21,7
	9
	1
	1
	1
	55
	5,0
	0,024

	Июнь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Июль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Август
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Октябрь
	524
	
	-30
	19
	4,1
	21,7
	9
	1
	1
	1
	55
	5,0
	0,024

	Ноябрь
	524
	
	-30
	19
	-3,0
	21,7
	9
	1
	1
	1
	55
	5,0
	0,024

	Декабрь
	524
	
	-30
	19
	-8,7
	21,7
	9
	1
	1
	1
	55
	5,0
	0,024


Таблицы 1.4 – Результаты расчета расходов на собственные нужды котельной «Центральная»р.п. Кадошкино  
	Наименование
	Qпрод, потери тепловой энергии с продувочной водой, Гкал (водяной)
	Qраст, потери тепловой энергии на растопку котлов, Гкал
	Qхво, расход  тепловой энергии на ХВО, Гкал
	Расход тепловой энергии по месяцам, Qо,Гкал
	Qпрод, потери тепловой энергии с продувочной водой, Гкал (паровой)
	Потери тепловой вой энергии баками различного назначения,   Qбак., Гкал
	Расход тепловой энергии на хозяйственно-бытовые нужды,  Qх., Гкал
	Другие потери,Qпр
	Общий расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	Планируемое производство тепловой 

энергии,Гкал
	Общий расход тепловой энергии на собственные нужды, %
	Тепловыделения от котлоагрегатов, Qк., Гкал

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Январь
	5,65
	19,60
	0,00
	3,66
	0,15
	0,45
	1,88
	28,28
	1912,37
	1,48
	39,70
	5,65

	Февраль
	5,01
	19,60
	0,00
	3,24
	0,13
	0,41
	1,67
	27,30
	1696,46
	1,61
	35,21
	5,01

	Март
	4,49
	19,60
	0,00
	2,91
	0,15
	0,45
	1,50
	26,62
	1523,43
	1,75
	31,57
	4,49

	Апрель
	2,45
	4,90
	0,00
	1,61
	0,14
	0,43
	0,82
	8,99
	827,07
	1,09
	17,31
	2,45

	Май
	0,20
	4,90
	0,00
	0,13
	0,03
	0,08
	0,07
	5,30
	72,41
	7,32
	1,52
	0,20

	Июнь
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Июль
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Август
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Сентябрь
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Октябрь
	1,90
	4,90
	0,00
	1,25
	0,10
	0,32
	0,63
	8,05
	642,37
	1,25
	13,44
	1,90

	Ноябрь
	3,83
	19,60
	0,00
	2,49
	0,14
	0,43
	1,28
	25,66
	1302,06
	1,97
	27,27
	3,83

	Декабрь
	5,00
	19,60
	0,00
	3,24
	0,15
	0,45
	1,67
	27,35
	1693,14
	1,62
	35,10
	5,00

	Всего за год
	28,54
	112,73
	0,00
	18,53
	0,98
	3,03
	9,51
	157,56
	9669
	1,63
	201
	28,54


1.2.5 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования придопуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Центральная котельная р.п. Кадошкино введена в эксплуатацию 2012 г. 

1.2.6 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбораграфика изменения температур теплоносителя

Регулирование отпуска тепловой энергии от котельной принято качественное по нагрузке на нужды отопления. При изменении температуры наружного воздуха изменяется температура теплоносителя, сохраняя постоянный расход. Расчетные параметры теплоносителя 95/70 °С. 

1.2.7 Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка основного оборудования котельной п. Кадошкино приведен табл.1.5.

Таблица 1.5 – Среднегодовая загрузка оборудования 

	Номер котлоагрегата
	№2
	№1

	Тип котлоагрегата
	Есомах NС 3000
	Есомах NС 3000

	Теплопроизводительность, Гкал
	2,58
	2,58

	КПД брутто котлоагрегата
	0,9255
	0,9260

	 
	Время работы котельной
	Теплопроизводительность котельной, Гкал/ч
	Процент загрузки работающих котлоагрегатов
	Время работы котлоагрегата
	Загрузка котлоагрегата, Гкал/ч
	Производство тепловой энергии котлоагрегатом, Гкал
	Время работы котлоагрегата
	Загрузка котлоагрегата, Гкал/ч
	Производство тепловой энергии котлоагрегатом, Гкал

	Январь
	744
	2,53
	49%
	720
	1,27
	956,19
	716
	1,27
	956,19

	Февраль
	672
	2,48
	48%
	672
	1,24
	848,23
	670
	1,24
	848,23

	Март
	744
	2,01
	39%
	744
	1,01
	761,72
	744
	1,01
	761,72

	Апрель
	720
	1,14
	44%
	720
	1,14
	827,07
	0
	0,00
	0,00

	Май
	139
	0,48
	19%
	139
	0,48
	72,410
	0
	0,00
	0,00

	Июнь
	0
	0,00
	0%
	0
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00

	Июль
	0
	0,00
	0%
	0
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00

	Август
	0
	0,00
	0%
	0
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00

	Сентябрь
	0
	0,00
	0%
	0
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00

	Октябрь
	533
	1,19
	46%
	533
	1,19
	642,37
	0
	0,00
	0,00

	Ноябрь
	720
	1,77
	69%
	720
	1,77
	1302,06
	0
	0,00
	0,00

	Декабрь
	744
	2,24
	43%
	744
	1,12
	846,57
	718
	1,12
	846,57

	Итого
	5016
	
	
	5016
	
	6256,61
	2848
	
	3412,70


1.2.7 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

На коллекторе системы теплоснабжающей котельной «Центральная» р.п. Кадошкино на данный момент неустановлен узел учета. Его установка запланирована на период 2025 г.

Серьезных аварий на тепловых сетях за 10 лет эксплуатации МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» не было.

Ежегодно (весной и осенью) проводятся гидравлические испытания давлением 1,25 от рабочего значения. После весеннего гидравлического испытания проводится ремонт и замена участков трубопроводов.

1.2.9 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписание надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии по котельной «Центральная» р.п. Кадошкино отсутствуют.

1.3 Тепловые сети

1.3.1 Общие положения

Общие характеристики тепловых сетей (протяженность в однотрубном исчислении и средний по материальной характеристике диаметр трубопровода)р.п. Кадошкино и их динамика за период 2010-2012 г.г. представлена в табл. 1.6. С учетом тепловых сетей ОАО «КЭТЗ» являющая до четвертого квартала 2024 г. теплоснабжающей организацией протяженность теплосети в однотрубном исчислении составляет8094 м.  За период 2010-2012 г.г. протяженность теплосети снизился на 46,14 % с 15027 м в 2010 г. до 8094 м в 2012 г. в 2024г. протяженность трубопроводов составляет 

Таблица 1.6 – Общие характеристики тепловых сетей

	Наименование теплоснабжающей и теплосетевой организации 
	Протяженность трубопроводов тепловых сетей в однотрубном исчислении, м
	Средний (по материальной характеристике) наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей, м
	Объем трубопроводов тепловых сетей, м3

	
	
	
	отопительный период
	летний период

	Характеристики теплосети СЦТ от котельной "КЭТЗ" в 2010 г.

	АО "КЭТЗ" 
	2890,0
	0,103
	23,07
	

	МП "Кадошкиноэлектротеплосеть"
	12137,0
	0,115
	131,26
	

	Всего в 2010 г.
	15027,0
	0,113
	154,32
	

	Характеристики теплосети СЦТ от котельной ОАО "КЭТЗ" в 2011 г.

	ОАО "КЭТЗ"
	1940,0
	0,106
	16,04
	

	МП "Кадошкиноэлектротеплосеть"
	7107,0
	0,131
	100,06
	

	Всего в 2024 г.
	9047,0
	0,126
	116,10
	

	Характеристики теплосети СЦТ от котельной ОАО "КЭТЗ"  на начало 2024 г.

	ОАО "КЭТЗ"
	1940,0
	0,106
	16,04
	

	МП "Кадошкиноэлектротеплосеть"
	6168,0
	0,131
	100,06
	

	Всего в 2024 г.
	8108,0
	0,126
	116,10
	

	Характеристики теплосети СЦТ от котельной "КЭТЗ" и СЦТ от котельной "Центральная" р.п. Кадошкино в на  2024 г.

	ОАО "КЭТЗ"
	1940,0
	0,106
	16,04
	

	МП "Кадошкиноэлектротеплосеть"
	6168,0
	0,134
	89,17
	

	Всего в 2024 г.
	8108,0
	0,128
	105,22
	


На конец базового (2012 г.) года МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» является единственной теплоснабжающей организаций (ТСО) р.п. Кадошкино, осуществляющая производство и транспортировку тепловой энергии от собственной котельной. Протяженность теплосети в однотрубном исчислении на балансе ТСО составляет 6168 м. Средний диаметр по материальной характеристике 0,134 м. Тепловые сети являются сетями отопления. Схемы тепловых сетей представлены в прил. 1. 

1.3.2 Общая характеристика тепловых сетей р.п. Кадошкино

Как отмечено выше тепловые сети г.п. Кадошкино включают тепловые сети ОАО «КЭТЗ» и МП «Кадошкиноэлектротеплосеть». В табл. 1.7 представлена структура тепловых сетей по их типу прокладки. 
Таблица 1.7 - Структура тепловых сетей по их типу прокладки

	Наименование теплоснабжающей и теплосетевой организации
	Тип прокладки трубопроводов
	2010 г.
	2011 г.
	2024 г.

	
	
	протяж. труб. тс в однотрубном исчислении, м
	сред. (по матер. характ.) наруж. диаметр труб.  тс, м
	протяж. труб. тс в однотрубном исчислении, м
	сред. (по матер. характ.) наруж. диаметр труб.  тс, м
	протяж. труб. тс в однотрубном исчислении, м
	сред. (по матер. характ.) наруж. диаметр труб.  тс, м

	ОАО «КЭТЗ» 
	Надземная
	2890,0
	0,103
	1940,00
	0,106
	1940,00
	0,106

	
	Подземная
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Итого
	2890,0
	0,103
	1940,00
	0,106
	1940,00
	0,106

	МП «Кадошкиноэлектротеплосеть»
	Надземная
	11257,0
	0,114
	6403,60
	0,132
	4911,00
	0,136

	
	Подземная
	880,0
	0,130
	703,36
	0,128
	1257,00
	0,122

	
	Итого
	12137,0
	0,115
	7106,96
	0,131
	6168,00
	0,134

	Всего 
	Надземная
	14147,0
	0,112
	8343,6
	0,126
	6851,0
	0,128

	
	Подземная
	880,0
	0,130
	703,4
	0,128
	1257,0
	0,122

	
	Итого
	15027,0
	0,113
	9047,0
	0,126
	8108,0
	0,128


Основная доля трубопроводов тепловых сетей отопления проложена надземным способом – 92,51 %. При этом все сети ОАО «КЭТЗ» надземного исполнения.

1.3.3Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Гидравлический режим тепловых сетей основывается на гидравлическом расчете. Основной задачей гидравлического расчета тепловых сетей является определение диаметров трубопроводов участков тепловой сети, потерь дав​ления (напора) по всей сети и на отдельных ее участках.

Гидравлический расчет начинается с выбора главной магистрали. В ка​честве главной расчетной магистрали выбирают наиболее нагруженную и протяженную, соединяющую источник теплоснабжения с наиболее удален​ным потребителем. При этом вычерчивают расчетную схему в одну линию с выделением отдельных участков. Расход теплоносителя в пределах каждого участка остается постоянным; границами участков являются ответвления (узлы). 
После составления расчетной схемы принимают удельные потери дав​ления по длине Кл: для расчетной, главной магистрали водяных тепловых се​тей - 30...80 Па/м, ответвлений водяных тепловых сетей – по расчетному давлению, но не более 300 Па/м; паропроводов – 70... 150 Па/м; конденсато-проводов - 20...60 Па/м.
в прил. 1.

	Таблица 1.8 – Результаты гидравлического расчета СЦТ от котельной «КЭТЗ»

	Наименование узла
	Высота здания потребителя, м
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час
	Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C
	Расход сетевой воды на СО, т/ч
	Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм
	Потери напора на шайбе под.тp-да пеpед СО, м
	Располагаемый напор на вводе потребителя, м
	Давление в подающем трубопроводе, м
	Давление в обратном трубопроводе, м

	Посторонние орг. (адм. здание)
	11
	0,127
	18
	3,63
	11,9
	6,65
	14,65
	36,78
	22,13

	Пристрой ЦПС
	7
	0,219
	16
	6,26
	14,2
	9,64
	15,64
	37,28
	21,64

	Цех производства светильников
	7
	0,225
	16
	6,43
	14,4
	9,64
	15,64
	37,28
	21,64

	Цех производства светильников
	7
	0,225
	16
	6,43
	14,4
	9,64
	15,64
	37,28
	21,64

	Административное здание
	14
	0,236
	18
	6,74
	19,3
	3,30
	13,3
	35,81
	22,51

	Спортзал
	10
	0,101
	16
	2,89
	10,4
	7,07
	13,07
	35,69
	22,62

	Цех ПРА (контур 2)
	10
	0,83
	16
	23,71
	28,3
	8,75
	14,75
	36,53
	21,78

	Столовая
	4
	0,04
	16
	1,14
	6,2
	9,04
	15,04
	36,68
	21,64

	КПП
	3
	0,01
	18
	0,29
	3,1
	8,46
	14,46
	36,39
	21,93

	Прочие потребителя (почта)
	7
	0,031
	18
	0,89
	5,8
	7,06
	15,06
	34,99
	19,93

	Гараж
	4
	0,029
	10
	0,83
	5,2
	9,16
	15,16
	35,04
	19,88

	Компрессорная
	4
	0,024
	16
	0,69
	4,7
	9,45
	14,45
	34,68
	20,23

	Лабораторный корпус
	9
	0,126
	18
	3,60
	13,2
	4,29
	14,29
	34,6
	20,31

	Инструментальный цех
	7
	0,245
	16
	7,00
	15,6
	8,19
	14,19
	34,55
	20,36

	Двух этажное здание
	7
	0,2
	18
	5,71
	15,2
	6,17
	14,17
	34,54
	20,37

	Двух этажное здание (2)
	4
	0,034
	16
	0,97
	5,8
	8,28
	14,28
	34,6
	20,32

	Цех ПРА  (контур 1)
	10
	0,5
	16
	14,29
	21,1
	10,26
	16,25
	37,29
	21,03


	Таблица 1.9 – Результаты гидравлического расчета СЦТ от котельной «Центральная»

	Наименование узла
	Высота здания потребителя, м
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час
	Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C
	Расход сетевой воды на СО, т/ч
	Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм
	Потери напора на шайбе под.тp-да пеpед СО, м
	Располагаемый напор на вводе потребителя, м
	Давление в подающем трубопроводе, м
	Давление в обратном трубопроводе, м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Кадошкинская средняя школа
	10
	0,295
	16
	11,8
	17,565
	14,626
	22,63
	47,01
	24,39

	Стационарная больница (ЦРБ)
	10
	0,109
	20
	4,36
	10,458
	15,892
	21,89
	45,05
	23,15

	Поликлиника (ЦРБ)
	7,5
	0,063
	20
	2,52
	8,233
	13,82
	21,82
	45,01
	23,19

	Кухня (ЦРБ)
	3,5
	0,02
	20
	0,8
	4,546
	14,985
	20,99
	43,59
	22,61

	Детское отделение (ЦРБ)
	7
	0,098
	20
	3,92
	10,338
	13,454
	21,45
	44,83
	23,37

	Администрация Кадошкинского район
	8
	0,081
	18
	3,24
	9,078
	15,459
	23,46
	44,93
	21,47

	Мед. центр "Резерв"
	7
	0,091
	20
	3,64
	9,329
	17,491
	23,49
	46,55
	23,05

	ул. Светотехническая, 19
	10
	0,162
	18
	6,48
	14,121
	10,559
	18,56
	39,78
	21,22

	ул. Светотехническая, 22
	7
	0,041
	18
	1,64
	6,707
	13,295
	19,3
	40,15
	20,85

	ул. Светотехническая, 20
	10
	0,132
	18
	5,28
	12,566
	11,182
	19,18
	40,09
	20,91

	ул. Светотехническая, 32
	7
	0,076
	18
	3,04
	8,85
	15,068
	21,07
	43,03
	21,97

	Д/сад "Солнечный"
	7
	0,086
	20
	3,44
	9,445
	14,871
	20,87
	42,94
	22,06

	Прачка детского комбината
	3,5
	0,003
	15
	0,12
	2,217
	14,957
	20,96
	42,98
	22,02

	Д/сад "Теремок"
	7
	0,083
	20
	3,32
	9,36
	14,36
	20,36
	42,68
	22,32

	ул. Светотехническая, 30
	7
	0,082
	18
	3,28
	9,434
	13,585
	21,58
	43,29
	21,71

	ул. Светотехническая, 26
	10
	0,083
	18
	3,32
	10,865
	7,911
	15,91
	40,46
	24,54

	ТД "Колос"
	4
	0,024
	15
	0,96
	5,596
	9,4
	15,4
	40,2
	24,8

	ул. Светотехническая, 5
	15
	0,096
	18
	3,84
	13,627
	4,276
	14,28
	39,64
	25,36

	ул. Светотехническая, 7
	15
	0,145
	18
	5,8
	17,12
	3,916
	13,92
	39,46
	25,54

	ул. Светотехническая, 9
	15
	0,219
	18
	8,76
	22,298
	3,104
	13,1
	37,45
	24,35

	ул. Светотехническая, 2
	15
	0,115
	18
	4,6
	15,692
	3,49
	13,49
	37,64
	24,16

	ул. Светотехническая, 1
	15
	0,176
	18
	7,04
	19,614
	3,349
	13,35
	37,17
	23,83

	ул. Светотехническая, 24
	9
	0,091
	18
	3,64
	11,632
	7,238
	15,24
	40,12
	24,88

	ул. Светотехническая, 18
	15
	0,098
	18
	3,92
	13,664
	4,409
	14,41
	39,7
	25,3

	ул. Светотехническая, 3
	15
	0,131
	18
	5,24
	16,203
	3,983
	13,98
	39,49
	25,51


Продолжение табл. 1.9
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ул. Светотехническая, 16
	12
	0,15
	18
	6
	19,854
	2,317
	12,32
	38,66
	26,34

	ул. Светотехническая, 14
	12
	0,143
	18
	5,72
	17,103
	3,824
	13,82
	39,41
	25,59

	ул. Светотехническая, 11
	15
	0,209
	18
	8,36
	21,429
	3,315
	13,31
	38,96
	25,64

	Кадошкинский отдел культуры
	7,5
	0,19
	16
	7,6
	14,128
	14,496
	22,5
	44,45
	21,95

	ул. Заводская, 17
	7
	0,036
	18
	1,44
	6,744
	10,027
	18,03
	39,31
	21,29

	ул. Заводская, 15
	7
	0,041
	18
	1,64
	7,233
	9,829
	17,83
	39,21
	21,39

	ул. Заводская, 13
	7
	0,041
	18
	1,64
	7,268
	9,638
	17,64
	39,12
	21,48

	ул. Заводская, 11
	7
	0,036
	18
	1,44
	6,813
	9,622
	17,62
	39,11
	21,49

	ул. Дзержинского, 4
	7
	0,072
	18
	2,88
	9,402
	10,614
	18,61
	41,61
	22,99

	ул. Светотехническая, 28
	10
	0,115
	18
	4,6
	12,275
	9,319
	17,32
	41,16
	23,84

	ГРП2
	3
	0,005
	10
	0,2
	2,173
	17,943
	23,94
	44,47
	20,53

	ул. Крупская, 16
	3
	0,004
	18
	0,16
	4,407
	16,679
	22,68
	44,54
	21,86

	Прачка (ЦРБ)
	3,5
	0,015
	20
	0,6
	3,862
	16,176
	21,18
	44,69
	23,51


	Таблица 1.10 –Результаты гидравлического расчета СЦТ от котельной «КЭТЗ»

	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м
	Вид прокладки тепловой сети
	Год ввода
	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м
	Скорость движения воды в под.тр-де, м/с
	Температура в начале участка под.тр-да,°C
	Температура в начале участка обр.тр-да,°C
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	КЭТЗ
	ТУ-К
	37
	0,25
	Надземная
	2010
	91,49
	0,122
	1,335
	0,531
	105
	70
	

	ТУ-К
	ТУ12
	22
	0,2
	Надземная
	2010
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	ТУ-К
	ТУ1
	34
	0,15
	Надземная
	2010
	91,49
	1,032
	19,219
	1,475
	105
	70
	

	ТУ1
	ТУ2
	23
	0,15
	Надземная
	1995
	68,74
	0,382
	13,804
	1,138
	105
	70
	

	ТУ2
	Цех ПРА (контур 1)
	2
	0,1
	Надземная
	1995
	14,29
	0,078
	5,224
	0,54
	105
	70
	

	ТУ2
	ТУ3
	86
	0,07
	Надземная
	1995
	9,63
	1,541
	16,111
	0,755
	105
	70
	

	ТУ2
	ТУ4
	83
	0,15
	Надземная
	1995
	44,83
	0,585
	5,888
	0,742
	105
	70
	

	ТУ3
	Спортзал
	8
	0,05
	Надземная
	1995
	2,89
	0,129
	9,059
	0,454
	105
	70
	

	ТУ3
	Административное здание
	3
	0,1
	Надземная
	1995
	6,74
	0,015
	1,179
	0,255
	105
	70
	

	ТУ4
	Цех ПРА (контур 2)
	2
	0,1
	Надземная
	1995
	23,71
	0,248
	14,328
	0,896
	105
	70
	

	ТУ4
	ТУ5
	113
	0,1
	Надземная
	1995
	3,14
	0,032
	0,263
	0,119
	105
	70
	

	ТУ5
	ТУ6
	32
	0,1
	Надземная
	1995
	2,00
	0,004
	0,109
	0,076
	105
	70
	

	ТУ5
	Столовая
	2
	0,032
	Надземная
	1995
	1,14
	0,07
	16,754
	0,461
	105
	70
	

	ТУ6
	КПП
	3
	0,015
	Надземная
	1995
	0,29
	0,355
	84,176
	0,613
	105
	70
	

	ТУ6
	ТУ7
	12
	0,1
	Надземная
	1995
	1,71
	0,002
	0,081
	0,065
	105
	70
	

	ТУ7
	Гараж
	28
	0,07
	Надземная
	1995
	0,83
	0,004
	0,129
	0,065
	105
	70
	

	ТУ7
	Прочие потребителя (почта)
	15
	0,04
	Надземная
	1995
	0,89
	0,053
	2,951
	0,222
	105
	70
	

	ТУ4
	ТУ9
	93
	0,125
	Надземная
	1995
	17,97
	0,322
	2,515
	0,431
	105
	70
	

	ТУ9
	Компрессорная
	10
	0,032
	Надземная
	1995
	0,69
	0,074
	6,086
	0,276
	105
	70
	

	ТУ9
	ТУ10
	46
	0,125
	Надземная
	1995
	17,29
	0,15
	2,328
	0,414
	105
	70
	

	ТУ10
	Лабораторный корпус
	2
	0,1
	Надземная
	1995
	3,60
	0,006
	0,343
	0,136
	105
	70
	

	ТУ10
	Инструментальный цех
	2
	0,08
	Надземная
	1995
	7,00
	0,056
	4,172
	0,417
	105
	70
	

	ТУ10
	Двух этажное здание
	2
	0,07
	Надземная
	1995
	5,71
	0,066
	5,707
	0,448
	105
	70
	


Продолжение табл. 1.10

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	ТУ10
	Двух этажное здание (2)
	5
	0,05
	Надземная
	1995
	0,97
	0,009
	1,054
	0,153
	105
	70
	

	ТУ1
	ТУ11
	40
	0,1
	Надземная
	1995
	22,74
	0,729
	13,182
	0,859
	105
	70
	

	ТУ11
	Пристрой ЦПС
	1
	0,07
	Надземная
	1995
	6,26
	0,037
	6,835
	0,491
	105
	70
	

	ТУ11
	Цех производства светильников
	1
	0,07
	Надземная
	1995
	6,43
	0,039
	7,212
	0,504
	105
	70
	

	ТУ11
	Посторонние орг. (адм. здание)
	8
	0,04
	Надземная
	1995
	3,63
	0,532
	48,489
	0,912
	105
	70
	

	ТУ11
	Цех производства светильников
	1
	0,07
	Надземная
	1995
	6,43
	0,039
	7,212
	0,504
	105
	70
	


	Таблица 1.11 – Результаты гидравлического расчета СЦТ от котельной «Центральная»

	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м
	Вид прокладки тепловой сети
	Год ввода
	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м
	Скорость движения воды в под.тр-де, м/с
	Температура в начале участка под.тр-да,°C
	Температура в начале участка обр.тр-да,°C
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	Центральная
	ТУ1-1
	15
	0,15
	Надземная
	1995
	75,08
	1,553
	16,458
	1,243
	95
	70
	

	ТУ1-1
	ул. Светотехническая, 30
	7
	0,05
	Надземная
	1995
	3,28
	0,155
	11,684
	0,516
	95
	70
	

	ТУ1-1
	ТУ1-2
	45
	0,15
	Надземная
	2010
	71,8
	0,888
	15,055
	1,189
	95
	70
	

	ТУ1-2
	ул. Светотехническая, 28
	15
	0,04
	Надземная
	1995
	4,6
	1,399
	77,81
	1,156
	95
	70
	

	ТУ1-2
	ТУ1-3
	90
	0,15
	Надземная
	2010
	67,2
	1,495
	13,193
	1,113
	95
	70
	

	ТУ1-3
	ул. Светотехническая, 26
	12
	0,04
	Надземная
	1995
	3,32
	0,608
	40,62
	0,834
	95
	70
	

	ТУ1-3
	ТУ1-4
	39
	0,15
	Надземная
	2010
	63,88
	0,521
	11,925
	1,058
	95
	70
	

	ТУ1-4
	ТУ1-13
	52
	0,15
	Надземная
	1995
	31
	0,219
	2,827
	0,513
	95
	70
	

	ТУ1-4
	ТУ1-5
	38
	0,15
	Надземная
	2010
	32,88
	0,194
	3,178
	0,545
	95
	70
	

	ТУ1-5
	ТУ1-6
	79
	0,15
	Надземная
	2010
	29,24
	0,257
	2,517
	0,484
	95
	70
	

	ТУ1-5
	ул. Светотехническая, 24
	12
	0,05
	Надземная
	1995
	3,64
	0,23
	14,373
	0,573
	95
	70
	

	ТУ1-6
	ул. Светотехническая, 18
	17
	0,05
	Надземная
	1995
	3,92
	0,387
	16,655
	0,617
	95
	70
	

	ТУ1-6
	ТУ1-7
	68
	0,15
	Надземная
	2010
	25,32
	0,155
	1,891
	0,419
	95
	70
	

	ТУ1-7
	ул. Светотехническая, 3
	83
	0,07
	Подземная канальная
	1995
	5,24
	0,445
	4,805
	0,411
	95
	70
	

	ТУ1-7
	ТУ1-8
	62
	0,15
	Надземная
	2010
	20,08
	0,101
	1,194
	0,333
	95
	70
	

	ТУ1-8
	ТУ1-8а
	10
	0,05
	Надземная
	1995
	6
	0,544
	38,879
	0,945
	95
	70
	

	ТУ1-8
	ТУ1-9
	58
	0,15
	Надземная
	2010
	14,08
	0,046
	0,592
	0,233
	95
	70
	

	ТУ1-8а
	ул. Светотехническая, 16
	10
	0,05
	Надземная
	1995
	6
	0,633
	38,879
	0,945
	95
	70
	

	ТУ1-9
	ТУ1-10
	37
	0,1
	Надземная
	2010
	14,08
	0,254
	5,076
	0,532
	95
	70
	

	ТУ1-10
	ТУ1-12
	133
	0,1
	Надземная
	2010
	8,36
	0,267
	1,804
	0,316
	95
	70
	

	ТУ1-10
	ул. Светотехническая, 14
	12
	0,07
	Надземная
	1995
	5,72
	0,124
	5,719
	0,449
	95
	70
	

	ТУ1-12
	ул. Светотехническая, 11
	3
	0,07
	Надземная
	2010
	8,36
	0,111
	12,161
	0,656
	95
	70
	


Продолжение табл. 1.11

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	ТУ1-13
	ТД "Колос"
	7
	0,032
	Надземная
	1995
	0,96
	0,124
	11,852
	0,387
	95
	70
	

	ТУ1-13
	ТУ1-14
	30
	0,15
	Надземная
	1995
	30,04
	0,141
	2,655
	0,497
	95
	70
	

	ТУ1-14
	ТК1-1
	28,5
	0,15
	Подземная канальная
	1995
	30,04
	0,113
	2,655
	0,497
	95
	70
	

	ТК1-1
	ул. Светотехническая, 5
	22,5
	0,05
	Подземная канальная
	1995
	3,84
	0,432
	15,986
	0,605
	95
	70
	

	ТК1-1
	ТК1-2
	65
	0,15
	Подземная канальная
	1995
	26,2
	0,16
	2,024
	0,434
	95
	70
	

	ТК1-2
	ул. Светотехническая, 7
	70
	0,07
	Подземная канальная
	1995
	5,8
	0,453
	5,879
	0,455
	95
	70
	

	ТК1-2
	ТУ1-15
	65
	0,15
	Подземная канальная
	1995
	20,4
	0,097
	1,232
	0,338
	95
	70
	

	ТУ1-15
	ул. Светотехническая, 9
	46,5
	0,07
	Надземная
	1995
	8,76
	0,761
	13,347
	0,687
	95
	70
	

	ТУ1-15
	ТУ1-16
	117
	0,1
	Надземная
	1995
	11,64
	0,467
	3,478
	0,44
	95
	70
	

	ТУ1-16
	ул. Светотехническая, 1
	105
	0,1
	Надземная
	1995
	7,04
	0,172
	1,284
	0,266
	95
	70
	

	ТУ1-16
	ул. Светотехническая, 2
	12,5
	0,07
	Надземная
	1995
	4,6
	0,101
	3,711
	0,361
	95
	70
	

	Центральная
	ТУ2-1
	18
	0,2
	Надземная
	1995
	71,2
	0,101
	3,226
	0,659
	95
	70
	

	ТУ2-1
	ТУ2-2
	25
	0,1
	Надземная
	1995
	23,52
	0,392
	14,095
	0,888
	95
	70
	

	ТУ2-2
	ГРП2
	4
	0,02
	Надземная
	1995
	0,2
	0,036
	7,603
	0,224
	95
	70
	

	ТУ2-2
	ТУ2-3
	60,5
	0,1
	Надземная
	1995
	23,32
	1,031
	13,857
	0,881
	95
	70
	

	ТУ2-3
	ТУ2-4
	33
	0,1
	Надземная
	1995
	20,28
	0,492
	10,491
	0,766
	95
	70
	

	ТУ2-3
	ул. Светотехническая, 32
	10
	0,04
	Надземная
	1995
	3,04
	0,442
	34,081
	0,764
	95
	70
	

	ТУ2-4
	Прачка детского комбината
	5
	0,025
	Надземная
	1995
	0,12
	0,006
	0,788
	0,082
	95
	70
	

	ТУ2-4
	Д/сад "Солнечный"
	139,5
	0,1
	Надземная
	1995
	3,44
	0,048
	0,314
	0,13
	95
	70
	

	ТУ2-4
	ТУ2-5
	19
	0,1
	Надземная
	1995
	16,72
	0,195
	7,144
	0,632
	95
	70
	

	ТУ2-5
	Д/сад "Теремок"
	46,5
	0,07
	Надземная
	1995
	3,32
	0,109
	1,946
	0,26
	95
	70
	

	ТУ2-5
	ТУ2-6
	100
	0,1
	Надземная
	1995
	13,4
	0,555
	4,6
	0,506
	95
	70
	

	ТУ2-6
	ул. Светотехническая, 19
	52,3
	0,07
	Надземная
	1995
	6,48
	0,454
	7,327
	0,508
	95
	70
	

	ТУ2-6
	ТУ2-7
	10
	0,1
	Надземная
	1995
	6,92
	0,023
	1,241
	0,261
	95
	70
	

	ТУ2-7
	ТУ2-8
	18
	0,1
	Надземная
	1995
	5,28
	0,019
	0,728
	0,199
	95
	70
	


Продолжение табл. 1.11

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	ТУ2-7
	ул. Светотехническая, 22
	2
	0,038
	Надземная
	1995
	1,64
	0,063
	13,248
	0,459
	95
	70
	

	ТУ2-8
	ул. Светотехническая, 20
	31
	0,08
	Надземная
	1995
	5,28
	0,101
	2,385
	0,315
	95
	70
	

	ТУ2-1
	т.2-1
	84
	0,2
	Надземная
	1995
	47,68
	0,17
	1,454
	0,441
	95
	70
	

	т.2-1
	т.2-2
	13
	0,2
	Подземная канальная
	1995
	47,68
	0,067
	1,454
	0,441
	95
	70
	

	т.2-2
	ТУ2-9
	50
	0,2
	Надземная
	1995
	47,68
	0,102
	1,454
	0,441
	95
	70
	

	ТУ2-9
	ТУ2-10
	78
	0,2
	Надземная
	1995
	47,68
	0,142
	1,454
	0,441
	95
	70
	

	ТУ2-10
	Мед. центр "Резерв"
	64
	0,07
	Надземная
	1995
	3,64
	0,172
	2,334
	0,286
	95
	70
	

	ТУ2-10
	ТУ2-11
	74
	0,2
	Надземная
	1995
	44,04
	0,1
	1,242
	0,407
	95
	70
	

	ТУ2-11
	ТУ2-12
	48,5
	0,1
	Надземная
	1995
	16,8
	0,42
	7,212
	0,635
	95
	70
	

	ТУ2-12
	ТУ2-13
	6
	0,1
	Надземная
	1995
	16,64
	0,062
	7,076
	0,628
	95
	70
	

	ТУ2-12
	ул. Крупская, 16
	10
	0,02
	Надземная
	1995
	0,16
	0,058
	4,898
	0,179
	95
	70
	

	ТУ2-13
	Кадошкинский отдел культуры
	43
	0,1
	Надземная
	1995
	7,6
	0,087
	1,494
	0,287
	95
	70
	

	ТУ2-13
	ТУ2-14
	135
	0,07
	Надземная
	2010
	9,04
	1,6
	10,365
	0,669
	95
	70
	

	ТУ2-14
	ул. Дзержинского, 4
	39
	0,05
	Надземная
	1995
	2,88
	0,429
	9,024
	0,453
	95
	70
	

	ТУ2-14
	ТУ2-15
	14,5
	0,07
	Надземная
	2010
	6,16
	0,091
	4,854
	0,456
	95
	70
	

	ТУ2-15
	ТУ2-16
	34
	0,07
	Надземная
	2010
	6,16
	0,217
	4,854
	0,456
	95
	70
	

	ТУ2-16
	ТУ2-17
	52,5
	0,07
	Надземная
	1995
	6,16
	0,383
	6,626
	0,483
	95
	70
	

	ТУ2-17
	ТУ2-18
	28
	0,07
	Надземная
	1995
	4,72
	0,116
	3,905
	0,37
	95
	70
	

	ТУ2-17
	ул. Заводская, 17
	2
	0,04
	Надземная
	1995
	1,44
	0,032
	7,718
	0,362
	95
	70
	

	ТУ2-18
	ТУ2-20
	48,5
	0,07
	Надземная
	1995
	3,08
	0,096
	1,678
	0,242
	95
	70
	

	ТУ2-18
	ул. Заводская, 15
	2
	0,05
	Надземная
	1995
	1,64
	0,014
	2,956
	0,258
	95
	70
	

	ТУ2-20
	ТУ2-21
	27
	0,07
	Надземная
	1995
	1,44
	0,011
	0,377
	0,113
	95
	70
	

	ТУ2-20
	ул. Заводская, 13
	2
	0,05
	Надземная
	1995
	1,64
	0,014
	2,956
	0,258
	95
	70
	

	ТУ2-21
	ул. Заводская, 11
	2
	0,05
	Надземная
	1995
	1,44
	0,011
	2,287
	0,227
	95
	70
	

	ТУ2-11
	ТУ2-22
	52
	0,2
	Надземная
	1995
	27,24
	0,028
	0,479
	0,252
	95
	70
	

	ТУ2-22
	ТУ2-23
	60
	0,2
	Надземная
	1995
	24
	0,044
	0,373
	0,222
	95
	70
	

	ТУ2-22
	Администрация Кадошкинского района
	19
	0,07
	Надземная
	1995
	3,24
	0,059
	1,854
	0,254
	95
	70
	


Продолжение табл. 1.11

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	ТУ2-23
	ТУ2-24
	32
	0,08
	Надземная
	1995
	12,2
	0,495
	12,59
	0,727
	95
	70
	

	ТУ2-24
	ТУ2-25
	30
	0,07
	Надземная
	1995
	4,36
	0,109
	3,337
	0,342
	95
	70
	

	ТУ2-24
	ТУ2-26
	60
	0,08
	Надземная
	1995
	7,84
	0,335
	5,225
	0,467
	95
	70
	

	ТУ2-25
	Стационарная больница (ЦРБ)
	47
	0,07
	Надземная
	1995
	4,36
	0,195
	3,337
	0,342
	95
	70
	

	ТУ2-26
	Поликлиника (ЦРБ)
	2,5
	0,08
	Надземная
	1995
	2,52
	0,004
	0,555
	0,15
	95
	70
	

	ТУ2-26
	ТУ2-27
	33,5
	0,08
	Надземная
	1995
	5,32
	0,096
	2,421
	0,317
	95
	70
	

	ТУ2-27
	ТУ2-28
	12,5
	0,04
	Надземная
	1986
	1,4
	0,107
	7,299
	0,352
	95
	70
	

	ТУ2-27
	ТУ2-29
	14
	0,08
	Надземная
	1995
	3,92
	0,021
	1,323
	0,234
	95
	70
	

	ТУ2-28
	Кухня (ЦРБ)
	1
	0,02
	Надземная
	1995
	0,8
	0,219
	119,149
	0,896
	95
	70
	

	ТУ2-28
	Прачка (ЦРБ)
	1
	0,02
	Надземная
	1995
	0,6
	0,123
	67,183
	0,672
	95
	70
	

	ТУ2-29
	Детское отделение (ЦРБ)
	43,5
	0,08
	Надземная
	1995
	3,92
	0,07
	1,323
	0,234
	95
	70
	

	ТУ2-23
	ТУ2-23а
	3
	0,2
	Надземная
	1995
	11,8
	0,002
	0,093
	0,109
	95
	70
	

	ТУ2-23а
	т.2-5
	3
	0,2
	Надземная
	1995
	11,8
	0,002
	0,093
	0,109
	95
	70
	

	т.2-5
	т.2-6
	30
	0,2
	Подземная канальная
	1995
	11,8
	0,005
	0,093
	0,109
	95
	70
	

	т.2-6
	ТУ2-30
	3
	0,2
	Надземная
	1995
	11,8
	0,004
	0,093
	0,109
	95
	70
	

	ТУ2-30
	Кадошкинская средняя школа
	338
	0,125
	Надземная
	1995
	11,8
	0,419
	1,093
	0,283
	95
	70
	


1.3.4 Анализ нормативных и фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях ОАО «КЭТЗ» и МП «Кадошкиноэлектротеплосеть»производится в соответствии с «Инструкция по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго РФ от 30 декабря 2008 г. № 325, зарегистрированным в Минюсте РФ 16.03.2009 г. № 13513. Нормируемые часовые среднегодовые тепловые потери через изоляцию трубопроводов тепловых сетей определяются по всем участкам тепловой сети (при среднегодовых условиях). 

Нормируемые месячные часовые потери определяются исходя из ожидаемых условий работы тепловой сети путем пересчета нормативных среднегодовых тепловых потерь на их ожидаемые среднемесячные значения отдельно для участков подземной и надземной прокладки. Нормируемые годовые потери планируются суммированием тепловых потерь по всем участкам, определенных с учетом нормируемых месячных часовых потерь тепловых сетей и времени работы сетей.

Фактические годовые потери тепловой энергии через тепловую изоляцию определяются путем суммирования фактических тепловых потерь по участкам тепловых сетей с учетом пересчета нормативных часовых среднегодовых тепловых потерь на их фактические среднемесячные значения отдельно для участков подземной и надземной прокладки применительно к фактическим среднемесячным условиям работы тепловых сетей:

– фактических среднемесячных температур воды в подающей и обратной линиях тепловой сети, определенных по эксплуатационному температурному графику при фактической среднемесячной температуре наружного воздуха; 

– среднегодовой температуры воды в подающей и обратной линиях тепловой сети, определенной как среднеарифметическое из фактических среднемесячных температур в соответствующих линиях за весь год работы сети; 

– среднемесячной и среднегодовой температуре грунта на глубине заложения теплопроводов; 

– фактической среднемесячной и среднегодовой температуре наружного воздуха за год. 

Динамика изменения тепловых потерь с разбивкой на составляющие по СЦТ от котельной ОАО «КЭТЗ» и СЦТ от котельной «Центральная» г.п. Кадошкино по каждой ЭСО представлена в таблице 1.12 для плановых потерь и в таблице 1.13 для фактических потерь. В таблицах использованы следующие обозначения: Qут. – тепловые потери с утечками; Qиз. – тепловые потери через изоляцию; Qтех – тепловые потери со сбросами сетевой воды и заполнениями отключенных участков трубопроводов после ремонтов и ликвидации дефектов. В таблице 3.5 представлены отчетные потери тепловой энергии в теплосети за 2010-2012 г.г.

Ниже приведен анализ динамики изменения тепловых потерь по годам. 

В 2010 г. суммарные отчетные тепловые потери составили 4117,22 Гкал в т.ч. в тепловых сетях МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» – 3476,41 Гкал, что было выше суммарных плановых на 643,25Гкал (18,52 %). Превышение отчетных потерь произошло, в основном, в связи с неудовлетворительным состоянием тепловых сетей. 

В 2011 г. отчетные тепловые потери составили 3697,53 Гкал, также значительно выше нормативных (плановых) на 1835,08Гкал (98,53 %). Рост отчетных потерь в 2011 г. также вызван неудовлетворительным состоянием тепловых сетей. 

Отчетные тепловые потери в целом по 2012 году в теплосети выше нормативных на 1108,68Гкал (64,94 %). При этом также нормативные потери тепловой энергии по отношению к 2010 и 2011 г.г. соответственно ниже 1766,73Гкал (103,5 %) и 155,21 Гкал (9,1 %). Снижение нормативных потерь в 2011 г. по отношению к 2010 г. обусловлено реализацией проекта по оптимизации трассировки и разработке гидравлического режим.
Таблица 1.14 – Годовые отчетные потери тепловой энергии в теплосети  

	Наименование теплоснабжающей и теплосетевой организации
	Тип теплоносителя, его параметры  
	2010 г
	2011 г.   
	2024 г.     

	ОАО «КЭТЗ»
	горячая вода
	640,81
	440,49
	440,49

	МП «Кадошкиноэлектротеплосеть»
	горячая вода
	3476,41
	3257,04
	2375,43

	По ЭСО в целом
	горячая вода
	4117,22
	3697,53
	2815,92


1.4. Зоны действия источников тепловой энергии

1.4.1 Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения натерритории поселения, городского округа, включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективногорадиуса теплоснабжения источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

На территории посёлка Кадошкино на нужды теплоснабжения населения находится единственный источник тепловой энергии – котельная «Центральная» МП “Кадошкиноэлектротеплосеть” –работающей на природном газе. Таким образом, в зоне действия котельной находится вся территория поселка Кадошкино. Котельная расположена в центральной части посёлка и была введена в строй в 2012 году. В котельной установлено два котла марки Ecomax3000NC, работающие в водогрейном режиме. В состав котельной входит: здание корпус, сооружения топливоподачи, дымовая труба с надземными газопроводами, бак-аккумулятор воды, инженерные сети и коммуникации. Производительность котельной 5,16 Гкал/ч.

Количество подключенных (зданий) вводов на четвертый квартал 2024 г. составляет около 38 шт. Средний радиус теплоснабжения для котельной и подключенных абонентов составляет 0,725 км. Средний радиус теплоснабжения – отношение оборота тепла к суммарной расчетной тепловой нагрузке всех абонентов, характеризующее собой среднюю удаленность абонентов от источника теплоснабжения или расстояние от этого источника до центра тяжести тепловых нагрузок всех абонентов сетей.

Оборот тепла (теоретический) отражает ту степень транзита тепла, которая является неизбежной при заданном расположении абонентов относительно источника теплоснабжения. При определении теоретического оборота тепла принимается векторная длина от теплоисточника до каждого потребителя. Для определения фактического оборота тепла используется фактическая длина тепломагистрали от источника до каждого абонента. Самый удаленный абонент в данной системе теплоснабжения является Школа. 

Протяженность трубопровода от источника до наиболее отдаленного потребителя составляет 0,952 км. 

1.4.1.1Зона котельной «Центральная» МП «Кадошкиноэлектротеплосеть»

Система централизованного теплоснабжения (СЦТ) состоит из одной котельной «Центральная» расположенной в жилом микрорайоне п. Кадошкино. Зоны действия котельной «Центральная» являются улицы Светотехническая и Заводская.

Распределение зон действия источников теплоснабжения СЦТ по улицам проекта планировки приведено в таблице 1.15. 

Таблица 1.15 – Наименование районов проекта планировки

	№ п/п
	Наименование улиц планировки
	Наименование источника теплоснабжения

	1.1.
	Светотехническая
	Центральная

	1.2.
	Заводская
	


Распределение нагрузок потребителей по основным направлениям от котельной «Центральная» приведено в таблице 1.16. 

Таблица 1.16 – Присоединенная нагрузка потребителей  
	Наименование источника теплоснабжения
	Присоединённая тепловая нагрузка (при средней нагрузке ГВС), Гкал/ч
	Радиус действия, м

	Центральная
	3,5978
	952,00


Суммарная тепловая нагрузка потребителей, расположенных в зоне действия котельной «Центральная» составляет 3,5978Гкал/ч.

1.4.1.2 Зона действия котельной АО «КЭТЗ»
Зона действия котельнойАО «Кадошкинский электротехнический завод»является объекты находящиеся на территории предприятия а также здание почты.Суммарная тепловая нагрузка потребителей, расположенных в зоне действия котельной ОАО «Кадошкинский электротехнический завод» составляет 4,6075 Гкал/ч.

1.4.1.3 Зона действия котельной ООО «Мир цветов ТК»
Зона действия котельной ООО «Мир цветов ТК»покрывает нагрузки тепличного комплекса находящегося при въезде в п. Кадошкино.

1.4.1.4 Зона действия котельной «Кадошкинская ДЮСШ»
Котельная«Кадошкинская ДЮСШ» была построена для нужд теплоснабжения физкультурно-оздоровительного комплекса и рассчитана на его нагрузку.

Распределение зон действия котельных п. Кадошкино приведено в таблице 1.17. 

Таблица1.17 – Наименование районов проекта планировки, расположенных в зоне основных котельных п. Кадошкино
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Наименование улиц, территорий планировки

	1
	Котельная «Центральная»
	ул. Заводская и ул. Светотехническая п. Кадошкино

	2
	Котельная «АО КЭТЗ»
	Территория АО «КЭТЗ»

	3
	Котельная «ООО Мир цветов ТК»
	Территория ООО «Мир цветовТК»

	4
	Котельная «Кадошкинская ДЮСШ»
	ФОК


Нагрузка потребителей, обслуживаемых ведомственными котельными, в зонировании по районам приведена в таблице 1.18. 

Таблица 1.18 – Присоединенная тепловая нагрузка потребителей по выводам по основным котельным р.п.Кадошкино
	Районы тепловых сетей
	Подключенная нагрузка, Гкал/ч

	Котельная «Центральная»
	3,5978

	Котельная «АО КЭТЗ»
	4,6075

	Котельная «ООО Мир цветов ТК»
	12,75

	Котельная «Кадошкинская ДЮСШ»
	0,255


Суммарная тепловая нагрузка потребителей, подключенных к основными котельным п. Кадошкино, расположенных в зонах их действия котельных, составляет21,2103 Гкал/ч.

1.4.2 Определение эффективного радиуса теплоснабжения
Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными. 

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах. В разделе этого документа под названием «Технико-экономическийрасчет тепловых сетей» (автор методикиЕ.Я.Соколов) приведены основные аналитические соотношения и требования для определенияоптимального радиуса действия тепловых сетей. Так было предписано при тепловом районировании крупных городов для определения числа и местоположения теплоэлектроцентралей икрупных котельных: «учитывать оптимальный радиус действия тепловых сетей, при которомудельные затраты на выработку и транспорттепла от одной теплоэлектроцентрали являютсяминимальными».

Оптимальный радиус теплоснабжения предлагалось определять из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружениятепловых сетей и источника»:
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где A – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч; Z – удельная стоимостьсооружения котельной (ТЭЦ), руб./Гкал/ч

При определении эффективного радиуса теплоснабжения рекомендовалось использовать следующиеаналитические выражения для связи себестоимости производства и транспорта теплоты с радиусом теплоснабжения (не средним, а максимальным радиусом):

Рекомендовалось использовать следующиеаналитические выражения для связи себестоимости производства и транспорта теплоты с радиусом теплоснабжения (не средним, а максимальным радиусом):
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где R – радиус действия тепловой сети (длинаглавной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км; B – среднеечисло абонентов на 1 км2; s – удельная стоимость материальной характеристики тепловойсети, руб./м2; П – теплоплотность района,Гкал/ч∙км2;H – потеря напора на трение при транспортировке теплоносителя по главной тепловоймагистрали, м вод. ст.;∆τ – расчетный перепадтемператур теплоносителя в тепловой сети, °C;a – постоянная часть удельной начальной стоимости котельной (ТЭЦ), руб./МВт; 
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–поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной(ТЭЦ).

Принимая во внимание формулы (1.10-1.12.) и осуществляя элементарное дифференцирование по R снахождением его оптимального значения при равенстве нулю его первой производной, получаем аналитическое выражение для оптимальногорадиуса теплоснабжения в следующем виде, км:
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Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для котельной «Центральная» приведены в таблице 1.19.

Таблица 1.19 – Результаты расчета радиуса теплоснабжения

	Наименование котельной

 
	Удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2
	В-среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2
	П - теплоплотность района, Гкал/ч км2
	Расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С
	Поправочный коэффициент принимаемый для ТЭЦ равный 1,3, а для котельной равным 1
	Оптимальный  радиус теплоснабжения, Rэ

	Центральная
	43512,95
	10,83
	1,02
	25
	1
	2,48


1.4.3.1 Наличие мощностей установленной, подключенной зарезервированной

Мощности котельных, установленная по режимным картам, подключенная, а также зарезервированная в разрезе по котельным представлена в табл. 1.20. Резерв мощности имеется в следующих котельных: МП "Кадошкиноэлектротеплосеть", АО "КЭТЗ". В связи с тем, что на котельной ООО «Мир цветов» нагрузка является технологической поэтому резерв почти отсутствует.

	Наименование, адрес источника
	Мощность котельной, Гкал/час
	Резерв, Гкал/час

	
	Установленная
	Располагаемая
	Подключенная
	

	1
	2
	3
	4
	5

	МП "Кадошкиноэлектротеплосеть"
	5,18
	5,18
	3,5978
	1,5822

	АО «КЭТЗ»
	18,8
	18,8
	4,6075
	14,1925

	ООО "Мир цветов ТК"
	15
	15
	12,75
	2,25

	Кадошкинская ДЮСШ
	0,3
	0,3
	0,255
	0,045

	Итого 
	5,18
	5,18
	3,5978
	1,5822


1.4.3.2 Схемы выдачи тепловой мощности котельных
В общем случае котельная установка представляет собой совокупность котла (котлов) и оборудования, включающего следующие устройства: устройства подачи и сжигания топлива, очистки, химической подготовки и деаэрации воды, теплообменные аппараты различного назначения; насосы исходной (сырой) воды, сетевые или циркуляционные – для циркуляции воды в системе теплоснабжения, подпиточные – для возмещения воды, расходуемой у потребителя и утечек в сетях,баки питательные, конденсационные, баки-аккумуляторы горячей воды; дутьевые вентиляторы и воздушный тракт, дымососы, газовый тракт и дымовую трубу; устройства вентиляции, системы автоматического регулирования и безопасности сжигания топлива, тепловой щит или пульт управления. 

Тепловая схема котельной зависит от вида вырабатываемого теплоносителя и от схемы тепловых сетей, связывающих котельную с потребителями пара или горячей воды, от качества исходной воды. Водяные тепловые сети бывают двух типов: закрытые и открытые. При закрытой системе вода (или пар) отдает свою теплоту в местных системах и полностью возвращается в котельную. При открытой системе вода (или пар) частично, а в редких случаях полностью отбирается в местных установках. Схема тепловой сети определяет производительность оборудования водоподготовки, а также вместимость баков-аккумуляторов. 

В качестве примера приведена принципиальная тепловая схема водогрейной котельной МП «Кадошкиноэлектротеплосеть». Установленный на обратной линии сетевой (циркуляционный) насос обеспечивает поступление питательной воды в котел и далее в систему теплоснабжения. Обратная и подающая линии соединены между собой перемычками – перепускной и рециркуляционной. 

По условиям предупреждения коррозии металла температура воды на входе в котел при работе на газовом топливе должна быть не ниже 60 °С во избежание конденсации водяных паров, содержащихся в уходящих газах. Так как температура обратной воды почти всегда ниже этого значения, то в котельных со стальными котлами часть горячей воды подается в обратную линию рециркуляционным насосом. 

Принципиальная тепловая схема «Центральной» котельной приведена на рисунке 1.7
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К1 – котел водогрейный Ecomax 3000NC; K3 –насос конденсационный BRN 120/360.80T, K4 –насос циркуляционный системы СР 100/3850T, K5–насос подпиточный для исходной воды AQUAJET 132M, K6 –насос подпиточный для системы отопления  AQUAJET 132M, К7 – фильтр механический DF11/2 SUPER; K8 – умягчительLM 7 FM; K9 – бак запаса воды V=2,0 м3, К10.1  – насос дозатор «DosamaticPP-1»счетчик импульсов, К10.2 – бак запаса реагента V=100л, К11 – расширительный бак котла V=100л, К12 – расширительный бак системы V=600л.

Рисунок 1.7 – Принципиальная тепловая схема «Центральной» котельной
1.4.3.4 Среднегодовая загрузка оборудования котельных р.п. Кадошкино

Среднегодовая загрузка оборудования в разрезе по котельным представлена в таблице 1.21.

Таблица 1.21 – Среднегодовая загрузка оборудования

	Наименование котельной
	Марка и № котлоагрегата
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь

	
	
	процент 

загрузки
	процент 

загрузки
	процент 

загрузки
	процент 

загрузки
	процент 

загрузки
	процент 

загрузки
	процент 

загрузки
	процент 

загрузки
	процент 

загрузки
	процент 

загрузки
	процент 

загрузки
	процент 

загрузки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	МП "Кадошкиноэлектротеплосеть"
	Есомах NС 3000 (№2)
	52%
	51%
	41%
	47%
	20%
	0%
	0%
	0%
	0%
	49%
	73%
	46%

	
	Есомах NС 3000 (№1)
	52%
	51%
	41%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	46%

	АО "КЭТЗ"
	ДКВРа-4,13 (№1)
	64%
	63%
	51%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	60%
	48%
	57%

	
	ТВГ-8 (ремонт) (№4)
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	
	ДКВРа-4,13 (№3)
	64%
	63%
	51%
	57%
	24%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	48%
	57%

	
	ДКВРа-4,13 (№2)
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%


1.4.3.5 Способы учета в котельных

Котельные МП «Кадошкиноэлектротеплосеть», АО «Мир цветов» и котельная «Кадошкинская ДЮСШ» не оснащены приборами учета тепла фиксирующими значения расхода, давления и температуры теплоносителя в прямом и обратом трубопроводе, а также в линии подпитки. 

Учет тепловой энергии имеется только на котельной АО «КЭТЗ». 

1.4.3.6Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств

Основное водоподготовительное оборудование котельной МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» состоит из следующего оборудования: насос подпиточный для исходной воды AQUAJET 132М, фильтр механический DF11/2 SUPER, умягчительLM 7 FM, бак запаса воды V=2,0 м3, насос-дозатор «DosamaticPPI-1», счетчик импульсов, бак запаса реагента. Основной схемой для очистки теплоносителя на ВПУ котельной ОАО «Кадошкинский электротехнический завод» является схема двухступенчатого Na – катионирования. Исходной водой химводоочистки является вода питьевого качества из сети МП «Кадошкиноэлектротеплосеть». Показатели подпиточной воды соответствуют нормативным требованиям. 

1.4.3.7 Проектный и установленный топливный режим

На территории р.п. Кадошкино работают более 5 котельных, из них на теплоснабжение населения а также бюджетных потребителей основным источником теплоснабжения является котельная МП "Кадошкиноэлектротеплосеть". Основным топливом является природный газ. Ни одна из котельных г.п. Кадошкино не имеет резервного топлива.

Основным поставщиком природного газа для теплоисточников г.п. Кадошкино является: ОАО «Газпром межрегионгаз Саранск. 

Газ поставляется по газопроводам Уренгой-Ужгород, Уренгой-Центр-1, Уренгой-Центр-2, Ямбург-Ялец-1, Ямбург-Ялец-1, Ямбург-Западная граница.

1.5.4 Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение
Приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 18 сентября 2012 г. N 80 "Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг для населения, проживающего на территории Республики Мордовия". В таблице 5.5 приводятся установленные нормативы потребления коммунальных услуг населением в части холодного и горячего водоснабжения.

Таблица 1.29 – Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях для населения, проживающего в многоквартирных домах и жилых домах на территории Республики Мордовия

	N
п/п
	Описание степени благоустройства многоквартирного дома или жилого дома
	Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях, куб. метров на 1 человека в месяц

	
	
	Горячее водоснабжение
	Холодное водоснабжение
	Водоотведение

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Жилые помещения в многоквартирных домах и жилых домов при наличии централизованного холодного и горячего водоснабжения, канализованные:
	
	
	

	1.1.
	- с полным набором сантехнического оборудования (мойка кухонная, раковина, туалет, ванна и душ);
	3,19
	4,48
	7,67

	1.2.
	- оборудованные мойкой кухонной, раковиной, туалетом, ванной;
	2,44
	3,85
	6,29

	1.3.
	- оборудованные мойкой кухонной, раковиной, туалетом, душевыми кабинами, с кухней;
	3,19
	4,48
	7,67

	1.4.
	- оборудованные мойкой кухонной, раковиной, без ванн и душа.
	1,46
	3,13
	4,50

	2.
	Жилые помещения в многоквартирных домах, имеющих статус общежития, при наличии централизованного холодного и горячего водоснабжения и канализации:
	
	
	

	2.1.
	- оборудованные душем, без кухни на этаже;
	1,70
	1,95
	3,65

	2.2.
	- оборудованные душем, с кухней на этаже;
	2,80
	2,68
	5,48

	2.3.
	- оборудованные ванной без душа;
	2,22
	4,77
	6,99

	2.4.
	- оборудованные ванной и душем, с кухнями в секции;
	3,19
	4,48
	7,67

	2.5.
	- не оборудованные ванной и душем, с кухнями в секции.
	2,04
	2,71
	4,75

	3.
	Жилые помещения в многоквартирных домах, имеющих статус общежития, при наличии централизованного холодного водоснабжения и канализации.
	-
	2,74
	2,74

	4.
	Жилые помещения в многоквартирных домах и жилых домов с централизованной системой холодного водоснабжения, канализацией, с газовыми колонками или быстродействующими электрическими водонагревателями (накопительные и проточные) и полным набором сантехнического оборудования (мойка кухонная, раковина, ванна и душ).
	-
	6,99
	6,99

	5.
	Жилые помещения в многоквартирных домах и жилых домов неблагоустроенные:
	

	5.1.
	- с обеспечением из водоразборных колонок;
	-
	1,22
	-

	5.2.
	- с централизованной системой холодного водоснабжения, неканализованные;
	-
	2,43
	-

	5.3.
	- с централизованной системой холодного водоснабжения, выгребными ямами, без ванны;
	-
	3,65
	-


Продолжение табл. 1.29

	1
	2
	3
	4
	5

	5.4.
	- с централизованной системой холодного водоснабжения, газовой колонкой или быстродействующими электрическими водонагревателями (накопительные и проточные), выгребными ямами, с ванной;
	-
	5,17
	-

	5.5.
	- с централизованной системой холодного водоснабжения, газовой колонкой или быстродействующими электрическими водонагревателями (накопительные и проточные), с ванной, туалет в доме, выгребная яма;
	-
	6,39
	-

	5.6.
	- с централизованной системой холодного водоснабжения, без газовой колонки, выгребными ямами, с ванной;
	-
	4,74
	-

	5.7.
	- с централизованной системой холодного водоснабжения и канализацией, без ванны;
	-
	3,65
	3,65

	5.8.
	- с централизованной системой холодного водоснабжения выгребными ямами, с местными нагревательными приборами на твердом топливе, оборудованные ванной.
	-
	5,47
	-

	6.
	Жилые помещения в многоквартирных домах и жилых домов с централизованной системой холодного водоснабжения, канализацией, и индивидуальными тепловыми пунктами и полным набором сантехнического оборудования (мойка, раковина, ванна, душ).
	-
	7,67
	7,67


1.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

В рамках работ по «Схеме теплоснабжения р.п. Кадошкино до 2027 г.» на основании договорных и фактических тепловых нагрузок потребителей и данных по установленным, располагаемым мощностям основных энергоисточников поселка, которыми являются котельная АО «КЭТЗ» и котельная «Центральная» МП «Кадошкиноэлектротеплосеть», были разработаны тепловые балансы. 

1.6.1 Динамика баланса тепловой нагрузки за 2010-2024г.

В рамках работ по «Схеме теплоснабжения р.п. Кадошкино до 2027г.» был выполнен сравнительный анализ договорных тепловых нагрузок и фактического теплопотребления абонентов. На основании предоставленных данных о присоединённых фактических и договорных тепловых нагрузках, установленных, располагаемых мощностях, потерях в сетях и собственных нуждах теплоисточников были составлены тепловые балансы по каждой котельной, представленные в таблицах 1.30-1.34. 

Таблица 1.30 - Баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной «Центральная» МП «Кадошкиноэлектротеплосеть», Гкал/ч 

	Зона действия котельная «Центральная»
	2010г.
	2011г.
	2012г.
	2024г.

	Договорная тепловая нагрузка Гкал/ч в горячей воде (без хознужд), в т.ч.:

	Отопление
	-
	-
	3,5978
	3,8758

	Горячее водоснабжение
	-
	-
	-
	0,22

	Отопление
	-
	-
	3,222
	3,222

	Горячее водоснабжение
	-
	-
	-
	-

	Вентиляция
	-
	-
	1,3855
	1,3855


Из анализа баланса установленной тепловой мощности и фактической присоединенной тепловой нагрузки следует: суммарная установленная тепловая мощность основных теплоснабжающих организаций поселкав горячей воде в 2012 г. составляет 8,2053 Гкал/ч.

1.6.2 Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки, резервы и дефициты тепловой мощности по котельным

В рамках работ по «Схеме теплоснабжения поселка Кадошкино до 2027 г.» на основании предоставленных данных о присоединённых тепловых нагрузках, установленных мощностях и собственных нуждах котельных был составлен баланс тепловой мощности и нагрузки по котельным, приведенный в таблице 1.31.

Таблица 1.31 - Тепловой баланс котельных по состоянию на конец 2024г.

	Источник
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	Расчетная

тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Собственные нужды источника, Гкал/ч
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	Резерв (+)/Дефицит (-)

	Котельная Центральная р.п. Кадошкино
	5,16
	3,60
	0,03
	0,23
	1,31

	Котельная АО "КЭТЗ"
	18,80
	4,61
	0,09
	0,06
	14,05

	Котельная МУДОД «Кадошкинская ДЮСШ»
	0,30
	0,26
	0,00
	0,00
	0,05

	Всего
	24,26
	8,46
	0,12
	0,29
	15,40

	Прочие котельные (ООО "Мир цветов ТК")
	15,00
	12,75
	0,00
	0,00
	2,25

	Всего
	39,26
	21,21
	0,12
	0,29
	17,65


Анализ таблица 1.31 показывает, что: 

- суммарная располагаемая тепловая мощность котельных города составляет 39,26 Гкал/ч; 

- суммарная присоединённая нагрузка потребителей, снабжаемых теплом от котельных     р. п. Кадошкино, по состоянию на конец 2012 г. составляет 21,21 Гкал/ч; 

- основная часть нагрузки приходится на котельные ОАО «Кадошкинский электротехнический завод» (78,0%) и котельной «Центральная» (21,0%). Доля суммарной присоединённой нагрузки, приходящейся на Кадошкинскую ДЮСШ в общем балансе составляет 1,0 %.

Анализ полученных данных показывает, что величина установленной тепловой мощности по некоторым теплоисточникам, а именно АО «КЭТЗ» значительно превышает присоединенные тепловые нагрузки потребителей. По состоянию на 01.12.2024 года в целом по котельным поселка имеется значительный резерв тепловой мощности в размере 15,40 Гкал/ч, при этом основная доля свободных резервных тепловых мощностей приходится на ОАО «Кадошкинский электротехнический завод». В данном разделе не приведен баланс тепловой мощности по 

1.7.1 Котельная «Центральная» МП «Кадошкиноэлектротеплосеть»

Для обеспечения надежной и бесперебойной работы котельной требуется ее техническое водоснабжение. В состав систем технического водоснабжения входят источник, подводной и отводной каналы.

Источником водоснабжения является основной источник: артезианская скважина принадлежащая МП «Кадошкиноэлектротеплосеть».

Для восполнения потерь теплоносителя на котельной «Центральная» имеется химводоочистка, которая состоит из следующего оборудования: насос подпиточный для исходной воды AQUAJET 132М, фильтр механический DF11/2 SUPER, умягчительLM 7 FM, бак запаса воды V=2,0м3, насос-дозатор «DosamaticPPI-1», счетчик импульсов, бак запаса реагента. Показатели подпиточной воды соответствуют нормативным требованиям. 

1.7.2 Котельная АО «КЭТЗ»

Для обеспечения надежной и бесперебойной работы котельной завода требуется ее техническое водоснабжение. В состав систем технического водоснабжения завода входят источник артезианская скважина а также подводной и отводной каналы. Основной схемой для очистки теплоносителя на ВПУ котельной АО «КЭТЗ» является схема двухступенчатого Na – катионирования. Показатели подпиточной воды соответствуют нормативным требованиям. 

В качестве реагентов применяются: поваренная соль, известь и коагулянт. Исходной водой для химводоочистки является артезианская, получаемая из собственных скважин и поселкового водопровода.

1.8.4 Топливный баланс котельных п. Кадошкино

Основным топливом для котлоагрегатов котельной является газ. Ни на одной из котельных не имеется резервное топливо.

Топливо потребление в 2012 году 3 котельных составило 2953,07 тыс.м3 газа, 546,943 тыс.м3 газа из которых потребила котельная МП Кадошкиноэлектротеплосеть. Потребление газа в разрезе по котельным за 2012г. приведено в табл.1.35. 

Таблица 1.35 – Объем потребленных ресурсов (газ) по основным котельным п. Кадошкино за 2012г.
	 Наименование 
	Вид топлива
	Фактическое потребление газа, тыс.м3

	
	
	

	Центральная
	газ
	546,943

	АО «КЭТЗ»
	газ
	2383,125

	Кадошкинская ДЮСШ 
	газ
	23,0

	Всего 
	 
	2953,07


отпуск тепловой энергии в сеть котельной «КЭТЗ»

Таблица 1.40 – Сводная таблица результатов расчетов НУР топлива на отпущенное тепло на каждый месяц периода регулирования и в целом за год для котельной МП “Кадошкиноэлектротеплосеть”

	Наименование котельной
	 
	Собственные нужды

	
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	В целом за год
	

	Котельная «Центральная»г.п. Кадошкино
	Гкал
	%

	Отпуск тепла, Гкал
	1987,667
	1761,001
	1579,517
	864,060
	71,250
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	669,804
	1347,006
	1757,511
	10037,817
	
	

	Нормативный удельный расход топлива на отпущенное тепло, кг.у.т/Гкал
	158,414
	158,580
	158,479
	159,042
	169,102
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	159,305
	160,391
	158,419
	158,909
	159,664
	1,566


2.2 Прогноз перспективной застройки

Прогнозируемые годовые объемы прироста перспективной застройки для каждого из периодов были определены по состоянию на начало следующего периода, т.е. исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого периода (например, в период 2013-2017 гг.), приводится прирост ресурсопотребления для условного 2017 г., в период 2018-2022г.г. – прирост ресурсопотребления за счет новой застройки, введенной в эксплуатацию в данный период и т.д. 

Прогноз ввода жилищного фонда в целях многоэтажного строительства до 2017 г. принят по данным Администрации Кадошкинского городского поселения.

По объектам общественного назначения: бассейна, многофункционального спортивного зала в МОУ «Кадошкинской средней школы» площади фонда недвижимости приняты по данным Администрации Кадошкинского городского поселения.

Из представленных данных видно, что в период до 2017 г. в Кадошкинском городском поселении прогнозируется прирост фондовплощадейна уровне 3157,56 м2. При этом данный прирост обеспечивается строительством двух жилых домов (ж/д №9, ул. Заводская; ж/д №1а, ул. Светотехническая). 

В период с 2018 по 2022 гг., с 2023 по 2027 гг. перспективная застройка определялась экспертно по данным плана строительства, представленным Администрации Кадошкинского городского поселения.

Из представленных данных видно прирост жилищного фонда в Кадошкинском городском поселении в период до 2027 г. прогнозируется на уровне 3157,56 м2, прирост общественного фонда - на уровне 1828 м2.

Суммарный ввод строительных площадей согласно табл. 2.3 ожидается 4985,56 м2.

Таблица 2.1 –  Жилищный фонд системы централизованного теплоснабжения
	Наименование
	Базовый год 2012 г.
	2017 г.
	2022 г.
	Конец периода 2027 г.

	Жилищный фонд, м2
	32491,99
	35649,55
	35649,55
	35649,55

	Удельные м2 /чел
	25,58
	28,07
	28,07
	28,07

	Административно-бытовые здания, м2
	4266,65
	4141,65
	5969,65
	5969,65

	Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения, м2
	6189,9
	6189,9
	6189,9
	6189,9

	Объекты здравоохранения, м2
	4396,5
	4396,5
	4396,5
	4396,5


Таблица 2.2 – Перспективный спрос на тепловую мощность (на отопительно-вентиляционные цели), Гкал/ч
	Наименование
	Базовый год 2012 г.
	2017 г.
	2022 г.
	Конец периода 2027 г.

	Жилищный фонд, Гкал/ч
	2,4276
	2,7296
	2,7296
	2,7296

	Удельный спрос на ТЭ, ккал/ч/ м2        
	74,714
	76,568
	76,568
	76,568

	Административно-бытовые здания, Гкал/ч
	0,5284
	0,5045
	1,0685
	1,0685

	Удельный спрос на ТЭ, ккал/ч/м2
	123,85
	121,81
	178,99
	178,99

	Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения, Гкал/ч
	0,4648
	0,4648
	0,4648
	0,4648

	Удельный спрос на ТЭ, ккал/ч/ м2
	75,084
	75,084
	75,084
	75,084

	Объекты здравоохранения, Гкал/ч
	0,4029
	0,4029
	0,4029
	0,4029

	Удельный спрос на ТЭ, ккал/ч/ м2
	91,648
	91,648
	91,648
	91,648


Таблица 2.3 - Прогноз перспективной застройки и тепловой нагрузки на период до 2027 г.

	№ пл. 
	Наименование объекта
	Ориентировочный срок вода
	Характеристика здания 
	Тепловая нагрузка на здание, Гкал/ч
	Теплопотребление, Гкал/год

	
	
	
	объём здания, м3
	площадь здания, м2
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Жилой 48 квартирный дом по ул. Заводская
	 2014-2015
	7 121,8
	1578,78
	0,151
	356

	2.
	Бассейн
	2017-2019
	12205
	1828
	0,939
	2226

	3
	Жилой 48 квартирный дом по ул. Светотехническая
	2015-2017
	7 121,8
	1578,78
	0,151
	356

	Всего
	
	26448,6
	4985,56
	1,241
	2938


Таблица 2.4 – Прогноз перспективной тепловой нагрузки (роста тепловой нагрузки существующих объектов) на период до 2027 г

	Наименование объекта
	Ориентировочный срок вода
	Тепловая нагрузка на здание, Гкал/ч
	Теплопотребление, Гкал/год

	Д/сад "Теремок"
	2015
	0,110
	265,8

	Д/сад "Солнечный"
	2015
	0,110
	265,8

	«Кадошкинская ДЮСШ»
	2023
	0,248
	516,5


3.2.3.3. Поверочный расчет тепловой сети
Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями.  Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные 

3.2.3.6. Коммутационные задачи
Анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок и т.д.

3.2.3.7. Пьезометрический график
Целью    построения    пьезометрического    графика    является    наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского). Это основной аналитический инструмент специалиста по гидравлическим расчетам тепловых сетей. При этом на экран выводятся:линия давления в подающем трубопроводе; линия давления в обратном трубопроводе; линия поверхности земли; линия потерь напора на шайбе; высота здания; линия вскипания; линия статического напора, цвет и стиль линий задается пользователем.

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

Построению пьезометрического графика предшествует выбор искомого пути. Для этой цели на схеме тепловой сети отмечаются не менее двух узлов, через которые должен пройти выбранный путь. В общем случае, с учетом закольцованности тепловых сетей, может существовать более одного пути, соединяющего заданные точки. В этом случае для однозначного определения результата можно указать промежуточные точки, либо изменить критерий поиска пути (это может быть минимизация количества участков, минимизация гидравлического сопротивления либо минимизация суммарной длины, поиск по линиям подающей или обратной магистрали). Путь строится программой автоматически, найденный путь "подсвечивается" на экране цветом выделения.

После выбора требуемого пути одним кликом мыши строится пьезометрический график. Состав отображаемой на нем информации, легенда и масштаб представления легко настраиваются пользователем в удобном для него виде. График может быть при необходимости распечатан либо экспортирован в другие приложения через буфер обмена Windows.

Пьезометрический график является незаменимым инструментом при калибровке гидравлической модели тепловой сети,поскольку графическая интерпретация гидравлического режима позволяет одновременно качественно и количественно оценить поправки, которые необходимо внести в расчетную модель, чтобы она наиболее адекватно повторяла "гидравлическое поведение" реальной тепловой сети в эксплуатации.

3.2.3.8 Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию
Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

3.3. База данных электронной модели системы теплоснабжения р.п. Кадошкино

Графическая база данных по векторным слоям представляет собой семейство двоичных файлов, находящихся в одном каталоге и имеющих одно имя и разные расширения.

Для каждого векторного графического слоя обязательно должны существовать файлы с расширением B00 и B01, содержащие метрическую информацию об объектах слоя.

Хранение семантической информации в системе «Zulu» осуществляется в соответствии с реляционной моделью данных. Вся семантическая информация содержится в таблицах. База данных представляет собой группу таблиц, между которыми установлены связи. Это означает, что одной записи в какой-либо из таблиц реляционной базы данных может соответствовать одна или несколько записей другой таблицы этой базы данных, в зависимости от типа связи между этими двумя таблицами.

Описание набора таблиц и связей между ними определяет структуру базы данных. Изменяя структуру, можно получать различные базы данных как из разных, так и из одних и тех же исходных таблиц. Каждая структура базы данных «Zulu» хранится в отдельном файле описания с расширением ZB (ZuluBase). Подключая к графическому слою ту или иную структуру базы данных, пользователь тем самым подключает к слою текущие правила выполнения запросов к семантической базе.

Это дает возможность иметь для одного графического слоя и для каждого типа несколько баз данных с различной структурой, подключая их попеременно, в зависимости от решаемой пользователем задачи.

Существует, однако, одно принципиальное ограничение, касающееся структуры базы данных, подключаемой к графическому слою. Привязать семантическую базу данных к графическому слою означает задать соответствие между объектами из графического слоя и записями из семантической базы данных. Исходя из этого, одна из связей в базе не является связью «таблица-таблица», а является связью «слой-таблица». Поле связи с графическим слоем – это поле базовой таблицы (обязательно числовое), значения которого соответствуют значениям ключей объектов слоя. Таким образом, из всех таблиц, входящих в состав семантической базы данных, только одна (базовая) таблица имеет непосредственную связь со слоем.

«Zulu» поддерживает работу с реляционными базами данных, используя сервис BorlandDatabaseEngine (BDE) компании Inprise. Основным объектом, с которым оперирует BDE, является база данных. Это может быть действительная база данных, например, Microsoft SQL Server или база данных MicrosoftAccess, а может быть совокупность таблиц Paradox или dBase. Система Zulu также оперирует понятием база данных, однако, здесь под этим термином подразумевается совокупность таблиц и связей между ними, объединенных для выполнения запроса к реальной базе данных с целью получить заданный пользователем срез информации. База данных Zulu задается файлом-описателем базы данных, имеющим расширение ZB и именуемым в дальнейшем zb-файлом.

Описатель базы данных Zulu хранит следующую информацию:список таблиц, участвующих в запросе;список таблиц –

справочников;набор запросов, задающих правила выборки данных из таблиц;набор сменных форм для отображения разного представления информации.

3.4.1. Информационно-графическое описание объектов системы теплоснабжения положения

На этапе описания объектов системы теплоснабженияр.п. Кадошкино было проведено информационно-графическое описание существующих объектов системы.

В состав плана города входят следующие слои: улицы; дома; городская черта; границы кварталов; названия улиц; подписи районов; границы водных объектов.

В качестве исходного материала для позиционирования объектов системы теплоснабжения (источники тепловой энергии, тепловые сети, потребители) на карте города были использованы схемы тепловых сетей теплоисточников.

В электронной модели тепловая сеть состоит из узлов и ветвей, связывающих эти узлы. К узлам относятся следующие объекты: источники, насосные станции, тепловые камеры, задвижки, потребители и т.д. Ряд элементов, такие как тепловые камеры, потребители и т.д., допускают дальнейшую классификацию.

Параллельно данному этапу проводился этап информационного описания объектов системы теплоснабжения: источники тепловой энергии, потребители, участки тепловых сетей, ЦТП.

Основой семантических данных об объектах системы теплоснабжения были базы данных по нагрузкам потребителей, а также информация по участкам тепловых сетей, источникам, потребителям.

В существующей базе данных электронной модели описаны следующие паспортные характеристики по приведенным ниже типам объектов системы теплоснабжения. Состав информации по каждому типу объектов носит как справочный характер (например: материал камеры, балансовая принадлежность и т.д.), так и необходим для функционирования расчетной модели. Полнота заполнения базы данных по параметрам зависела от наличия исходных данных.

Таким образом, в результате выполнения данного этапа работ была создана карта города, выполнена привязка всех объектов системы теплоснабжения к карте, сформирована база данных по объектам.

Общий вид разработанной электронной модели системы теплоснабжения г.п. Кадошкино представлен на рисунке 3.1.
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Рисунок 3.1 - Общий вид рабочего экрана электронной модели системы теплоснабжения г.п. Кадошкино

Таблица 3.1 – Результаты гидравлического расчета СЦТ от котельной «Центральная»
	Наименование узла
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час
	Расход сетевой воды на СО, т/ч
	Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм
	Потеpинапоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м
	Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м
	Давление в подающем трубопроводе, м
	Давление в обратном трубопроводе, м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Кадошкинская средняя школа
	0,295
	11,8
	19,114
	10,431
	16,43
	43,92
	27,48

	Стационарная больница (ЦРБ)
	0,109
	4,36
	11,857
	9,619
	15,62
	41,91
	26,29

	Поликлиника (ЦРБ)
	0,063
	2,52
	9,578
	7,547
	15,55
	41,87
	26,33

	Кухня (ЦРБ)
	0,02
	0,8
	5,203
	8,735
	14,73
	40,47
	25,73

	Детское отделение (ЦРБ)
	0,098
	3,92
	11,361
	9,225
	15,23
	41,71
	26,49

	Администрация Кадошкинского
	0,081
	3,24
	9,715
	11,785
	17,79
	42,09
	24,31

	Мед. центр "Резерв"
	0,091
	3,64
	10,004
	13,227
	19,23
	44,41
	25,19

	ул. Светотехническая, 19
	0,162
	6,48
	13,922
	11,177
	17,18
	39,09
	21,91

	ул. Светотехническая, 22
	0,041
	1,64
	6,88
	12,007
	18,01
	39,5
	21,5

	ул. Светотехническая, 20
	0,132
	5,28
	13,478
	8,449
	14,45
	37,72
	23,28

	ул. Светотехническая, 32
	0,076
	3,04
	8,969
	14,281
	20,28
	42,64
	22,36

	Д/сад "Солнечный"
	0,086
	3,44
	10,386
	10,169
	16,17
	40,58
	24,42

	Прачка детского комбината
	0,003
	0,12
	2,488
	12,757
	18,76
	41,88
	23,12

	Д/сад "Теремок"
	0,083
	3,32
	9,857
	11,675
	17,67
	41,34
	23,66

	ул. Светотехническая, 30
	0,082
	3,28
	9,104
	15,664
	21,66
	43,33
	21,67

	ул. Светотехническая, 26
	0,083
	3,32
	9,999
	11,025
	17,03
	41,01
	23,99

	ул. Светотехническая, 5
	0,096
	3,84
	11,821
	7,551
	13,55
	39,28
	25,72

	ул. Светотехническая, 7
	0,145
	5,8
	14,953
	6,729
	12,73
	38,86
	26,14

	ул. Светотехническая, 9
	0,219
	8,76
	19,818
	4,975
	10,97
	36,39
	25,41

	ул. Светотехническая, 2
	0,115
	4,6
	14,745
	4,477
	10,48
	36,14
	25,66

	ул. Светотехническая, 1
	0,176
	7,04
	20,49
	2,812
	8,81
	34,91
	26,09

	ул. Светотехническая, 24
	0,091
	3,64
	10,849
	9,563
	15,56
	40,28
	24,72

	ул. Светотехническая, 18
	0,098
	3,92
	11,731
	8,114
	14,11
	39,56
	25,44

	ул. Светотехническая, 3
	0,131
	5,24
	13,947
	7,256
	13,26
	39,13
	25,87

	ул. Светотехническая, 16
	0,15
	6
	15,444
	6,328
	12,33
	38,66
	26,34


Продолжение табл. 3.1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ул. Светотехническая, 14
	0,143
	5,72
	16,537
	4,375
	10,37
	37,69
	27,31

	ул. Светотехническая, 11
	0,209
	8,36
	26,389
	1,441
	7,44
	36,02
	28,58

	Кадошкинский отдел культуры
	0,19
	7,6
	14,878
	11,789
	17,79
	42,09
	24,31

	ул. Заводская, 17
	0,036
	1,44
	6,652
	10,589
	15,59
	38,09
	22,51

	ул. Заводская, 15
	0,041
	1,64
	7,184
	10,097
	15,1
	37,85
	22,75

	ул. Заводская, 13
	0,041
	1,64
	7,464
	8,665
	13,67
	37,13
	23,47

	ул. Заводская, 11
	0,036
	1,44
	7,094
	8,188
	13,19
	36,89
	23,71

	ул. Дзержинского, 4
	0,072
	2,88
	9,593
	9,794
	15,79
	40,2
	24,4

	ул. Светотехническая, 28
	0,115
	4,6
	11,182
	13,534
	19,53
	42,27
	22,73

	ГРП2
	0,005
	0,2
	2,195
	17,24
	23,24
	44,12
	20,88

	ул. Крупская, 16
	0,004
	0,16
	2,035
	14,919
	17,92
	42,16
	24,24

	Прачка (ЦРБ)
	0,015
	0,6
	4,364
	9,926
	14,93
	41,56
	26,64

	МБУ ДОД "ДЮСШ"
	0,075
	3
	10,153
	8,47
	14,47
	40,33
	25,87

	Ж/д, 1а
	0,151
	6,04
	14,753
	7,702
	13,7
	37,45
	23,75

	Бассейн
	0,089
	3,56
	11,053
	8,49
	14,49
	39,35
	24,85

	Ж/д, №9
	0,151
	6,04
	14,901
	7,4
	12,4
	36,5
	24,1


Таблица 3.2 – Результаты гидравлического расчета СЦТ от котельной «Центральная»
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpеннийдиаметp подающего тpубопpовода, м
	Вид прокладки тепловой сети
	Год ввода
	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м
	Скорость движения воды в под.тр-де, м/с

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	т.2-7
	ТУ2-30
	70
	0,125
	Надземная
	2008
	11,8
	0,1
	1,093
	0,283

	т.2-6
	т.2-7
	135
	0,125
	Надземная
	2013
	11,8
	0,143
	1,005
	0,274

	т.2-5
	т.2-6
	55
	0,125
	Подземная канальная
	2013
	11,8
	0,07
	1,005
	0,274

	ТУ2-23
	т.2-5
	3
	0,125
	Надземная
	2013
	11,8
	0,014
	1,005
	0,274

	ТУ2-23
	ТУ2-24
	32
	0,08
	Надземная
	2020
	12,2
	0,495
	12,59
	0,727

	ТУ2-24
	ТУ2-25
	30
	0,07
	Надземная
	2020
	4,36
	0,094
	2,869
	0,323

	ТУ2-25
	Стационарная больница (ЦРБ)
	47
	0,07
	Надземная
	2020
	4,36
	0,168
	2,869
	0,323

	ТУ2-26
	Поликлиника (ЦРБ)
	2,5
	0,08
	Надземная
	2020
	2,52
	0,004
	0,487
	0,143

	ТУ2-26
	ТУ2-27
	33,5
	0,08
	Надземная
	2020
	5,32
	0,085
	2,122
	0,302

	ТУ2-27
	ТУ2-28
	12,5
	0,04
	Надземная
	1986
	1,4
	0,107
	7,299
	0,352

	ТУ2-27
	ТУ2-29
	14
	0,08
	Надземная
	2020
	3,92
	0,019
	1,16
	0,222

	ТУ2-29
	Детское отделение (ЦРБ)
	43,5
	0,08
	Надземная
	2020
	3,92
	0,062
	1,16
	0,222

	ТУ2-22
	ТУ2-23
	60
	0,125
	Надземная
	2014
	24
	0,385
	4,108
	0,557

	ТУ2-22
	Администрация Кадошкинского ра
	19
	0,07
	Надземная
	2010
	3,24
	0,059
	1,854
	0,254

	ТУ2-11
	ТУ2-22
	52
	0,125
	Надземная
	2014
	27,24
	0,295
	5,285
	0,632

	ТУ2-10
	ТУ2-11
	74
	0,15
	Надземная
	2014
	50,08
	0,539
	6,844
	0,807

	ТУ2-10
	Мед. центр "Резерв"
	64
	0,07
	Надземная
	2010
	3,64
	0,172
	2,334
	0,286

	т.2-2
	ТУ2-9
	50
	0,15
	Надземная
	2015
	53,72
	0,505
	7,87
	0,866

	т.2-1
	т.2-2
	13
	0,15
	Подземная канальная
	2015
	53,72
	0,289
	7,87
	0,866

	ТУ2-1
	т.2-1
	84
	0,15
	Надземная
	2015
	53,72
	0,847
	7,87
	0,866

	ТУ2-6
	ул. Светотехническая, 19
	52,5
	0,07
	Надземная
	2006
	6,48
	0,455
	7,327
	0,508

	ТУ2-6
	ТУ2-7
	10
	0,1
	Надземная
	2020
	1,64
	0,001
	0,067
	0,059

	ТУ2-7
	ул. Светотехническая, 22
	2
	0,04
	Надземная
	2020
	1,64
	0,039
	7,644
	0,372

	ТУ2-8
	ул. Светотехническая, 20
	3
	0,08
	Надземная
	2023
	5,28
	0,031
	2,09
	0,299

	ТУ2-3
	ул. Светотехническая, 32
	10
	0,05
	Надземная
	2019
	3,04
	0,115
	8,118
	0,441


Продолжение табл. 3.2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ТУ2-3
	ТУ2-4
	33
	0,15
	Надземная
	2019
	75,1208
	0,871
	15,357
	1,211

	ТУ2-4
	ТК2-1
	100
	0,15
	Надземная
	2019
	60,3983
	1,253
	9,941
	0,974

	ТУ2-4
	ТУ2-5
	19
	0,1
	Надземная
	2021
	14,6025
	0,135
	4,91
	0,53

	ТУ2-5
	Д/сад "Теремок"
	46,5
	0,07
	Надземная
	2009
	6,4825
	0,412
	7,333
	0,509

	Центральная
	ТУ1-1
	15
	0,15
	Надземная
	2006
	74,12
	1,513
	16,041
	1,227

	ТУ1-1
	ул. Светотехническая, 30
	7
	0,05
	Надземная
	2010
	3,28
	0,155
	11,684
	0,516

	ТУ1-3
	ул. Светотехническая, 26
	12
	0,05
	Надземная
	2014
	3,32
	0,156
	9,67
	0,482

	ТУ1-3
	ТУ1-4
	39
	0,15
	Надземная
	2012
	62,92
	0,505
	11,571
	1,042

	ТК1-1
	ул. Светотехническая, 5
	22,5
	0,05
	Подземная канальная
	2020
	3,84
	0,352
	12,914
	0,557

	ТК1-2
	ул. Светотехническая, 7
	70
	0,07
	Подземная канальная
	2020
	5,8
	0,39
	5,053
	0,429

	ТК1-2
	ТУ1-15
	65
	0,1
	Подземная канальная
	2015
	20,4
	0,702
	9,55
	0,74

	ТУ1-15
	ТУ1-15а
	40
	0,1
	Надземная
	2020
	20,4
	0,472
	9,55
	0,74

	ТУ1-4
	ТУ1-5
	38
	0,15
	Надземная
	2012
	32,88
	0,194
	3,178
	0,545

	ТУ1-5
	ул. Светотехническая, 24
	12
	0,05
	Надземная
	2018
	3,64
	0,188
	11,611
	0,528

	ТУ1-5
	ТУ1-6
	79
	0,125
	Надземная
	2015
	29,24
	0,595
	6,085
	0,679

	ТУ1-6
	ул. Светотехническая, 18
	17
	0,05
	Надземная
	2015
	3,92
	0,317
	13,454
	0,569

	ТУ1-6
	ТУ1-7
	68
	0,125
	Надземная
	2012
	25,32
	0,362
	4,57
	0,588

	ТУ1-7
	ул. Светотехническая, 3
	83
	0,07
	Подземная канальная
	2018
	5,24
	0,384
	4,131
	0,388

	ТУ1-7
	ТУ1-8
	62
	0,1
	Надземная
	2015
	20,08
	0,706
	9,254
	0,728

	ТУ1-8
	ул. Светотехническая, 16
	20
	0,07
	Надземная
	2014
	6
	0,142
	5,405
	0,444

	ТУ1-8
	ТУ1-9
	58
	0,1
	Надземная
	2014
	14,08
	0,319
	4,567
	0,511

	ТУ1-10
	ул. Светотехническая, 14
	12
	0,07
	Надземная
	2023
	5,72
	0,108
	4,916
	0,423

	ТУ1-10
	ТУ1-11
	95
	0,07
	Надземная
	2015
	8,36
	1,097
	10,45
	0,619

	ТУ2-17
	ул. Заводская, 17
	2
	0,04
	Надземная
	2022
	1,44
	0,025
	5,907
	0,326

	ТУ2-17
	ТУ2-18
	28
	0,08
	Надземная
	2015
	10,76
	0,259
	8,589
	0,61

	ТУ2-18
	ул. Заводская, 15
	2
	0,05
	Надземная
	2022
	1,64
	0,012
	2,391
	0,238

	ТУ2-18
	ТУ2-20
	48,5
	0,07
	Надземная
	2022
	9,12
	0,716
	12,426
	0,675

	ТУ2-20
	ул. Заводская, 13
	2
	0,05
	Надземная
	2023
	1,64
	0,012
	2,391
	0,238

	ТУ2-20
	ТУ2-21
	27
	0,07
	Надземная
	2023
	7,48
	0,241
	8,376
	0,554

	ТУ2-21
	ул. Заводская, 11
	2
	0,05
	Надземная
	2023
	1,44
	0,009
	1,85
	0,209

	ТУ2-13
	Кадошкинский отдел культуры
	43
	0,1
	Надземная
	2008
	7,6
	0,087
	1,494
	0,287

	ТУ2-13
	ТУ2-14
	135
	0,1
	Надземная
	2022
	15,08
	0,735
	4,452
	0,547


Продолжение табл. 3.2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ТУ2-14
	ул. Дзержинского, 4
	39
	0,05
	Надземная
	2023
	2,88
	0,349
	7,292
	0,418

	ТУ2-14
	ТУ2-15
	14,5
	0,1
	Надземная
	2015
	12,2
	0,069
	3,435
	0,443

	ТУ1-16
	ул. Светотехническая, 1
	105
	0,07
	Надземная
	2018
	7,04
	0,921
	7,425
	0,521

	ТУ1-16
	ул. Светотехническая, 2
	12,5
	0,07
	Надземная
	2018
	4,6
	0,089
	3,19
	0,341

	ТУ2-15
	ТУ2-16
	34
	0,1
	Надземная
	2015
	12,2
	0,148
	2,929
	0,443

	ТУ2-16
	ТУ2-17
	52,5
	0,1
	Надземная
	2015
	12,2
	0,21
	3,435
	0,443

	ТУ1-2
	ТУ1-3
	90
	0,15
	Надземная
	2012
	66,24
	1,453
	12,82
	1,097

	ТУ1-2
	ул. Светотехническая, 28
	15
	0,05
	Надземная
	2015
	4,6
	0,355
	18,496
	0,667

	ТУ1-9
	ТУ1-10
	37
	0,08
	Надземная
	2020
	14,08
	0,692
	14,671
	0,798

	ТУ1-11
	ул. Светотехническая, 11
	39,3
	0,07
	Надземная
	2023
	8,36
	0,477
	10,45
	0,619

	ТУ1-14
	ТК1-1
	28,5
	0,125
	Подземная канальная
	2020
	30,04
	0,256
	6,421
	0,697

	ТК1-1
	ТК1-2
	65
	0,125
	Подземная канальная
	2015
	26,2
	0,373
	4,891
	0,608

	ТУ2-2
	ТУ2-3
	60,5
	0,15
	Надземная
	2019
	78,1608
	1,4
	16,622
	1,26

	ТУ2-2
	ГРП2
	4
	0,02
	Надземная
	1986
	0,2
	0,036
	7,603
	0,224

	ТУ2-4
	Прачка детского комбината
	5
	0,025
	Надземная
	2008
	0,12
	0,006
	0,788
	0,082

	ТУ1-15
	ул. Светотехническая, 9
	44,5
	0,07
	Надземная
	1986
	8,76
	0,735
	13,347
	0,687

	ТУ2-11
	ТУ2-12
	48,5
	0,125
	Надземная
	2015
	22,84
	0,229
	3,723
	0,53

	ТУ2-12
	ул. Крупская, 16
	10
	0,02
	Надземная
	2008
	0,16
	0,058
	4,898
	0,179

	ТУ2-12
	ТУ2-13
	6
	0,125
	Надземная
	2015
	22,68
	0,036
	3,671
	0,527

	ТУ2-24
	ТУ2-26
	60
	0,08
	Надземная
	2020
	7,84
	0,294
	4,578
	0,444

	ТУ2-9
	ТУ2-10
	78
	0,15
	Надземная
	2015
	53,72
	0,726
	7,87
	0,866

	ТУ1-1
	ТУ1-2
	45
	0,15
	Надземная
	2012
	70,84
	0,865
	14,656
	1,173

	ТУ1-4
	ТУ1-13
	52
	0,125
	Надземная
	2021
	30,04
	0,467
	6,421
	0,697

	ТУ1-13
	ТУ1-14
	30
	0,125
	Надземная
	2020
	30,04
	0,313
	6,421
	0,697

	ТУ2-5
	ТУ2-6
	100
	0,1
	Надземная
	2011
	8,12
	0,205
	1,703
	0,307

	ТУ2-1
	ТУ2-2
	25
	0,15
	Надземная
	2019
	78,3608
	0,497
	16,707
	1,263

	Центральная
	ТУ2-1
	18
	0,2
	Надземная
	2006
	132,0808
	0,347
	11,052
	1,222

	ТУ2-28
	Кухня (ЦРБ)
	1
	0,02
	Надземная
	1995
	0,8
	0,219
	119,149
	0,896

	ТУ2-28
	Прачка (ЦРБ)
	1
	0,02
	Надземная
	1995
	0,6
	0,123
	67,183
	0,672

	ТК2-1
	Д/сад "Солнечный"
	40
	0,1
	Надземная
	2015
	6,6025
	0,046
	1,018
	0,24

	ТК2-1
	ТК2-2
	50
	0,15
	Подземная без канальная
	2018
	53,7958
	0,507
	7,892
	0,867

	ТК2-5
	МБУ ДОД "ДЮСШ"
	5
	0,1
	Подвальная
	2007
	12,1923
	0,027
	3,431
	0,442


Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей разработаны в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 и пунктом 5 Требований к схемам теплоснабжения. Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей составлены для каждого из вариантов развития системы теплоснабжения.

В первую очередь рассмотрены балансы тепловой мощности существующего оборудования источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, сложившихся (установленных по утвержденным картам гидравлических режимов тепловых сетей) в отопительном периоде 2010-2012г. Установленные тепловые балансы в указанных годах являются базовыми и неизменными для всего дальнейшего анализа перспективных балансов последующих отопительных периодов. Данные балансы, а также установленные зоны действия источников тепловой энергии определены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, представлены в первом разделе «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

Далее рассмотрены балансы располагаемой тепловой мощности и перспективной присоединенной тепловой нагрузки для каждого из вариантов развития системы теплоснабжения, предложенных к рассмотрению. 

В данном случае использованы предложения о развитии (или сокращении) установленной тепловой мощности источников тепловой энергии и сокращению (или расширению) зон действия источников тепловой энергии с тем, чтобы обеспечить нормативные требования к перспективным резервам тепловой мощности источников теплоснабжения.

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки были составлены для источников тепловой энергии задействованных в схеме теплоснабжения города, на которых происходит изменение перспективной тепловой нагрузки. В балансах также приведены суммарные данные по установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузке прочих котельных, на которых тепловая нагрузка неизменна.

Анализ таблицы 4.2 показывает, что к 2017 г. суммарная расчетная присоединенная тепловая нагрузка по источникам теплоснабжения увеличится на 0,498 Гкал/ч или на 13,84% по отношению к уровню 2012 г. и составит 21,71 Гкал/ч; данное увеличение нагрузки приходится на котельную «Центральная», остальные источники г.п. Кадошкино остаются без изменения.

Таблица 4.4 – Прогнозируемые к 2024 г. приросты тепловых нагрузок в зонах действия теплоисточников при развитии систем теплоснабжения

	Источник
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Собственные нужды источникаГкал/ч
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	Резерв (+)/Дефицит (-)

	Котельная Центральнаяр.п.Кадошкино
	5,16
	5,11
	0,03
	0,20
	-0,18

	Котельная АО "КЭТЗ"
	18,80
	4,61
	0,09
	0,06
	14,05

	Котельная МУДОД «Кадошкинская ДЮСШ»
	0,30
	0,26
	0,00
	0,00
	0,05

	Всего
	24,26
	9,97
	0,12
	0,26
	13,91

	Прочие котельные (ООО "Мир цветов ТК")
	15,00
	12,75
	0,00
	0,00
	2,25

	Всего
	39,26
	22,72
	0,12
	0,26
	16,16


4.2.3Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2027 г.

Прогнозируемые приросты тепловых нагрузок за период с 2023 г. по 2027 г. включительно в зонах действия котельной «Центральная», задействованных в схеме теплоснабжения по рассматриваемому варианту, приведены в таблице 4.5.

Таблица 4.5 – Прогнозируемые к 2027 г. приросты тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников при развитии систем теплоснабжения

	Источник
	Базовая нагрузка на 2022 г.
	Прирост тепловой нагрузки

	Котельная Центральная п.Кадошкино
	5,11
	5,35

	Котельная АО "КЭТЗ"
	4,61
	4,61

	Котельная МУДОД «Кадошкинская ДЮСШ»
	0,26
	0,26

	Всего
	9,97
	10,22

	Прочие котельные (ООО "Мир цветов ТК")
	12,75
	12,75

	Всего
	22,72
	22,97


На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа перспективных тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников определено, что для обеспечения прогнозируемых тепловых нагрузок необходимо по источникам теплоснабжения к 2027 г. включительно выполнить следующие мероприятия:

– установка дополнительного котла в котельной «Центральная» EcomaxN870 cтеплопроизводительностью 0,75Гкал.

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2027 г. при выполнении указанных выше мероприятий представлены в таблице 4.6.

Таблица 4.6 – Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на 2027 г. при развитии систем теплоснабжения

	Источник
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Собственные нужды источника, Гкал/ч
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	Резерв (+)/Дефицит (-)

	Котельная Центральнаяр.пКадошкино
	5,91
	5,35
	0,04
	0,20
	0,32

	Котельная АО "КЭТЗ"
	18,80
	4,61
	0,09
	0,06
	14,05

	Котельная МУДОД «Кадошкинская ДЮСШ»
	0,30
	0,26
	0,00
	0
	0,04

	Всего
	25,01
	10,22
	0,12
	0,285
	14,39

	Прочие котельные (ООО "Мир цветов ТК")
	15,00
	12,75
	0,00
	0,00
	2,25

	Всего
	39,26
	22,97
	0,12
	0,29
	16,64


4.2.4 Выводы о резервах (дефицитах) тепловой мощности существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки

Значения резервов (дефицит) тепловой мощности источников теплоснабжения г.п. Кадошкино для развития системы теплоснабжения, отдельно по периодам реализации схемы теплоснабжения представлены в таблице 4.7.

Таблица 4.7 – Резервы тепловой мощности на теплоисточниках г.п. Кадошкино

	Наименование варианта развития
	Резерв(+)/Дефицит(-) тепловой мощности, Гкал/ч

	
	2012г.
	2017г.
	2022г.
	2027г.

	в т.ч. на источниках теплоснабжения
	15,40
	14,90
	13,91
	14,39

	в т.ч. на котельных, задействованных в схеме теплоснабжения
	17,65
	17,15
	16,16
	16,64


При положительном общем балансе располагаемой тепловой мощности теплоисточников и присоединенной тепловой нагрузки р.п. Кадошкиноотсутствуют дефициты на отдельных теплоисточниковпоселка на разных этапах.

5.Перспективные балансы водоподготовитенльных установок

5.1 Общие положения

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок разрабатываются в соответствии c подпунктом 3 пункта 3 и пунктом 40 Требований к схемам теплоснабжения.

В результате разработки в соответствии с пунктом 40 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

- установлены перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии;

- составлен баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети и определены резервы и дефициты производительности ВПУ.

5.2 Перспективные объемы теплоносителя

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:

Регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя;

Расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя;

Сверхнормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям будет сокращаться, темп сокращения будет зависеть от темпа работ по реконструкции тепловых сетей;

Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения, на базе запланированных к строительству котельных будет осуществляться по независимой схеме присоединения систем отопления потребителей и закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты.Перспективный баланс теплоносителя системы теплоснабжения приведен в табл. 5.1.  

Таблица 5.1 – Перспективный баланс теплоносителя системы теплоснабжения

	Показатель
	Единицы измерения
	2012г
	2013г.
	2014г.
	2015г.
	2016г.
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2025г.
	2026г
	2027г.

	Зона действия котельной "Центральная" МП Кадошкиноэлектротеплосеть

	Всего подпитка тепловой сети, вт.ч.
	тонн/год  
	887,87
	887,87
	887,87
	887,87
	887,87
	887,87
	1124,01
	1124,01
	1124,01
	1124,01
	1124,01
	1172,01
	1172,01
	1172,01
	1172,01
	1172,01
	1172,01

	на пусковое заполнение
	тонн/год  
	94,86
	94,86
	94,86
	94,86
	94,86
	94,86
	107,20
	107,20
	107,20
	107,20
	107,20
	110,75
	110,75
	110,75
	110,75
	110,75
	110,75

	Годовые затраты и потери теплоносителя с утечками
	тонн/год  
	793,01
	793,01
	793,01
	793,01
	793,01
	793,01
	1016,81
	1016,81
	1016,81
	1016,81
	1016,81
	1061,26
	1061,26
	1061,26
	1061,26
	1061,26
	1061,26

	Зона действия котельной АО "КЭМЗ"

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.
	тонн/год  
	225,23
	225,23
	225,23
	225,23
	225,23
	225,23
	225,23
	225,23
	225,23
	225,23
	225,23
	225,23
	225,23
	225,23
	225,23
	225,23
	225,23

	на пусковое заполнение
	тонн/год  
	24,06
	24,06
	24,06
	24,06
	24,06
	24,06
	24,06
	24,06
	24,06
	24,06
	24,06
	24,06
	24,06
	24,06
	24,06
	24,06
	24,06

	Годовые затраты и потери теплоносителя с утечками
	тонн/год  
	201,17
	201,17
	201,17
	201,17
	201,17
	201,17
	201,17
	201,17
	201,17
	201,17
	201,17
	201,17
	201,17
	201,17
	201,17
	201,17
	201,17


5.3 Балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети

В настоящее время на основных котельных р.п. Кадошкино имеются водоподготовительные установки.

Основное водоподготовительное оборудование котельной МП "Кадошкиноэлектротеплосеть" состоит из следующего оборудования: насос подпиточный для исходной воды AQUAJET 132М, фильтр механический DF11/2 SUPER, умягчительLM 7 FM, бак запаса воды V=2,0м3, насос-дозатор «DosamaticPPI-1», счетчик импульсов, бак запаса реагента. Основной схемой для очистки теплоносителя на ВПУ котельной ОАО «Кадошкинский электротехнический завод» является схема двухступенчатого Na – катионирования. Характеристика системы ВПУ котельных представлена в таблице 2.21. Исходной водой химводоочистки является вода питьевого качества из сети МП «Кадошкиноэлектротеплосеть». Показатели подпиточной воды соответствуют нормативным требованиям. 

В схеме теплоснабжения не планируется строительство новых котельных, а только увеличение установленной мощности в Центральной котельной, анализ производительности ВПУ котельных МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» и АО «КЭТЗ», показал, что реконструкции ВПУ не требуется. 

5.4 Аварийные режимы подпитки тепловой сети

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода, возможно организовать обеспечение подпитки за счет использования существующих баков 
6.2.3 Развитие источников теплоснабжения с 2023 до 2027 г.г.

Стратегия реконструкции источников тепловой энергии до 2027 г. заключаетсявустановке дополнительного котла EcomaxN870 с горелкой Ecoflam 700 и вспомогательного оборудования на нужды ГВС в котельной «Центральная» г.п. Кадошкино.

Капитальные вложения в развитие и реконструкцию источников тепловой энергии в период с 2023 до 2027г.г. представлены в табл. 6.1 Суммарные капитальные затраты до 2027 г. составляют 2250,70тыс. руб. без учета НДС и непредвиденных расходов.

Таблица 6.1 – Капитальные вложения в развитие и реконструкцию источников тепловой энергии с 2023-2027 г.г.

	Наименование объекта
	Мероприятия
	Год ввода в эксплуатацию
	Финансовые потребности, тыс. руб., без НДС в ценах с учетом дефлятора

	1
	2
	3
	5

	Котельная «Центральная»
	Установка котла EcomaxN870 с горелкой Ecoflam 700 
	2023г.
	2250,70

	Итого с 2023-2027 г.г.
	2250,70

	Итого за период 2013-2027г.г.
	2250,70


Финансовые потребности в реализацию проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии за весь период с 2013 до 2027 г.г. составят 2250,70тыс. руб. без учета НДС.

7Предложения по строительству, реконструкциии техническому тепловых сетей и сооружений на них


7.1 Общие положения

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них разрабатываются в соответствии с подпунктом «д» пункта 4, пунктом 11 и пунктом 43 Требований к схемам теплоснабжения.

В результате разработки в соответствии с пунктом 10 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

– обоснование предложений по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки жилых и административно бытовых зданий;

– обоснование предложений по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим или ликвидации котельных;

– обоснование предложений по новому строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

– обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

– обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

7.2 Структура предложений и проектов по теплоснабжению объектов перспективной застройки

7.2.1 Структура предложений

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей сформированы в проекте по каждому варианту развития схемы теплоснабжения р.п. Кадошкино. Согласно результатам обсуждения вариантов развития схемы теплоснабжения с теплоснабжающей организацией, а также публичного слушания наиболее предпочтительным является первый вариант развития. В связи с этим подробное описание проектов направленных на обеспечение теплоснабжения новых потребителей по существующим и вновь создаваемым тепловым сетям и сохранение теплоснабжения существующих потребителей от существующих тепловых сетей при условии надежности системы теплоснабжения приводятся по первому варианту. Проекты по вариантам, представленные на обсуждение и публичные слушания представлены в прил. 1.

Более детальная и подробная классификация групп проектов представлена ниже. На рис. 7.1 представлена трассировка по первому варианту развития схемы теплоснабжения.

7.2.2 Предложение по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей для обеспечения перспективной нагрузки

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей сформированы в составе групп:

– новое строительство тепловых сетей для присоединения новых потребителей до границ участка подключаемого объекта;

– реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения присоединения потребителей до 2027 года.

Проекты«Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузкир.п. Кадошкино на период до 2027 г.» охватывает комплекс мероприятий, направленных на реализацию задач по обеспечению перспективной застройки на период до 2025.
.4 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 


В ходе анализа характеристик тепловых сетей, отчетности по проведению ремонтов, а также визуального осмотра установлен эксплуатационный ресурс тепловых сетей (год ввода или последней перекладки). Тепловые сети не увлеченные в проекты №1 и №2 практически за период 2013-2027 г. отработают плановый ресурс 25 и более лет. Такими участками в большинстве являются вводные участки в жилым домам. В связи с этим на данныйпериодразработан проект по реконструкции данных тепловых сетей. Участки и их характеристики представлены в табл. 7.5.

Согласно данной таблице протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 444 м. Капитальные вложения составляет1961,852тыс. руб. без НДС. 
Таблица 7.5 – Реестр мероприятий проекта №3 развития тепловых сетей г.п. Кадошкино

	Мероприятия
	Характеристики
	Период реконструкции

	1
	2
	3

	с 2013 г. до 2017 г.
	 

	1.  Реконструкция вводного участка тепловой сети от ТУ1-6 до ж/д №18
	длина 17 м, надземная 2-х трубная, Ду50 изоляция ППМ
	2015 г.

	с 2018 г. до 2022 г.
	 

	1. Реконструкция магистрального участка тепловой сети от ТУ1-15 до ТУ1-16
	длина 117 м, надземная 2-х трубная, Ду100  изоляция ППМ
	2020 г.

	2. Реконструкция магистрального участка тепловой сети от ТУ2-4 до ТУ2-5
	длина 19 м, надземная 2-х трубная, Ду100 изоляция ППМ
	2021 г.

	3. Реконструкция вводного участка тепловой сети от ТУ1-7 до ж/д №3
	длина 83 м, подземная 2-х трубная, Ду70, изоляция ППМ
	2020 г.

	4. Реконструкция вводного участка тепловой сети от ТУ1-5 до ж/д №24
	длина 12 м, надземная 2-х трубная, Ду50, изоляция ППМ
	2020 г.

	5. Реконструкция вводного участка тепловой сети от ТУ1-16 до ж/д №2
	длина 12,5 м, надземная 2-х трубная, Ду70, изоляция ППМ
	2020 г.

	6. Реконструкция вводного участка тепловой сети от ТК1-2 до ж/д №7
	длина 70 м, подземная 2-х трубная, Ду70, изоляция ППМ
	2020 г.

	7.  Реконструкция вводного участка тепловой сети от ТК1-1 до ж/д №5
	длина 22,5 м, подземная 2-х трубная, Ду50, изоляция ППМ
	2020 г.

	8. Реконструкция вводного участка тепловой сети от ТУ1-7 до ж/д №22
	длина 2 м, надземная 2-х трубная, Ду40, изоляция ППМ
	2020 г.

	с 2023 г. до 2027 г.
	 

	1. Реконструкция магистрального участка тепловой сети от ТК2-20 до ТУ2-21
	длина 27 м, надземная 2-х трубная, Ду70, изоляция ППМ
	2023 г.

	2. Реконструкция вводного участка тепловой сети от ТУ1-17 до ж/д №17
	длина 2 м, надземная 2-х трубная, Ду40, изоляция ППМ
	2023 г.

	3. Реконструкция вводного участка тепловой сети от ТУ1-17 до ж/д №15
	длина 2 м, надземная 2-х трубная, Ду50, изоляция ППМ
	2023 г.

	
	
	


Продолжение табл. 7.6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	с 2023 г. до 2027 г.

	1. Реконструкция магистрального участка тепловой сети от ТК2-20 до ТУ2-21
	длина 27 м, надземная 2-х трубная, Ду70, изоляция ППМ
	92,880
	Новое строительство
	надземная
	0,0270
	70

	2. Реконструкция вводного участка тепловой сети от ТУ1-17 до ж/д №17
	длина 2 м, надземная 2-х трубная, Ду40, изоляция ППМ
	6,880
	Новое строительство
	надземная
	0,0020
	40

	3. Реконструкция вводного участка тепловой сети от ТУ1-17 до ж/д №15
	длина 2 м, надземная 2-х трубная, Ду50, изоляция ППМ
	6,880
	Новое строительство
	надземная
	0,0020
	50

	4. Реконструкция вводного участка тепловой сети от ТУ1-21 до ж/д №11
	длина 2 м, надземная 2-х трубная, Ду50, изоляция ППМ
	6,880
	Новое строительство
	надземная
	0,0020
	50

	5. Реконструкция вводного участка тепловой сети от ТУ1-20 до ж/д №13
	длина 2 м, надземная 2-х трубная, Ду50, изоляция ППМ
	6,880
	Новое строительство
	надземная
	0,0020
	50

	6. Реконструкция вводного участка тепловой сети от ТУ2-8 до ж/д №20
	длина 3 м, надземная 2-х трубная, Ду80, изоляция ППМ
	10,320
	Новое строительство
	надземная
	0,0030
	80

	7. Реконструкция вводного участка тепловой сети от ТУ1-11 до ж/д №11
	длина 39,3 м, надземная 2-х трубная, Ду70, изоляция ППМ
	135,192
	Новое строительство
	надземная
	0,0393
	70

	8. Реконструкция вводного участка тепловой сети от ТУ1-10 до ж/д №14 
	длина 12 м, надземная 2-х трубная, Ду70, изоляция ППМ
	41,280
	Новое строительство
	надземная
	0,0120
	70

	Всего
	 
	307,192
	 
	 
	0,089
	 

	Итого
	 
	1961,852
	 
	 
	0,444
	 


7.5 Установка индивидуальных тепловых пунктов в здания детских садов 
Установка индивидуальных тепловых пунктов, предусматривается для организации подготовки горячей воды для нужд детского сада«Теремок» и детского сада «Солнечный». Расчетные тепловые нагрузки (срененедельные) согласно табл. 2.4 раздела «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» составляют 0,11 Гкал/ч каждого здания. Перечень основного оборудования ИТП и ее стоимость представлена в табл. 7.7.

Таблица 7.7 – Финансовая потребность в реализации проекта 

	Мероприятия
	Характеристики ИТП
	Стоимость мероприятия в ценах 2013 г., без НДС, тыс. руб.

	Установка ИТП для организации подготовки горячей воды для нужд детского сада «Теремок» и детского сада «Солнечный»
	Тепловая  нагрузка ГВС – 0,11 Гкал/ч
	480,0

	Итого
	 
	480,0


8 Топливные балансы

8.1 Общие положения

Перспективные топливные балансы разработаны в соответствии подпунктом 6 пункта 3 и пунктом 23 Требований к схемам теплоснабжения. В результате разработки в соответствии с пунктом 23 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

- установлены перспективные объемы тепловой энергии, вырабатываемой на всех источниках тепловой энергии, обеспечивающие спрос на тепловую энергию и теплоноситель для потребителей, на собственные нужды котельных, на потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, на хозяйственные нужды предприятий;

- установлены объемы топлива для обеспечения выработки тепловой энергии на каждом источнике тепловой энергии;

- определены виды топлива, обеспечивающие выработку необходимой тепловой энергии;

- установлены показатели эффективности использования топлива и предлагаемого к использованию теплоэнергетического оборудования.

Перспективное топливопотребление было рассчитано для варианта развития системы теплоснабженияг.п. Кадошкино выбранного в качестве рекомендованного варианта развития системы теплоснабжения.

Для расчета выработки тепловой энергии, потребления топлива на котельной МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» и котельной ОАО «КЭТЗ» были приняты следующие условия:

- Перспективная выработка тепловой энергии рассчитывалась для каждой группы разнотипных котлоагрегатов установленных в котельных предпочтение в первоочередности загрузки отдается котлу с наибольшим КПД на наименьшем диапазоне загрузки (по режимной карте).

- Регулирование котлоагрегатов будет осуществляться по графику качественного регулирования;

- Для расчета перспективного отпуска тепловой энергии принимались значения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии.

Перспективный    УРУТ    на    выработку   тепловой    энергии    на существующем   оборудовании   принимался   в   соответствии   с существующими фактическими УРУТ на выработку тепловой энергии;УРУТ   на   выработку тепловой   энергии   для   вновь   вводимого оборудования принималсявсоответствии номинальными характеристиками этого оборудования при работе на конкретном виде топлива.

Таблица 8.1 – Перспективные плановые значения удельных расходов топлива на отпуск тепловой энергии

	Показатель
	2012г
	2013г.
	2014г.
	2015г.
	2016г.
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2025г.
	2026г
	2027г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Зона действия котельной "Центральная" МП "Кадошкиноэлектротеплосеть"

	Отпуск тепловой энергии тепловой энергии
	9602,35
	9571,13
	9571,13
	9571,13
	9571,13
	9571,13
	11278,70
	11278,70
	11278,70
	11278,70
	11278,70
	11707,72
	11707,72
	11707,72
	11707,72
	11707,72
	11707,72

	НУР топлива, кг.у.т./Гкал 
	158,97
	158,97
	158,97
	158,97
	158,97
	158,97
	152,93
	152,93
	152,93
	152,93
	152,93
	159,35
	159,35
	159,35
	159,35
	159,35
	159,35

	Зона действия котельной АО "КЭМЗ"

	Отпуск тепловой энергии
	9265,06
	9265,06
	9265,06
	9265,06
	9265,06
	9265,06
	9265,06
	9265,06
	9265,06
	9265,06
	9265,06
	9265,06
	9265,06
	9265,06
	9265,06
	9265,06
	9265,06

	НУР топлива, кг.у.т./Гкал
	168,66
	168,66
	168,66
	168,66
	168,66
	168,66
	168,66
	168,66
	168,66
	168,66
	168,66
	168,66
	168,66
	168,66
	168,66
	168,66
	168,66


Таблица 8.2 – Прогнозное потребление топлива теплоисточникамир.п. Кадошкино

	Энергоисточники
	2012г.
	2017г.
	2022г.
	2027г.

	
	Отпуск тепла, Гкал
	Потребление топлива на отпуск тепла тыс.т.у.т.
	Суммарное потребление топлива,  тыс.т.у.т.
	Отпуск тепла, Гкал
	Потребление топлива на отпуск тепла тыс.т.у.т.
	Суммарное потребление топлива,  тыс.т.у.т.
	Отпуск тепла, Гкал
	Потребление топлива на отпуск тепла тыс.т.у.т.
	Суммарное потребление топлива,  тыс.т.у.т.
	Отпуск тепла, Гкал
	Потребление топлива на отпуск тепла тыс.т.у.т.
	Суммарное потребление топлива,  тыс.т.у.т.

	Котельная Центральная
	9602,35
	1,53
	3,09
	9571,13
	1,52
	3,08
	11278,70
	1,72
	3,29
	11707,72
	1,87
	3,43

	Котельная ОАО "КЭТЗ"
	9265,06
	1,56
	
	9265,06
	1,56
	
	9265,06
	1,56
	
	9265,06
	1,56
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Рисунок 8.1 – Прогнозное потребление топлива основными теплоисточниками р.п. Кадошкино

Прирост и снижение потребления топлива по отношению к уровню 2012 года составит:

- к 2017 году – произойдет снижение валового расхода топлива, 0,005тыс.т.у.т.;

- к 2022 году – произойдет прирост валового расхода топлива 0,20 тыс.т.у.т;

- к 2027 году –произойдет прирост валового расхода топлива 0,14 тыс.т.у.т;.

Таким образом, наибольший прирост потребления топлива к 2027 году ожидается на котельной «Центральная».  При этом прирост потребления топлива на этих энергоисточниках будет относиться к затратам топлива на отпуск тепловой энергии.

9. Оценка надежности системы теплоснабжения
9.1 Общие положения

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность».

В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- СЦТ в целом Рсцт = 0,9-0,97-0,99 = 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью СЦТ к отопительному сезону;

- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494.

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С.

9.2 Методика расчета вероятности безотказной работы тепловых объектов

9.2.1 Термины и определения

Термины и определения, используемые в данном разделе соответствуют определениям ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике».

Надежность - свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

- Безотказность - свойство тепловой сети непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки;

- Долговечность - свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта;

- Ремонтопригодность - свойство элемента тепловой сети, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта;

- Исправное состояние - состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

- Неисправное состояние - состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

- Работоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

- Неработоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, при которых тепловая сеть способна частично выполнять требуемые функции;

- Предельное состояние - состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно;

- Критерий предельного состояния - признак или совокупность признаков предельного состояния элемента тепловой сети, установленные нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев предельного состояния;

- Дефект - по ГОСТ 15467;

- Повреждение - событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния;

- Отказ - событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния элемента тепловой сети или тепловой сети в целом;

- Критерий отказа - признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния тепловой сети, установленные в нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет использован в следующих интерпретациях:

- отказ участка тепловой сети - событие, приводящие к нарушению его работоспособного состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с нарушением герметичности этого участка);

- отказ теплоснабжения потребителя - событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети).

При разработке схемы теплоснабжения для описания надежности термины «повреждение» и «инцидент» будут употребляться только в отношении событий, к которым может быть применена процедура отложенного ремонта, потому что в соответствии с ГОСТ 27.002-89 эти события не приводят к нарушению работоспособности участка тепловой сети и, следовательно, не требуют выполнения незамедлительных ремонтных работ с целью восстановления его работоспособности. К таким событиям относятся зарегистрированные «свищи» на прямом или обратном теплопроводах тепловых сетей. Тем не менее, ремонтные работы по ликвидации свищей требуют прерывания теплоснабжения (если нет вариантов подключения резервных теплопроводов), и в этом смысле они аналогичны «отложенным» отказам.

Мы также не будем употреблять термин «авария», так как это характеристика «тяжести» отказа и возможных последствие его устранения. Все упомянутые в этом абзаце термины устанавливают лишь градацию (шкалу) отказов.

9.2.2 Методика расчета надежности теплоснабжения

9.2.2.1 Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети

В соответствии со СНиП 41-02-2003 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.28») для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- СЦТ в целом Рсцт = 0,9-0,97-0,99 = 0,86.

Расчет вероятность безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю осуществляется по следующему алгоритму:

1. Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

2. На пером этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

- λ0 средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов

- участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка;

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час]. Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов будет равна произведению вероятностей безотказной работы:
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Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке λс=L1λ1+L2λ2+…+Lnλn,[1/час],

где Li - протяженность каждого участка, [км]. И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).

Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, она зависит от времени эксплуатации участка (важно: не в процессе одного отопительного периода, а времени от начала его ввода в эксплуатацию). В нашей практике для описания параметрической зависимости интенсивности отказов мы применяем зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:
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где τ - срок эксплуатации участка [лет].

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра α: при α < 1, она монотонно убывает, при α > 1 - возрастает; при α = 1 функция принимает вид  λ(t)=λ0= Const. А λ0 - это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Обработка значительного количества данных по отказам, позволяет использовать следующую зависимость для параметра формы интенсивности отказов:
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На рис. 9.1 приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

- она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

- в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.
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Рисунок 9.1– Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети

5. По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

6. С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя - событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети). Например для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:
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гдеtв – внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, °С;z – время отсчитываемое после начала исходного события, ч;t’в – температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °С;tн – температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени z, °С;Qо – подача теплоты в помещение, Дж/ч;qоV – удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(чх°С);β – коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчет времени снижения температуры в жилом задании до +12°С при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при 
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где tва – внутренняя  температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 °С для жилых зданий).

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха, например, для города Саранска при коэффициенте аккумуляции жилого здания β= 40 часов.

7. На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используют эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:
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гдеa,b,c- постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладкитеплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, атакже от способа диагностики места повреждения и уровняорганизации ремонтных работ; lсз– расстояниемежду секционирующими задвижками, м;D- условный диаметр трубопровода, м.

Расчет выполняется для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента:

- по уравнению 9.5 вычисляется время ликвидации повреждения на i -том участке;

- по каждой градации повторяемости температур с использованием уравнения 9.4 вычисляется допустимое время проведения ремонта;

- вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;

- вычисляются относительные доли (см. уравнение 9.6) и поток отказов (см. уравнение 9.7.) участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры в +12 град Ц.
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- вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента
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9.2.2.2 Расчет надежности теплоснабжения для резервированных участков тепловой сети

В системах теплоснабжения одним из самых распространенных способов повышения надежности является резервирование участков, суммы участков, целых магистральных выводов или насосных агрегатов, секционирующих задвижек и т.д. А наиболее часто применяемым способом расчета систем теплоснабжения с резервированием - приведение реальной системы теплоснабжения к эквивалентной модели параллельных или последовательно-параллельных соединений участков тепловой сети. Этот метод, конечно, является не единственным, но значительно более простым чем, например, «метод минимальных путей - минимальных сечений».

Однако, в любом случае, прежде чем решать задачу эквивалентирования схемы необходимо выполнить структурный анализ тепловой сети, который заключается в том, чтобы определить весь набор путей передачи теплоносителя от источника тепловой мощности к потребителю (узлу «сброса» (иногда «стока») тепловой нагрузки). Выявленные пути и их совместное рассмотрение позволяют свести схему к параллельному или последовательно параллельному соединению участков тепловой сети.

Все эти приемы и методы хорошо известны и широко применяются при структурном анализе сложных схем электрических сетей и неоднократно апробированы при анализе надежности схем теплоснабжения. Алгоритм решения задачи расчета надежности резервированных тепловых сетей сводится к следующим простым шагам и вычислениям.

Шаг 1. Выделяется потребитель, относительно которого выполняется расчет надежности вероятности безотказной работы теплоснабжения

Шаг 2. Выполняется структурный анализ тепловой сети, позволяющий выделить все пути, по которым можно осуществить передачу теплоносителя от источника до выделенного потребителя. В некоторых специализированных программных комплексах (например, «Теплограф», «Zulu») эта процедура осуществляется автоматически, что значительно сокращает время на структурный анализ тепловой сети.

Шаг 3. Составляется эквивалентная схема путей для расчета надежности теплоснабжения. Она будет состоять из параллельно-последовательных или последовательно-параллельных участков тепловой сети (в смысле надежности).

Шаг 4. Для всех последовательных участков пути, также как для не резервированных участков, рассчитывается их вероятность безотказной работы, в соответствии с методом, приведенным в разделе 2.2.1. По результатам расчетов определяются:

вероятность безотказной работы эквивалентного нерезервированного j–тогопути
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вероятность отказа эквивалентного нерезервированного j -того пути


[image: image57.wmf]Õ

=

-

=

n

i

i

ej

P

q

1

1

,                                                             (9.11)

параметр потока отказов эквивалентного нерезервированного j -того пути
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среднее время безотказной работы эквивалентного нерезервированного j-того пути
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среднее время восстановления (ремонта) эквивалентного нерезервированного j -того пути
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при этом
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Шаг 5. После сведения всех показателей надежности нерезервированных участков пути к эквивалентным значениям рассчитываются показатели надежности параллельных соединений участков пути, состоящих из эквивалентных последовательных:

вероятность безотказной работы эквивалентного резервированного k–тогопути
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вероятность отказа эквивалентного резервированного k -того пути
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параметр потока отказов эквивалентного резервированного k -того пути
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среднее время безотказной работы эквивалентного резервированного k –того пути


[image: image65.wmf]1

1

1

1

.

-

-

¹

=

=

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ë

é

=

Õ

å

m

j

l

l

ej

el

m

j

ej

ek

бр

T

T

w

w

,                                               (9.19)

среднее время восстановления (ремонта) эквивалентного резервированного k -того пути
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Шаг 6. Процедура расчета повторяется для последовательных (в смысле надежности) эквивалентных путей.

9.2.2.3 Оценка недоотпуска тепла потребителям

Выполнив оценку вероятности безотказной работы каждого магистрального теплопровода, легко определить средний ( как вероятностную меру) недоотпуск тепла для каждого потребителя, присоединенного к этому магистральному теплопроводу.

Вычислив вероятность безотказной работы теплопровода относительно выбранного потребителя и, соответственно, вероятность отказа теплопровода относительно выбранного потребителя недоотпуск рассчитывается как:
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где
[image: image68.wmf]np
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- среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющихустановок потребителя (либо, по другому, тепловая нагрузкапотребителя), Гкал/ч; Топ– продолжительность отопительного периода, час;qmn – вероятность отказа теплопровода.

9.2.3 Результаты расчетов

Как было показано выше, реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием физического ресурса действующих магистральных теплопроводов необходима для обеспечения теплоснабжения потребителей с надежностью, характеризующейся нормативными показателями, принятыми при их проектировании. К 2011-2024 году эксплуатационная надежность тепловых сетей р.п.Кадошкино в целом обеспечивалась за счет напряженной работы МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» по текущей ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и недопущению их развития в серьезные аварии с тяжелыми последствиями.

Проведенный расчет надежности по некоторым путям магистральных теплопроводов показал результат ВБР, не превышающий 0,3, а на некоторых и менее (при нормативном значении равном 0,9). Такие результаты эксплуатационной надежности объясняются прежде всего практически полным исчерпанием физического ресурса тепловых сетей. Средневзвешенный срок их эксплуатации приближается к критическому, свыше 20 лет. Если не предпринять действенных мер долгосрочного характера по восстановлению эксплуатационногоресурса, то в ближайшие пять лет поток отказов на тепловых сетях зоны действия удвоится, и справляться с их своевременным устранением МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» будет практически невозможно.

9.3 Выводы и предложения по тепловым сетям

По варианту развития зоны действия теплоисточников р.п.Кадошкино, при условии реализации предлагаемых мероприятий по реконструкции трубопроводов тепловых сетей с целью повышения показателей надежности, к концу рассматриваемого периода показатели вероятности безотказной работы потребителей будет соответствовать нормативной величине, требуемой в СНиП 41-02-2003.

С учетом представленных выше результатов расчетов была сформирована программа по реконструкции трубопроводов тепловых сетей с целью повышения показателей вероятности безотказной работы потребителей до нормативной величины, требуемой в СНиП 41 -02-2003. Капитальные затраты на осуществление рекомендуемых мероприятий в ценах 2008 г. были оценены в соответствии методикой, приведенной в разделе. «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них»

11.1 Общие положения

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2012 г. №190 «О теплоснабжении» (ст.2, ст.15).

В соответствии со ст.2 ФЗ-190 единая теплоснабжающая организация определяется в схеме теплоснабжения. Для городов с численностью населения пятьсот тысяч человек и более единая теплоснабжающая организация утверждается уполномоченным федеральным органом власти (Министерство энергетики РФ).

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в схеме теплоснабжения должен быть разработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации (пункт 40 ПП РФ № 154 от 22.02.2012).

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации».

Правила организации теплоснабжения, утверждённые постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, в пункте 7 Правил устанавливают следующие критерии определения единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО):

– владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

– размер собственного капитала;

– способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения всей  системе теплоснабжения.

Рабочая тепловая мощность в соответствии с ПП РФ №808 - средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года работы.

Емкость тепловых сетей в соответствии с тем же постановлением -произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения данных тепловых сетей.

В соответствии с указанными пунктами постановлений Правительства РФ в схеме теплоснабжения разрабатываются:

– реестр зон действия всех существующих (на базовый период разработки схемы теплоснабжения) изолированных (технологически не связанных) систем теплоснабжения, действующих в административных границах поселения, городского округа;

– реестр зон действия перспективных изолированных систем теплоснабжения, образованных на базе действующих и перспективных (предлагаемых к строительству) источников тепловой энергии;

– реестр зон деятельности для выбора единых теплоснабжающих организаций, определённых в каждой существующей изолированной зоне действия в системе теплоснабжения.

11.3. Выводы

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на присвоение статуса ЕТО в одной или нескольких из определенных зон деятельности.

Решение о присвоении организации статуса ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает для поселений, городских округов с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, в соответствии с ч.2 ст.4 Федерального закона №190 «О теплоснабжении» и п.3. Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ №808 от 08.08.2012 г., федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (Министерство энергетики Российской Федерации).

Обязанности ЕТО установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

– заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителямивыданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

– заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

– заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 Правил организации теплоснабжения могут быть изменены в следующих случаях:

– подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

– технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

12 Воздействие на окружающую среду

12.1 Анализ воздействия энергоисточников на воздушный бассейн (существующее положение)

12.1.1 Краткая характеристика метеорологических условий и их влияние на рассеивание вредных веществ в атмосфере

Территория Кадошкинского района находится на склоне Приволжской возвышенности, представляет собой относительно спокойное водораздельное плато между реками Мокшей и Инсаром и характеризуется отметками порядка 220-258 м. По территориипоселения протекает рекаИсса – правый притокр.Мокши.Река является типично равнинной со спокойным течением, извилистыми руслами и широкими трапециевидными долинами.

Климат р.п. Кадошкино умеренно континентальный, с теплым летом и умеренно суровой зимой. Среднегодовая температура воздуха изменяется от +3,5°С до +4,0°С. Средняя температура самого холодного месяца (января) изменяется в пределах от –11,5°С до –12,3°С, отмечаются понижения температуры до – 47 °С. Средняя температура самого теплого месяца (июля) от +18,9°С до +19,8°С, максимальная +37°С.

Абсолютный максимум температур составляет +39оС, абсолютный минимум – 44оС. Отрицательные температуры наблюдаются в течение пяти месяцев. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки – 30оС, температура воздуха наиболее холодных суток –34 °С.

Максимальная из средних скоростей ветра зафиксирована по южному румбу в январе, и достигает 6,9 м/сек, минимальная – зафиксирована по северному румбу в июле и составляет 0 м/сек. Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха 8оС или менее составляет 5,8 м/сек.

12.1.2 Качество атмосферного воздуха р.п. Кадошкино

Приоритетным фактором состояния среды по степени влияния на здоровье человека является загрязнение атмосферного воздуха.

Так как основным видом деятельности поселения является сельское хозяйство с развитой перерабатывающей промышленностью, то загрязнение атмосферного воздуха связано, большей частью, именно с этой отраслью. 

Загрязняющими веществами атмосферного воздуха на территории поселения являются: взвешенные вещества, диоксид азота, оксид углерода, формальдегид, свинец, оксид серы, углеводороды, сажа.

Основными источниками вредных выбросов в атмосферу являются также объекты теплоснабжения, транспортной инфраструктуры и производственные объекты.

АДМИНИСТРАЦИЯ КАДОШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.10.2024                                                                       № 834-П
р.п. Кадошкино

О внесении изменений в Порядок предоставления из бюджета Кадошкинского муниципального района муниципальным бюджетным учреждениям субсидии в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденный постановлением администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия от 05.05.2021  № 144–П 
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 30, 32, 37 Устава Кадошкинского муниципального района, администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия п о с т а н о в л я е т:

        1. Внести в Порядок предоставления из бюджета Кадошкинского муниципального района муниципальным бюджетным учреждениям субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденный постановлением администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия от 05.05.2021  № 144–П следующие изменения:


1) пункт 2 дополнить словами 
«- обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных организаций на 2024 год.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Кадошкинского

муниципального района

Республики Мордовия                                                                          А.В. Чаткин
Уторова
	Учредитель: Администрация Кадошкинского муниципального района
	Редактор: А.В.Чаткин

Тираж: 5 экз
	Адрес: Республика Мордовия, Кадошкинский район, п.Кадошкино, ул.Заводская, 33












_1791094761.unknown

_1791094777.unknown

_1791094785.vsd
Т1
Ø219х6,0


Т2
Ø273х7,0


Т1
Ø273х7,0


Т1
Ø219х6,0


2


2


4


10


КЗ


4


20


К11


16


Т2
Ø219х6,0


Т95
Ø40х3,5


16


6


К1


2


4


10


КЗ


4


20


К11


Т2
Ø219х6,0


Т95
Ø40х3,5


6


К1


Т2
Ø273х7,0


Т1
Ø273х7,0


2


В19
Ø57х3,5


В19
Ø57х3,5


В19
Ø57х3,5


В1
Øц25х3,2


Из водопровода
Øц50х3,5


5


11


25


К7


12


7


7


12


7


7


К5


К5


7


21


В1
Øц25х3,2


7


7


7


7


7


7


8


К9


К9


В19
Øц25х3,2


К8


12


7


7


12


7


7


К6


К6


7


7


В19
Øц25х3,2


К10,2


К10,1


7


7


Т94
Øц25х3,2


7


12


13


7


К12


19


К12


19


К12


19


К12


19


К12


19


К12


19


Т2
Ø273х7,0


Т2
Ø273х7,0


Т1
Ø273х7,0


Т1
Ø273х7,0


Т1
Ø273х7,0


Т2
Ø273х7,0


3


К4


9


3


1


3


К4


9


3


3


К4


9


3


1


1


15


Т2
Ø50х3,5



_1791094793.unknown

_1791094797.unknown

_1791094801.unknown

_1791094803.unknown

_1791094805.unknown

_1791094807.unknown

_1791094808.unknown

_1791094806.unknown

_1791094804.unknown

_1791094802.unknown

_1791094799.unknown

_1791094800.unknown

_1791094798.unknown

_1791094795.unknown

_1791094796.unknown

_1791094794.unknown

_1791094789.unknown

_1791094791.unknown

_1791094792.unknown

_1791094790.unknown

_1791094787.unknown

_1791094788.unknown

_1791094786.unknown

_1791094781.unknown

_1791094783.unknown

_1791094784.unknown

_1791094782.unknown

_1791094779.unknown

_1791094780.unknown

_1791094778.unknown

_1791094769.unknown

_1791094773.unknown

_1791094775.unknown

_1791094776.unknown

_1791094774.unknown

_1791094771.unknown

_1791094772.unknown

_1791094770.unknown

_1791094765.unknown

_1791094767.unknown

_1791094768.unknown

_1791094766.unknown

_1791094763.unknown

_1791094764.unknown

_1791094762.unknown

_1791094753.unknown

_1791094757.unknown

_1791094759.unknown

_1791094760.unknown

_1791094758.unknown

_1791094755.unknown

_1791094756.unknown

_1791094754.unknown

_1791094749.unknown

_1791094751.unknown

_1791094752.unknown

_1791094750.unknown

_1791094747.unknown

_1791094748.unknown

_1791094746.unknown

