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6 ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: Внесение изменений в генеральный план муниципального образования

Кадошкинского городского поселения в соответствии с Градостроительным кодексом

Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ и в соответствии с Приказом

Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 10 «Об утверждении Требований к описанию и

отображению в документах территориального планирования объектов федерального

значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании

утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793».

Причинами проведения работ являются:

1. Изменение действующего законодательства в отношении градостроительной деятельности.

2.Уточнение функционального зонирования территории населенных пунктов и

муниципального образования с учётом поступивших предложений от администрации

муниципального образования и заинтересованных лиц.

Актуализация генерального плана на предмет планируемого размещения

объектов федерального и регионального значения, согласно действующих документов

территориального планирования Российской Федерации и Республики Мордовия (с

изменениями и дополнениями, вступившими в силу на момент заключения договора).

Для достижения целей необходимо выполнение следующих задач:

Определить функциональное назначение территорий муниципального образования в соответствии с современным и перспективным развитием территорий.

2. Разработать Том 1 Основное положение в соответствии с Градостроительным

кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 08.08.2024).

3.

Графические материалы оформить в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793».

Предыдущая градостроительная документация Кадошкинского городского поселения:

- Генеральный план Кадошкинского городского поселения Кадошкинского

муниципального района Республики Мордовия, утвержденный Решением Совета депутатов

Кадошкинского городского поселения от 18.04.2018г. №55. (действующий).

Настоящий проект является документом, разработанным в соответствии с

Градостроительным кодексом Российской Федерации в действующих редакциях. Проект

разработан с учётом ряда программ, реализуемых на территории Республики Мордовия,

Кадошкинского городского поселения Кадошкинского муниципального района.

В настоящем проекте учитываются все мероприятия, запланированные в ранее

утвержденной редакции Генерального плана.
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1. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения

поселения на основе анализа использования территорий поселения, возможных

направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их

использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов,

материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения

градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной

системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов

инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.

1.1 Общие сведения о поселении.

Кадошкинское городское поселение расположено в центральной части

Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия.

Территорию Кадошкинского городского поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения соответствующего поселения, земли рекреационного назначения, земли для развития поселения.

В границы Кадошкинского городского поселения входят 6 населенных пунктов:

рабочий поселок Кадошкино, поселок Винокуровский, поселок Ховань, село Гористовка,

деревня Парцы и деревня Высокая.

Границы Кадошкинского городского поселения установлены Законом Республики

Мордовия от 28 декабря 2004 года № 120-З «Об установлении границ муниципальных

образований Кадошкинского муниципального района, Кадошкинского муниципального

района Республики Мордовия и наделении их статусом сельского поселения, городского

поселения и муниципального района».

Кадошкинское городское поселение граничит с Пушкинским, Латышовским.ю

Нововерхисским, Балдовским, Хованщинским и Старотеризморгским сельскими поселениями.

Общая площадь территории городского поселения составляет 12989,57 га.

Общая численность населения составляет 3998 человек (на 2021 год).

Административный центр городского поселения рабочий поселок Кадошкино

находится на расстоянии 88 км от г. Саранск. Связь между населенными пунктами внутри

поселения осуществляется по региональным дорогам с асфальтобетонным и грунтовым

покрытием.

На территории рабочего поселка Кадошкино имеется пассажирский железнодорожный вокзал.

Воздушное сообщение осуществляется через аэропорт г. Саранска.

Экономика поселения относится к аграрному типу, который в значительной степени

определяется деятельностью сельскохозяйственного предприятия, расположенного на

территории поселения и хозяйств населения. Сельскохозяйственному освоению территории

способствовали плодородные земли. Население занимается в основном разведением

крупного рогатого скота, выращиванием зерновых культур.
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1.2 Историческая справка.

Во второй половине XIX в. Российский капиталист Фон Мекк, немец по национальности, по разрешению царского правительства начал строить железнодорожную дорогу от Москвы до Казани. Эта магистраль должна была пересечь и нынешнюю Мордовию с запада на восток.

Фон Мекк решил вести дорогу от села Токмово через самую высокую в восточной части нынешней Мордовии возвышенность к селу Старокорсаковский Майдан, (по первоначальному проекту её намечали проложить южнее современной, чтобы миновать в Инсарском уезде значительно поднятую вдоль реки Иссы. Но городские мещане и купцы воспротивились: «Железная дорога, станция, паровозы с их гудками нарушат покой жителей», и Фон Мекку пришлось согласиться с другим планом), при этом он понимал также, что поднимать поезда на взгорье придется двумя паровозами (это так и было до 50-х г.г., когда при электрификации нынешней Транссибирской магистрали этот её отрезок был перенесён севернее – к селам Унуевский Майдан, Старое Пшенево, Чекашевы Полянки).

Так на территории Инсарского уезда тогда появились железнодорожные станции Инсар и Куликовка. Но в 1916 году станцию Куликовка пришлось переименовать, так как а линии Московско-Казанской железной дороги оказалось две станции с таким названием, что приводило к путанице при адресовании грузов. Поэтому, вместо Куликовки появилась Хованщина – по имени населенного пункта Ховань. Одновременно между железнодорожными станциями появились небольшие разъезды – Майдан (возле села Сиалеевский Майдан) и Кадошкино. Однако первоначально второй из них именовался 567–м километром (от Москвы). Здесь в 1839 г. была лишь пятиквартирная казарма для обслуживающего персонала.

Разъезд вначале служил для разминки встречных грузовых поездов. Пассажирскими перевозками разъезд почти не занимался до 1915 года. И после этого большинство пассажирских поездов проходило мимо разъезда.

Как уже было сказано выше, в первое время разъезд назывался 567–м километром, который обслуживался небольшим коллективом рабочих – железнодорожников. Начальник у них был по фамилии Кадошкин. Поэтому окрестные жители все чаще и чаще стали называть разъезд по его фамилии – Кадошкинским. А первоначальное название постепенно стало  забываться и, в конце концов, и официальным название Кадошкинский разъезд, а затем – разъезд Кадошкино.

Кадошкино – рабочий поселок городского типа с 1968 года, районный центр в 1935-1963 годах и с 1991 года. Здесь расположены районная администрация, поликлиническое отделение ГБУЗ РМ «Ковылкинской межрайонной больницы», муниципальное предприятие коммунального хозяйства, средняя школа, детский сад, предприятия малого и среднего бизнеса, железнодорожная станция, газовый участок, АО «КЭТЗ», АО «Мир цветов», ООО ПМК «Кадошкинское», узел электросвязи, автотранспортное предприятие. Он находится в центре района и в 78 км. от столицы Республики Мордовия г. Саранска. Время в пути 1 час 30 минут. Расстояние от п. Кадошкино до трассы федерального значения 12 км, время в пути 14 минут.

По территории п. Кадошкино проходит участок Горьковской железной дороги, железнодорожное сообщение ведется с городами Москва, Саранск, Самара, Уфа, Челябинск.

Внесение изменений в генеральный план Кадошкинского городского поселения

ООО «Кадастровый центр», 2025 г.

Численность населения поселка составляет 4310 человек, трудоспособное население 2386 человек, уровень зарегистрированной безработицы – 1,2% от экономически активного населения.

В поселке активно ведется жилищное строительство. Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья с учетом индивидуального жилищного строительства в 2016 году составила 2014 кв.м.

Отрасль связи представлена предприятиями почты, телефона (телеграфа), цифрового

телевидения, сотовых компаний.

Поселок Кадошкино Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия включен в Перечень моногородов, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2015 г. № 668-р, в группу монопрофильных населенных пунктов с возможными рисками ухудшения социально-экономического положения (2 группа). Отрасль - промышленность, градообразующее предприятие АО «Кадошкинский электротехническийзавод», численность работников 521 человек, доля занятых на предприятии от среднесписочной численности работников организаций поселка- 40,7 %. Производит более 300 наименований электротехнической продукции различного назначения: светильники (уличные, промышленные, тепличные), прожекторы, пускорегулирующие аппараты, импульсно-зажигающие устройства. С 2004 года на предприятии внедрена Система Менеджмента Качества (СМК) в соответствии с требованиями международных стандартов серии ISO 9001:2000. Система Менеджмента Качества АО «КЭТЗ» является важной составной частью общей системы управления предприятием.

Крупнейшим предприятием п. Кадошкино в отрасли сельского хозяйства является АО «Мир цветов» – одно из самых современных в России агроформирований по выращиванию 15 сортов роз: Red Naomi, Ilios, Aqua, Avalanche, Talea, Sputnik, Dark Wow, Peach Avalanche, Hotshot, Lianne, Snowflake, Wow, White Naomi. АО «Мир цветов» создано в 2005 году, численность работников 100 человек. Площадь тепличного комплекса составляет 6 га. Основными потребителями выращиваемой предприятием продукции являются жители городов Москва, Нижний Новгород, Казань, Саратов, Самара, Тольятти, Ижевск, Екатеринбург, Краснодар, Ростов-на -Дону, Тамбов, Саранск. Продукция предприятия пользуется устойчивым спросом у покупателей и считается голландскими и отечественными экспертами одной из лучших среди выращиваемых в Российской Федерации. В 2016 году реализован проект «Газогенерации» - перехода с электроэнергии на газ стоимостью 150 миллионов рублей. Производство роз составило 209 259 мл.шт.

На территории Кадошкинского городского поселения имеется средняя школа.

Осуществляется подвоз 25 учащихся из сел Нагаево, Пушкино, Инсар двумя специализированными транспортными единицами. С целью безопасного функционирования ОУ помещение оборудовано пожарной сигнализацией, 4 камерами видеонаблюдения, «тревожной кнопкой». В школе функционируют предметные кабинеты, стадион, спортивная площадка, актовый зал, столовая, библиотека, кабинет психолога, учебно-опытный земельный участок площадью 1,52 га. Общая площадь всех помещений 2023 кв.м.

В городском поселении Кадошкино после открытия Свято-Игнатиевского храма, с помощью акционерного общества «Кадошкинский электротехнический завод» была благоустроена прихрамовая территория. На месте старого храма, расположенного на привокзальной площади Кадошкино, планируется возведение часовни или зоны отдыха.

Стоимость проекта - 6 млн. рублей.

Внесение изменений в генеральный план Кадошкинского городского поселения

ООО «Кадастровый центр», 2025 г.

В 2016 году продолжилось благоустройство территории, прилегающей к ОА «Кадошкинский электротехнический завод» - оборудована зона отдыха, установлено освещение.

В 2011 году по улице Резакова, д. 9а создано муниципальное бюджетное учреждение

Кадошкинского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления

государственных и муниципальных услуг Кадошкинского муниципального района

Республики Мордовия». На сегодняшний момент МФЦ оказывает 40 муниципальных услуг

и 70 государственных услуг.

1.3 Природные условия.

Климат

Климат Кадошкинского ГП умеренно континентальный, с теплым летом и умеренно

суровой зимой. Среднегодовая температура воздуха изменяется от +3,5°С до +4,0°С. Средняя

температура самого холодного месяца (января) изменяется в пределах от –11,5°С до –12,3°С,

отмечаются понижения температуры до – 47 °С. Средняя температура самого теплого месяца (июля) от +18,9°С до +19,8°С, максимальная +37°С.

Абсолютный максимум температур составляет +39°С, абсолютный минимум – 44°С.

Отрицательные температуры наблюдаются в течение пяти месяцев. Температура воздуха

наиболее холодной пятидневки – 30°С, температура воздуха наиболее холодных суток –

34°С.

Максимальная из средних скоростей ветра зафиксирована по южному румбу в январе, и достигает 6,9 м/сек, минимальная – зафиксирована по северному румбу в июле и составляет 0 м/сек. Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха 8°С или менее составляет 5,8 м/сек.

Согласно СНиП 23-01-99, табл. 3.2, 3.3., преобладающее направление ветра за июнь- август – северное, за декабрь-февраль – южное. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца составляет 83%, наиболее теплого месяца – 69%.

Количество летних осадков преобладает над зимними за счет их интенсивности. За год наблюдается 144 дня со снежным покровом; его средняя высота 33 см, максимальная – 74 см. В среднем за год наблюдается 50 дней с метелями, которые преобладают при южных и юго-западных ветрах, и скорости ветра 6-9 м/сек.

Рельеф

Кадошкинское ГП, расположено в восточной части Русской (Восточно-Европейской) платформы. Не вдаваясь в подробности строения глубоких частей недр поселения, отметим, что на большей части его территории, из коренных пород, распространены нижнемеловые отложения, в глубоковрезанных речных долинах и оврагах местами обнажаются верхнеюрские отложения, на юге обнажаются местами породы палеогена и в ядрах некоторых антиклинальных структур, обнажаются верхнекаменноугольные-нижнепермские отложения.

Практически почти всю поверхность поселения укрывает сложный по составу покров четвертичных отложений.

Верхнекаменноугольные отложения – доломитизированные известняки, местами окремненные, доломиты с прослоями гипсов и ангидритов, мощностью до 80-120 м. Нижнепермские отложения (ассельский ярус, Р1a) – Внесение изменений в генеральный план Кадошкинского городского поселения ООО «Кадастровый центр», 2025 г. серые доломиты с прослоями доломитизированных известняков, ангидритов и гипсов, мощностью 30-60 м. Верхнеюрские отложения (J3) (снизу вверх). Келловейский ярус (J3 cl) темно-серые, почти черные песчаники с конкрециями пирита и фосфоритов, мощностью до 60 м. Оксфордский ярус (J2of) темно-серые карбонатизированные глины с гнездами серых мергелей и конкрециями фосфоритов, мощностью 8-15 м. Кимериджский ярус (J3cm) темно- серые карбонатизированные, слюдистые глины с прослоями глауконитовых песков, общей мощностью 10-35 м.

Отложения волжского яруса (J3v) темные, до черных карбонатизированные глины, переслаивающиеся с битуминозными горючими сланцами, мощностью 1 -10 м. Нижнемеловые отложения (неоком) (К1) (снизу вверх). Валанжинский ярус (К1v) – пески глауконитовые, зеленоватые и темно-серые с обилием округлых фосфоритовых конкреций, мощностью 3-4 м. Готеривский и барремский ярусы (К1вг, К1g) – темно-серые, черные песчанистые глины, слюдистые, ожелезненные алевриты, пески светло- желтые, мелкие, кварцевые, глинистые, песчаники. Общая мощность 40-85 м. Аптский ярус – (К1а) – в нижней части темно-серые песчанистые глины с прослоями песков, глинистых сланцев и мергелистых битуминозных песчаников, мергели песчанистые; верхняя часть – глины с тонкими прослоями песков и алевритов, общая мощность апта – 10-35 м. Альбский ярус (К1ab) – в нижней части темно-серые глины с прослоями глауконитовых песков, фосфоритовые желваки, в верхней части в глинах прослои опок, общая мощность 5-6 м.

Палеогеновые (палеоценовые) (P1) отложения слагают останцы на междуречьях из окремненных опок и кварцево-глауконитовых песков, общей мощностью 80-120 м.

Неогеновые отложения (миоцена – N1 и плиоцена - N2) представлены: первые разнозернистыми песками и слабослюдистыми глинами мощностью до 80 м; вторые на склонах долины р. Исса, в нижней части являются разнозернистыми кварцевыми песками с прослоями серых глин, верхняя часть – серые песчанистые глины, переходящие кверху в серые глинистые супеси и пески, мощностью 6-42 м. Четвертичные отложения в поселении включают, кроме аллювиальных отложений (в долинах рек) и пролювиальных отложений в оврагах, балках и на конусах выноса; на междуречьях водно-ледниковые, озерно-ледниковые отложения и тилли (морен), представленных песками, разными суглинками, глинами, алевритами, местами с дресвой, щебнем и валунами, и реже галечниками. Мощность четвертичных отложений в поселении на междуречьях достигает 30-40 м, в долинах основных рек и конуса выноса 15-20 м.

Территория Кадошкинского района находится на склоне Приволжской возвышенности, представляет собой относительно спокойное водораздельное плато между реками Мокшей и Инсаром и характеризуется отметками порядка 220-258 м. Для территории Кадошкинского ГП характерны эрозийные формы рельефа. Поверхность прорезана сетью рек, речек, оврагов и балок, что придает местности полого- волнистый характер рельефа.

Почвенные ресурсы Основными почвенными разностями, встречающимися на территории района являются серые и темно-серые оподзоленные почвы (43 %), чернозем подзоленный (26 %). В поймах рек залегают пойменные зернисто-слоистые почвы (16 %). Около 15 % территории

района занимают дерново-подзолистые почвы.

Почвы Кадошкинского городского поселения в основном плодородны, должны интенсивно использоваться под все сельскохозяйственные культуры. Темно-серые лесные почвы, имея суглинистый состав и слабокислую среду способствуют накоплению в верхнем Внесение изменений в генеральный план Кадошкинского городского поселения ООО «Кадастровый центр», 2025 г. горизонте почв р.п. Кадошкино многих химических элементов – Мо10,5Pb4,9Cr3,6Sc3,5Ni3,2Zr2,9Li1.

По сравнению с геохимически автономными ландшафтами в почвых накапливаются никель и хром.

Основными источниками загрязнения почв являются сельскохозяйственное производство, автомобильный транспорт, бытовые и промышленные отходы, неочищенные сточные воды. На загрязнение почв большое влияние оказывает применение агрохимикатов в сельскохозяйственном производстве.

Фактором деградации почвенного покрова является загрязнение почв твердыми бытовыми отходами. В основном это упаковочные материалы пищевых продуктов, пластиковые бутылки, консервные банки. Их накопление не только ухудшает эстетичность ландшафтов, но может привести к серьезным проблемам в санитарном отношении. Качество почв на территории населенных пунктов определяется организацией плановой санитарной очистки. Неэффективная система очистки, особенно в неканализованном жилом секторе, нехватка специализированного автотранспорта, контейнеров, несвоевременный вывоз ТБО, отсутствие условий для мойки и дезинфекции автотранспорта, контейнеров для сбора бытовых и пищевых отходов влечет за собой ухудшение состояния почвы.

Основными профилактическими мероприятиями на почвах являются:

- улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических,

фосфорных и калийных удобрений;

- применение севооборотов.

Для охраны почв от разрушения, истощения и загрязнения намечается система организационно-хозяйственных агротехнических и противоэрозионных мероприятий:

- проведение мероприятий по закреплению оврагов;

- обработка почв (кроме предпосевной) и посев сельскохозяйственных культур поперек склона;

- выборочное снегозадержание, регулирование снеготаяния;

- внесение ежегодно полных доз удобрений;

- приобретение достаточного количества контейнеров для сбора мусора для предотвращения биологического загрязнения почв;

- активизация работ по передаче неиспользуемых земель сельхозназначения в пользу эффективно хозяйствующих землепользователей и внедрение научно обоснованных и малозатратных систем земледелия позволяют активней вести борьбу за сохранение и повышение плодородия почв;

- освоение биологически ориентированных систем земледелия.

Растительные ресурсы

По характеру растительности Кадошкинское городское поселение расположено в

центральной лесостепной области. Преобладающими растительными группировками этих

угодий являются: мятлик луговой, овсяница луговая, тимофеевка, из бобовых ползучий

мышиный горошек. Болотистые луга представлены различными видами осок: дернистой,

пузырчатой, стройной. Из сорняков на пахотных землях распространен осот, вьюнок

полевой, василек синий, лебеда, хвощ, ярутка полевая, пырей ползучий.

Засоренность полей средняя. Часть оврагов залесена или закустарена. Кустарники представлены в основном орешником, а из древесной растительности можно выделить – дуб, клен, липу.
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1.4 Динамика численности населения.

Численность постоянного населения Кадошкинского городского поселения на

01.01.2021 года составляет 3998 человек (согласно информации с сайта гос. статистики).

Таблица 1.4-1 Динамика численности населения Кадошкинского городского поселения.

Показатели

2017г

2018г

2019г

2020г

2021г

Численность населения

4311

4222

4130

4019

3998

Демографическая ситуация характеризуется процессом естественной убыли населения (согласно информации с официального сайта гос. статистики), связанной с превышением смертности над рождаемостью.

1.4.1 Прогноз численности населения

В ранее утвержденном генеральном плане Кадошкинского городского поселения

Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия предполагалось дальнейшее

снижение численности населения. Последние 10 лет наблюдается также снижение

численности населения.

Данным проектом предполагаем стабилизацию численности населения на текущем уровне.

Стабилизация численности населения будет достигнута как за счет улучшения демографической ситуации (в рамках проводимой демографической политики на федеральном и региональном уровнях) так и за счет проведения руководством Республики Мордовия эффективной миграционной политики.

Прогнозируется небольшой рост рождаемости в результате осуществляемой государственной политики в области поддержки молодых семей и увеличения пособий за рождение ребенка.

Одним из важных компонентов, влияющих на демографическую ситуацию, являются миграционные процессы. Наблюдается выезд населения на постоянное проживание в г.Саранск и другие районы Российской Федерации. Изменить ситуацию возможно при условии снижения миграционного оттока населения из поселка при создании рабочих мест.

1.5 Социальная инфраструктура. Жилищный фонд

Жилищный фонд

Кадошкинского городского поселенияпредставлен индивидуальными жилыми домами, домами блокированной застройки и среднеэтажными многоквартирными домами со средней степенью комфортности. Техническое состояние жилищного фонда удовлетворительное.

Для поселения актуальной проблемой является замена ветхого фонда новым капитальным, с проведением реконструктивных мероприятий жилых кварталов и упорядочением селитебной территории.
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Индивидуальный жилой фонд имеет частичное благоустройство. Жилой сектор  подключен к централизованному водоснабжению, электроснабжению, газоснабжению, канализации.

Строительство жилья планируется вестись за счет средств хозяйственных структур с привлечением сил индивидуальных застройщиков, а также за счет бюджетных средств по ипотечному кредитованию программ строительства на селе.

Учреждения и предприятия социальной инфраструктуры К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно- оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность, являются важными показателями качества жизни населения.

Социальная инфраструктура Кадошкинского городского поселения представлена учреждениями культуры, здравоохранения, досуга, а также торговли.

Объекты здравоохранения на территории поселения представлены Кадошкинским поликлиническим отделением Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Мордовия «Ковылкинская центральная районная больница», расположенным по адресу: Республика Мордовия, Кадошкинский район, поселок Кадошкино, ул. Заводская, 34.

Поликлиника рассчитана на 100 посещений в смену и включает в себя дневной стационар на 23 койки.

Основная проблема культурно-бытового обслуживания – это качество предоставляемых услуг. Поэтому при высоких количественных показателях обеспеченности, необходимо улучшать техническое оснащение объектов образования и здравоохранения, привлекать квалифицированный персонал необходимых специальностей, расширять спектр.

Образование

На территории Кадошкинского городского поселения находится одна общеобразовательная школа на 220 мест и одно дошкольное образовательное учреждение.

Вследствие отсутствия роста рождаемости и снижения численности населения потребность в строительстве новых объектов образования – отсутствует.

Обеспечение территории местами захоронения

В настоящее время на территории Кадошкинского городского поселения расположены 6 сельских кладбищ, отображенных на материалах по обоснованию в виде карт.

Содержанием кладбища занимается администрация поселения, очистка кладбищ от бытовых отходов и мусора производится силами населения и общественных работников.

Вывод и основные направления социальной политики.

Данным проектом предполагаем стабилизацию численности населения на текущем

уровне с возможным небольшим приростом.
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Основные направления социальной политики:

1. Формирование системы адресного и заявительного характера предоставления социальной помощи нуждающимся в ней группам населения.

2. Улучшение демографической ситуации на основе осуществления мероприятий по снижению уровня смертности населения и созданию предпосылок для стабилизации и роста показателей рождаемости.

3. Обеспечение всеобщей доступности и высокого качества социальных благ и, прежде всего, медицинского обслуживания общего пользования.

4. Сохранение сети учреждений социальной сферы, укрепление их материально-технической базы.

1.7 Инженерная инфраструктура.

Объекты инженерной инфраструктуры коммунального назначения предназначены для жизнеобеспечения населения и функционирования объектов центра муниципального образования.

Структура обеспеченности жилищно-коммунальными услугами в значительной степени предопределяется уровнем благоустройства жилищного фонда.

Согласно данным проведенного анализа структуры потребления коммунальных услуг основными потребителями коммунальных услуг являются население и учреждения бюджетной сферы, что определяет ее социально значимый характер. Следовательно, оказание качественных услуг в коммунальной сфере и бесперебойная работа систем коммунального комплекса является важнейшей задачей в работе администрации поселения. 
Основная проблема коммунального хозяйства - высокий уровень износа объектов инженерной инфраструктуры. Большинство объектов были построены еще в советское время, так называемым хозспособом, сельскохозяйственными и промышленными предприятиями Республики Мордовия, прежде всего для собственных нужд. В связи с чем, после распада или банкротства большинства сельскохозяйственных предприятий, в муниципальную собственность были переданы изношенные объекты зачастую с избыточной мощностью, низкой эффективностью работы, не способные обеспечить современные требования, предъявляемые к качеству коммунальных услуг.

Водоснабжение

В Кадошкинском городском поселении существует централизованная система

хозяйственно - питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения и прочих

потребителей.

Эксплуатируемый водоносный горизонт является защищенным от проникновения загрязнения с поверхности земли.

На территории р.п. Кадошкино находятся 8 скважин:

- скважина №1138 (54°02'02,5" с.ш.,44°26'11,4" в.д.),

- скважина №1271 (54°02'05,3" с.ш., 44°26'15,9" в.д.),

- скважина №3306 (54°02'08,2" с.ш., 44°26'16,6" в.д.),

- скважина №2231 (54°01'56,22" с.ш., 44°25'09,26" в.д.),

- скважина №2232 (54°01'57,03" с.ш., 44°25'08,77" в.д.),

- скважина №3200 (54°01'40,76" с.ш., 44°24'24,17" в.д.),

- скважина №3275 (54°01'40,62" с.ш., 44°24'25,43" в.д.),

- скважина №2020 (54°02'31,486" с.ш., 44°23'40,829" в.д.).

Географические координаты указаны в системе координат WGS-84.

Снабжение абонентов холодной питьевой водой Кадошкинского городского поселения осуществляется через систему сетей водопровода.

Источником хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водоснабжения являются подземные воды водоносных горизонтов третичных и верхнемеловых отложений и поверхностные воды рек. Водоснабжение населенных пунктов осуществляется как централизованными системами, так и из шахтных колодцев и водозаборных колонок.

Централизованное водоснабжение сельского поселения организованно из подземных вод нижнекаменноугольного терригенно-карбонатного водоносного комплекса, распространенного на территории поселения. Водоснабжение сельского поселения осуществляется посредством водонапорных башен.

Принципиальная схема водоснабжения сельского поселения, следующая: Вода водонапорных башен насосными станциями подается в уличные магистрали, а от них к кварталам застройки.

Состояние водопроводных сооружений и сетей неудовлетворительное, требуется их реконструкция или замена на новые из современных материалов. Также необходимо выполнить реконструкцию водонапорных башен и артезианских скважин. Износ водопроводных сетей составляет около 80%.

Наиболее актуальными в настоящее время являются проблемы:

- отсутствие централизованного водоснабжения;

- отсутствие станций водоподготовки на водозаборе;

- водопроводная сеть закольцована не полностью;

- высокая изношенность водоводов и разводящих сетей.

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

Для решения проблемы обеспечения населения качественной питьевой водой необходимо капитальный ремонт скважин, реконструкция и строительство водопроводных сетей, оснащение всех источников приборами учета расхода воды, установка водоразборных колонок.

Расчет систем водоснабжения поселения, в том числе выбор источников

хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения, размещение водозаборных сооружений, а также определение расчетных расходов и др., следует производить в соответствии с требованиями СП 30.13330.2012, СП 31.13330.2012, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02.

При укрупненной норме водопотребления на одного жителя в сельских населенных пунктах в размере 160 литров/сутки, потребление МО составит - 655,5 м3/сут., при численности населения 3998 человек.

Проектные предложения

Для бесперебойного водоснабжения и обеспечения потребностей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо:

- проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов и их развитию;

- внедрение на водозаборах станций водоподготовки;

- выделение целенаправленного финансирования на улучшение санитарно- технического состояния объектов водоснабжения (проведение планово – профилактических работ по обслуживанию водопроводных сетей, благоустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения);

- вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов с закольцовкой тупиковых участков водопровода;

- вести модернизацию сооружений водопровода с заменой морально устаревшего технологического оборудования.

При проектировании газопроводов к новым кварталам учитывать данные ранее разработанных схем газоснабжения. Газоснабжение проектируемых кварталов предлагается предусмотреть от существующих газопроводов с учетом дополнительных нагрузок на ГРП.

Дополнительно предусматривается прокладка газопроводов низкого давления.

На перспективу расход газа учитывается на коммунально-бытовые нужды из расчета 120 м3/год на одного жителя и отопления малоэтажной застройки исходя из месячной нормы расхода 8,5 м3 на 1 м2 отапливаемой общей площади в месяц.

Электроснабжение

Населенные пункты Кадошкинского района обеспечены электроснабжением на 100%.

Схема внутреннего электроснабжения сельского поселения выполнена с применением ЛЭП напряжением 0,4, 10, 35 кВ и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

Техническое состояние электрических сетей удовлетворительное.

Все источники электроснабжения и линии электропередачи имеют проектные охранные зоны.

Потребность в электроэнергии, при норме электропотребления для сельских поселений 2400 кВт час/год на 1 человека.

Для обеспечения электрической энергией новой жилой застройки, объектов соцкультбыта и других необходимо предусмотреть строительство ВЛ-0,4кВ от ТП к жилому сектору и другим объектам.

Связь

Существующее положение

На территории муниципального образования Кадошкинского городского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия населению предоставляются все основные виды услуг связи: телефонная местная, внутризоновая, междугородняя, международная, сотовая связь, имеется доступ к проводной сети Интернет по технологии ADSL, GPON и FTTB.

Услуги мобильной связи на территории муниципального образования представлены

ведущими российскими операторами сотовой связи: ПАО «МегаФон», ПАО «Вымпелком»,

ООО «Т2 Мобайл» и ПАО «МТС».

Все населенные пункты муниципального образования имеют доступ к цифровому эфирному телевидению, которое осуществляет трансляцию 20 обязательных общедоступных телеканалов.

В р.п. Кадошкино работает отделение почтовой связи УФПС Республики Мордовия АО «Почта России». В последнее время перечень услуг, оказываемый почтовыми отделениями связи, значительно расширился: ведется прием и выдача почтовых отправлений, подписка на периодические издания, выплата пенсий и социальных пособий, реализация газет и журналов в розницу, принимаются счета на оплату коммунальных и иных услуг и т.д.

Проектные предложения

- оказание организациям, предоставляющим услуги в сфере связи, необходимого содействия в размещении объектов связи на территории муниципального образования;

- поддержание в актуальном состоянии правил землепользования и застройки;

- повышение уровня цифровизации населения и предоставление пользователям комплекса услуг связи и информационного обеспечения;

- поддержание объектов связи в работоспособном состоянии;

- расширение видов услуг на основе внедрения новых технологий.

Санитарная очистка

Санитарное благоустройство территорий включает в себя сбор и удаление твердых бытовых отходов (ТБО); организацию работ по вывозу мусора. Санкционированной свалки на территории поселения имеется, все несанкционированные свалки на территории городского поселения подлежат ликвидации.

На территории Кадошкинского городского поселения один санкционированный скотомогильник.

Все несанкционированные скотомогильники на территории сельского поселения должны быть учтены ветеринарной службой. Ответственность за соблюдением санитарных норм и требований возлагается на собственника земли, на которой они находятся. Их территории должны быть обвалованы, огорожены, озеленены, оборудованы шлагбаумом и указательными знаками.

Проектное предложение

- ликвидация несанкционированных участков временного хранения мусора и проведение мероприятий по рекультивации территорий;

- организация вывоза мусора согласно Приказа от 17 октября 2022 г № 16/245 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами Республики Мордовия» (с изменениями);

1.8 Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территории – это охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ (п.4 ст. 1 Гр.к. от 29.12.2004г. № 190-ФЗ). В составе материалов по обоснованию, на картах выделены зоны с особыми условиями использования территории, т.е. территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности Границы указанных территорий определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Мордовия и местных нормативных актов.

На картах материалов по обоснованию генерального плана показаны существующие (утвержденные) зоны с особыми условиями использования территории и ориентировочные, согласно ранее утвержденному генеральному плану:

- Охранная зона инженерных коммуникаций (охранная зона газопроводов и систем газоснабжения, охранная зона объектов электросетевого хозяйства, охранная зона линий и сооружений связи, охранная зона тепловых сетей, сетей водоснабжения и водоотведения);

- Водоохранная зона;

- Прибрежные защитные полосы;

- Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- Санитарно-защитная зона (ориентировочные).

В настоящее время на территории поселения установлены не все санитарно- защитные зоны от производственных и прочих объектов. Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Достаточность ширины санитарно-защитной зоны следует подтверждать расчетами рассеивания в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий.

В соответствии с частью 16 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации (в

новой редакции) в границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации, которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные

ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные

системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных

и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе

дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие

их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями

законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и

системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых,

инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из

водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним

территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на

окружающую среду.

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 настоящей статьи, действуют ограничения, предусмотренные Внесение изменений в генеральный план Кадошкинского городского поселения ООО «Кадастровый центр», 2025 г.

установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных Хранилищ агрохимикатов допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями  системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей,

ванн.

Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

1.9 Территории объектов культурного наследия

На территории Кадошкинского городского поселения расположены следующие Памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» по адресу: Республика Мордовия, Кадошкинский район, р.п. Кадошкино, ул. Пушкина (перекресток ул. Ленина, 27а);

- «Памятник В.И. Ленину» по адресу: Республика Мордовия, Кадошкинский район, р.п. Кадошкино, ул. Заводская, 1Б;

- «Памятник-бюст генералу Советской Армии И. В. Болдину» по адресу: Республика Мордовия, Кадошкинский район, д. Высокая, ул. Школьная, 1а;

- «Мемориал, посвященный землякам-героям Советского Союза М. Т. Антясову, В.Я. Антропову, И. Ф. Бибишеву, Г. Л. Евишеву, И. А. Фролову, П. М. Мещерякову, Н. С. Чапаеву, И. Г. Черапкину по адресу: Республика Мордовия, Кадошкинский район, р.п. Кадошкино.

1.10 Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории на территории Кадошкинского городского поселения отсутствуют.

1.11 Архитектурно-планировочная организация и функциональное зонирование Генеральный план – это долгосрочный прогнозный документ, согласно которому должно развиваться поселение. Данным проектом учитываются все решения ранее утвержденного генерального плана.

В основу разработки проекта положены результаты комплексного анализа территории.

За основу проекта был принят ранее разработанный генеральный план.

Базовые принципы проектных предложений:

- формирование компактного поселкового образования;

- улучшения среды обитания в целом, регенерация (реорганизация) повышение качества поселковой среды;

- максимально возможный учёт природно-экологических и санитарно-гигиенических ограничений;

- размещение производственных и коммунально-складских объектов в новых производственных и коммунально-складских зонах и в существующих производственных зонах.

К моменту разработки проекта существующая планировочная структура населенных пунктов сохраняет исторически сложившуюся систему улиц.

Архитектурно-планировочное решение, заложенное в генплан, базируется на сложившейся планировочной структуре, развивая и дополняя её с учётом современных требований.

Главная цель предложений по усовершенствованию планировочной структуры – обеспечить связанность территории населенного пункта с центром, с местами приложения туда, с планировочными районами и местами отдыха, а также планировочных районов между собой.

Система пешеходных улиц, зелёных коридоров, аллей рассматривается во взаимосвязи с транспортной структурой, центрами обслуживания и зонами рекреации.

1.11.1 Развитие и совершенствование функционального зонирования.

Проектом предусмотрены следующие зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная зона, зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона рекреационного назначения;

- зона специального назначения.

Также на картах показаны земли лесного фонда.

Жилая зона

Жилые зоны предусматриваются в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания. Объекты и виды деятельности, несоответствующие требованиям СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», не допускается размещать в жилых зонах.

В планируемых жилых зонах размещаются дома усадебные с приусадебными участками 10-15 соток; отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения с учетом социальных нормативов обеспеченности (в т.ч. услуги первой необходимости в пределах пешеходной

доступности не более 30 мин.); гаражи и автостоянки для легковых автомобилей; культовые

объекты.

Допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, а также мини-производства не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду за пределами установленных границ участков этих объектов (санитарно-защитная зона должна иметь размер не менее 25 м.)

К жилым зонам относятся также части территории садово-дачной застройки,  расположенной в пределах границ населенного пункта.

Для жителей существующих многоквартирных жилых домов хозяйственные постройки для скота и птицы могут выделяться за пределами жилой зоны; при многоквартирных домах допускается устройство встроенных или отдельно стоящих коллективных подземных хранилищ сельскохозяйственных продуктов.

В основе проектных решений по формированию жилой среды использовались

следующие принципы:

- изыскание наиболее пригодных площадок для нового жилищного строительства на возвышенных местах с глубоким стоянием грунтовых вод, хорошо инсолируемых, расположенных выше по рельефу и течению рек по отношению к производственным объектам;

- увеличение темпов индивидуального жилищного строительства с учетом привлечения различных внебюджетных и негосударственных источников, в том числе привлечения средств граждан и за счёт участия в государственных и областных целевых программах;

- выход на показатель обеспеченности не менее 30 м кв. общей площади на человека.

Такой подход позволит значительно улучшить жилую среду, оптимизировать затраты на создание полноценной социальной и инженерной инфраструктуры.

Бытовые разрывы между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа следует принимать не менее 15 м; 4 этажа – не менее 20м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м.

В районах усадебной и садово-дачной застройки расстояния от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних участках, должны быть не менее 6 м., а расстояния до сарая для содержания скота и птицы – 10 м.

Расстояние до границы участка должно быть от стены жилого дома 3 м., от хозяйственных

построек – 1 м.

Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований. Указанные нормы распространяются и на пристраиваемые к существующим жилым домам хозяйственные постройки.

Размещаемые в пределах жилой зоны группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая. Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома не менее, м: одиночные или двойные - 10, до 8 блоков - 25, свыше 8 до 30 блоков - 50. Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 кв.м. Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 20 м. Допускается пристройка хозяйственного сарая (в том числе для скота и птицы), гаража, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением требований санитарных и противопожарных норм.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая

жилищная политика:

- наращивание темпов строительства жилья за счет индивидуального строительства;

- ликвидация ветхого, аварийного фонда;

- поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков и их застройку.

Основные параметры застройки жилых зон:

Тип застройки – усадебный, секционный.

Минимальная площадь участка для индивидуального жилищного строительства – 450кв.м. 
Максимальная площадь участка для индивидуального жилищного строительства – 2000 кв.м.

Этажность – до 3 этажей.

Плотность населения усадебной застройки – 24 человека на 1 га.

Плотность населения секционной застройки – 130 человека на 1 га.

Средний состав семьи 3 чел.

Площадь жилой зоны составит:

- рабочий поселок Кадошкино – 505,83 га;

- поселок Винокуровский – 14,86 га;

- поселок Ховань – 28,59 га;

- село Гористовка – 40,24 га;

- деревня Парцы – 24,79 га;

- деревня Высокая – 42,22 га.

Общественно-деловая зона

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально- бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов профессионального образования, административных учреждений, культовых зданий, стоянок автотранспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные гаражи.

Общественно-деловые зоны формируются как центры деловой, финансовой и общественной активности в центральной части села, на территориях, прилегающих к главным улицам и объектам массового посещения. Основной центр села, выполняющий функции поселкового значения, сохраняется в центральной части села. Общественно-деловые зоны запланированы с учётом размещения на них расчётного количества основных объектов соцкультбыта и с резервом территорий для коммерческой застройки.

Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в СП 52.13330, а также в соответствии с требованиями глав 15-16 «Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности» раздела II «Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов» Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ).

Расстояние от границ участков производственных объектов, размещаемых в общественно-деловых зонах, до жилых и общественных зданий, а также до границ участков дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха следует принимать не менее 50 м.

Предельные значения коэффициентов застройки и коэффициентов плотности застройки территории жилых и общественно-деловых зон принимается согласно правилам землепользования и застройки.

Площадь общественно-деловой зоны в границах рабочего поселка Кадошкино составит 24,03 га.

Производственная зона, зоны инженерной и транспортной инфраструктур Производственная зона включает территории всех предприятий основного и сопутствующего назначения со всеми их зданиями, сооружениями и коммуникациями.

В состав производственных зон могут включаться:

- коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

- производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, как правило, требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м, а также железнодорожных подъездных путей;

- иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

В производственных зонах допускается размещать сооружения и помещения объектов аварийно-спасательных служб, обслуживающих расположенные в производственной зоне предприятия и другие объекты.

При размещении и реконструкции предприятий и других объектов на территории производственной зоны следует предусматривать меры по обеспечению их безопасности в процессе эксплуатации, а также предусматривать в случае аварии на одном из предприятий защиту населения прилегающих районов от опасных воздействий и меры по обеспечению безопасности функционирования других предприятий. Степень опасности производственныхи других объектов определяется в установленном законодательством порядке в соответствии с техническими регламентами.

В пределах производственных зон и санитарно-защитных зон предприятий не допускается размещать жилые дома, гостиницы, общежития, садово-дачную застройку, дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, другие общественные здания, не связанные с обслуживанием производства. Территория санитарно-защитных зон не должна использоваться для рекреационных целей и производства сельскохозяйственной продукции.

Оздоровительные, санитарно-гигиенические, строительные и другие мероприятия, связанные с охраной окружающей среды на прилегающей к предприятию загрязненной территории, включая благоустройство санитарно-защитных зон, осуществляются за счет предприятия, имеющего вредные выбросы.

Функционально-планировочную организацию промышленных зон необходимо предусматривать в виде кварталов (в границах красных линий), в пределах которых размещаются основные и вспомогательные производства предприятий, с учетом санитарно- гигиенических и противопожарных требований к их размещению, грузооборота и видов транспорта, а также очередности строительства.

Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять, как правило, не менее 60% всей территории промышленной зоны.

Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок промышленных предприятий в соответствии с СП 18.13330.

При размещении предприятий и других объектов необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха с учетом требований СП 18.13330, а также положений об охране подземных вод.

Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Достаточность ширины санитарно-защитной зоны следует подтверждать расчетами рассеивания в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий, в соответствии с методикой.

Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимость от ширины зоны, %:

до 300 м .................................................. 60

св. 300 до 1000 м ................................... 50

св. 1000 до 3000 м ................................. 40

св. 3000 м ............................................... 20

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной неменее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м.

На территориях коммунально-складских зон следует размещать предприятия пищевой

(пищевкусовой, мясной и молочной) промышленности, общетоварные (продовольственные и непродовольственные), специализированные склады (холодильники, картофеле-, овоще-, фруктохранилища), предприятия коммунального, транспортного и бытового обслуживания населения.

Размеры санитарно-защитных зон для картофеле-, овоще- и фруктохранилищ следует принимать не менее 50 м.

При организации сельскохозяйственного производства необходимо предусматривать меры по защите жилых и общественно-деловых зон от неблагоприятного влияния производственных комплексов, а также самих этих комплексов, если они связаны с производством пищевых продуктов, от загрязнений и вредных воздействий иных производств, транспортных и коммунальных сооружений. Меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха должны соответствовать санитарным нормам. При формировании производственных зон сельских поселений расстояния между сельскохозяйственными предприятиями, зданиями и сооружениями следует предусматривать минимально допустимые исходя из санитарных, ветеринарных, противопожарных требований и норм технологического проектирования.

На территории животноводческих комплексов и ферм и в их санитарно-защитных зонах не допускается размещать предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, объекты питания и объекты, к ним приравненные.

Линии электропередачи, связи и других линейных сооружений местного значения следует размещать по границам полей севооборотов вдоль дорог, лесополос, существующих трасс с таким расчетом, чтобы обеспечивался свободный доступ к коммуникациям с территорий, не занятых сельскохозяйственными угодьями.

Производственные зоны сельских поселений, как правило, не должны быть разделены на обособленные участки железными и автомобильными дорогами общей сети.

При размещении сельскохозяйственных предприятий и других объектов необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха.

Зону инженерной инфраструктуры следует предусматривать для размещения инженерных сооружений и коммуникаций, инженерного оборудования с учетом их перспективного развития.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройства других объектов внешнего транспорта допускается устанавливать охранные зоны, санитарный разрыв.

Отвод земель для сооружений и устройств осуществляется в установленном порядке.

Режим использования этих земель определяется градостроительной документацией в

соответствии с действующим законодательством.

Для предотвращения неблагоприятных воздействий при эксплуатации объектов связи, инженерных коммуникаций устанавливаются санитарно-защитные зоны от этих объектов до границ территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон.

Территории в границах отвода сооружений и коммуникаций связи, инженерного оборудования и их санитарно-защитных зон подлежат благоустройству и озеленению с учетом технических и эксплуатационных характеристик этих объектов.

Сооружения и коммуникации связи, инженерного оборудования, эксплуатация которых оказывает прямое или косвенное воздействие на безопасность населения, размещаются за пределами поселений.
Зону транспортной инфраструктуры следует предусматривать для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного транспорта, трубопроводного транспорта с учетом их перспективного развития.

Размещение сооружений, коммуникаций и других объектов транспорта на территории населенных пунктов должно соответствовать требованиям, приведенным в СП 42.13330.2011.

Для предотвращения неблагоприятных воздействий при эксплуатации объектов транспорта, устанавливаются санитарно-защитные зоны от этих объектов до границ территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон.

Территории в границах отвода сооружений и коммуникаций транспорта, и их санитарно-защитных зон подлежат благоустройству и озеленению с учетом технических и эксплуатационных характеристик этих объектов.

Сооружения и коммуникации транспорта, эксплуатация которых оказывает прямое или косвенное воздействие на безопасность населения, размещаются за пределами поселений.

Площадь данной зоны в границах рабочего поселка Кадошкино составляет 132,68га.

Зона рекреационного назначения В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых лесами, скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

На территории рекреационных зон не допускаются строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения.

Необходимо предусматривать, как правило, непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом.

При размещении скверов и садов следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами.

Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и др. Число светильников следует определять по нормам освещенности территорий. 
Планируемые рекреационные зоны имеют непосредственные связи с жилыми и общественно-деловыми зонами.

Площадь зоны рекреационного назначения в границах рабочего поселка Кадошкино составит 14,71 га.

Зона специального назначения В состав территорий специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов производства и потребления, и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

Для объектов, расположенных на территориях специального назначения, в зависимости от мощности, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ и других вредных физических факторов на основании санитарной классификации устанавливаются санитарно-защитные зоны.

Площадь зоны специального назначения составит:

- рабочего поселка Кадошкино - 0,97 га;

- в границах МО - 13,96 га.

Зоны сельскохозяйственного использования

В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:

- пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями

(садами, виноградниками и другими);

- зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для

ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

В зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения входят – здания, строения, сооружения, используемые для производства, хранения и первичной обработки сельскохозяйственной продукции. Входят также земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, древесно-кустарниковой растительностью, предназначенной для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных воздействий, замкнутыми водоемами, и резервные земли для развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах - земельные участки, занятые садово-огородными товариществами, пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, - используются в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральными планами населенных пунктов и правилами землепользования и застройки.

Сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими) - в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране.

Площадь зоны сельскохозяйственного назначения составит:

- рабочего поселка Кадошкино - 99,55 га;

- в границах МО - 104,88 га.

Земли лесного фонда

Отношения в области использования и охраны земель лесного фонда регулируются лесным и земельным законодательством Российской Федерации. Лесное законодательство Российской Федерации состоит из Лесного кодекса, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. Законы и иные нормативных правовые акты субъектов Российской Федерации, регулирующие лесные отношения, не могут противоречить Лесному кодексу и принимаемым в соответствии с ним федеральным законом.
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ КАДОШКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАДОШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ


В соответствии с Уставом Кадошкинского городского поселения Кадошкинского муниципального района:


1. Созвать сорок пятую внеочередную сессию Совета депутатов Кадошкинского городского поселения четвертого созыва  23 декабря 2025г.  в 16 часов 00 минут в РДК и сорок шестую внеочередную сессию Совета депутатов Кадошкинского городского поселения четвертого созыва  26 декабря 2025г.  в 16 часов 00 минут в РДК и 


2. Организационно – материальное обеспечение сессии поручить администрации муниципального района. 

Председатель Совета депутатов

Кадошкинского городского поселения                            А.С. Киржаев

Кистенева

 
18 декабря 2025г.  

№11-рп

 
 
